**Перелік змін, що внесені до тендерної документації за предметом закупівлі код ДК 021:2015 09310000-5 «Електрична енергія»**

**(Електрична енергія)**

1. Внесено зміни до пункту 1 Розділу 4 тендерної документації та викласти його в такій редакції:

«**Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 17.02.2024 р. 00:00 к.ч.**»

2. Внесено зміни до пункту додатку 2 до тендерної документації:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Редакція від 05.02.2024 р. | | Нова редакція від 12.02.2024 р. | |
| **Гомогенний ПВХ лінолеум медичного призначення з комплектуючими для монтажу:** | Основні характеристики: пружність і еластичність, гігієнічність, однорідний малюнок, міцність і жорсткість.  Колір: білий з теплим або холодним відтінком;  Тип лінолеуму - Гомогений;  Тип із застосування – медичний;  Товщина робочого шару - 2 мм;  Основа – безосновний;  Тип з'єднання: ПВХ-шнур;  Спосіб укладання – на клей;  Клас зносостійкості 34/43;  Додатковий захисний шар;  Антистатичні властивості;  Наявність пожежних протоколів Bfl-s1;  Стійкість до бактерій і грибів (EN ISO 846:1999) — не сприяє росту, наявність вологостійкості;  Стійкість до впливу роликових крісел.  Опір до ковзання: R9;  Термін експлуатації 15 років.  Стійкість до хімічних речовин;  Екологічно безпечне покриття сумісне з теплими підлогами. | **Гомогенний ПВХ лінолеум медичного призначення з комплектуючими для монтажу:** | Основні характеристики: пружність і еластичність, гігієнічність, однорідний малюнок, міцність і жорсткість.  Колір: білий з теплим або холодним відтінком;  Тип лінолеуму - Гомогений;  Тип із застосування – медичний;  Товщина робочого шару - 2 мм;  Основа – безосновний;  Тип з'єднання: ПВХ-шнур;  Спосіб укладання – на клей;  Клас зносостійкості 34/43;  Додатковий захисний шар;  Антистатичні властивості;  Наявність пожежних протоколів Bfl-s1;  Стійкість до бактерій і грибів (EN ISO 846:1999) — не сприяє росту, наявність вологостійкості;  Стійкість до впливу роликових крісел.  Опір до ковзання: R9;  Термін експлуатації 15 років.  Стійкість до хімічних речовин;  Екологічно безпечне покриття сумісне з теплими підлогами. |
|  |  | Закінчення (плінтус)**;** відтінок повинен бути до кольору лінолеуму,  кількість кутів по схемі приміщення | Метр погонний 230 |
|  |  | Галтелі 25х25  Укладання заводів на стіну | Метр погонний 230 |
|  |  | Шнур для пайки, термоклей |  |
|  |  | Заливання самовирівнюючої суміші |  |

Додано схему приміщення для влаштування гомогенного лінолеуму.