**Мульти-спліт системи інверторного типу (охолодження/нагрів) для кондиціювання повітря.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Зовнішні та внутрішні**  **блоки 220V**  **(хладогент R32)** | **К-ть,**  **шт.** | **Продуктивність,**  **кВт** | | **Діапазон температур**  **зовнішнього**  **повітря, °С** | | **Споживча електрична**  **потужність, кВт** | | **Рівень**  **звукового**  **шуму,**  **дБ** | **Розміри**  **(В×Ш×Г),**  **мм** | **Вага,**  **кг** | **Примітка** |
| **охолодж.** | **обігрів** | **охолодж.** | **обігрів** | **охолодж.** | **обігрів** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1 | Зовнішній блок К-1 | 1 | 9,86 | 11,24 | -10/+46 | -15/+18 | 2,465 | 2,677 | 52 | 734×974×408 | 68,0 |  |
| Внутрішній блок настінного типу К-1.1 | 1 | 8,5 | 10,2 | - | - | 0,040 | | 34/47 | 299×998×292 | 13,0 | Колір – «слонова кістка» |
| Внутрішній блок настінного типу К-1.2 | 1 | 3,2 | 4,7 | - | - | 0,030 | | 19/41 | 295×778×272 | 9,0 | Колір – «слонова кістка» |
| 2 | Зовнішній блок К-2 | 1 | 6,5 | 7,41 | -10/+46 | -15/+18 | 1,625 | 1,77 | 46 | 734×974×408 | 57,0 |  |
| Внутрішній блок настінного типу К-2.1 | 3 | 3,2 | 4,7 | - | - | 0,030 | | 19/41 | 295×778×272 | 9,0 | Колір – «слонова кістка» |
| 3 | Зовнішній блок К-3 | 1 | 7,41 | 8,44 | -10/+46 | -15/+18 | 1,8525 | 2,019 | 48 | 734×974×408 | 63,0 |  |
| Внутрішній блок настінного типу К-3.1 | 4 | 2,6 | 3,5 | - | - | 0,020 | | 19/41 | 295×778×272 | 9,0 | Колір – «слонова кістка» |