**ДОДАТОК 2**

до тендерної документації

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі-**

ДК 021:2015 34140000-0: Великовантажні мототранспортні засоби – (Автомобіль самоскид на базі шасі JAC N200(або еквівалент))

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

1. Запропонований товар повинен відповідати технічним, якісним та кількісним характеристикам до предмета закупівлі, встановленим Замовником в таблиці 1 та таблиці 2 Додатку №2 до тендерної документації або мати кращі характеристики
2. Якість товару повинна відповідати державним стандартам та/або технічним умовам, тощо для товарів даного типу. Товар, повинен бути технічно справним, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні
3. Пропонований товар повинен бути новим (2023 року виробництва) та таким, що раніше не експлуатувався і не використовувався на виставках, в тому числі у якості демонстраційного експонату, та умови його зберігання не були порушені, повинен бути в стандартному заводському виконанні, справним, готовим до експлуатації.
4. Транспортні витрати на поставку товару з усіма супутніми послугами здійснюються за рахунок Постачальника.
5. При виявленні Замовником дефектів товару, будь-чого іншого, що може якимось чином вплинути на якісні характеристики товару, Постачальник повинен їх усунити за власний рахунок.

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

Запропонований Учасником товар повинен мати наступні (або кращі) якісні та технічні характеристики , а саме:

*Таблиця 1*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Вимоги замовника** | **Відповідність**  (Зазначити значення) |
|  | **1 Загальні положення** | |
| **1.1** | **Обсяг закупівлі - 1 од.** |  |
| 1.2 | призначена для цілорічного використання для перевезення будівельних (сипучих і навалочних) вантажів. |  |

*Таблиця 2*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. Технічні параметри**  **(Технічні характеристики, які вимагаються Замовником)** | | | **Технічні характеристики, які пропонуються Учасником**  (Зазначити значення) |
| 2.1 | Колісна формула | 4х2 | *вказати значення* |
| 2.2 | Номінальна потужність двигуна в межах, к.с. | 250-280 | *вказати значення* |
| 2.3 | Модель двигуна | CUMMINS ISD285.50 (або еквівалент) | *вказати значення* |
| 2.4 | Тип | Дизельний |  |
| 2.5 | Об’ємдвигуна л,не більше | 7,0 | *вказати значення* |
| 2.6 | Норма екологічності двигуна | (Евро-5) | *вказати значення* |
| 2.7 | Загальна вага автомобіля, кг не менше | 19 900 | *вказати значення* |
| 2.8 | Максимальна маса, що припадає на передню вісь транспортного засобу, кг не менше | 6800 | *вказати значення* |
| 2.9 | Максимальна маса, що припадає на задню вісь транспортного засобу, кг не менше | 13500 | *вказати значення* |
| 2.10 | Вантажопідйомність шасі, кг не менше | 13 500 | *вказати значення* |
| 2.11 | Колісна база в межах, мм | 4000 - 4200 | *вказати значення* |
| 2.12 | Тип кабіни | Без капотна;  Кондиціонер;  Комфортна кабіна з додатковим утепленням та спальним місцем;  Пневматичне сидіння водія;  Механічне пасажирське сидіння;  Паски безпеки водія та пасажира. | *вказати значення* |
| 2.13 | Коплеткація | Круїз-контроль  Бортовий комп’ютер  Дзеркала заднього виду з підігрівом  Електричний привід склопідіймачів  Центральний замок  Автомагнітола з цифровим радіо + USB/MP3  Регулювання рульової колонки  Пневматичні звукові сигнали  Звуковий сигнал заднього ходу  Закритий відсік АКБ | *вказати значення* |
| 2.14 | Коробка передач | Механічна,  8-вперед 1 -назад | *вказати значення* |
| 2.15 | Рульове управління | з гідропідсилювачем | *вказати значення* |
| 2.16 | Гальмівна система | пневматична, з ABS, ASR | *вказати значення* |
| 2.17 | Системи безпеки руху | ESC, ESP | *вказати значення* |
| 2.18 | Гальмівні механізми передні / задні | барабанні / барабанні | *вказати значення* |
| 2.19 | Рульовий механізм | с гідропідсилювачем | *вказати значення* |
| 2.20 | Розмір шин | 315/80 R22.5 | *вказати значення* |
| 2.21 | Паливний бак не менше, л | 400 | *вказати значення* |
| 2.22 | Максимальна швидкість км/год. не менше | 110 | *вказати значення* |
| 2.23 | Тип самоскидного кузову | П-образної форми | *вказати значення* |
| 2.24 | Внутрішні розміри, довжина/ширина/висота,  не менше мм | 4450/2300/1000 | *вказати значення* |
| 2.25 | Розвантаження | На три сторони | *вказати значення* |
| 2.26 | Конструкціясамоскидного кузову | Підлога сталевий лист товщиною не меньше 4 мм. Борти виготовленні зі сталі, товщиною не меньше 3 мм. | *вказати значення* |
| 2.27 | Об’єм кузова платформи , не менше м³ | 10,0 | *вказати значення* |
| 2.28 | Самоскид на базі шасі JAC N200(або еквівалент) повинен бути обладнаний | Машинний дорожній комплект (знак аварійної зупинки, домкрат, запасне колесо, медична аптечка, балонний ключ, вогнегасник) | *вказати значення* |
| **3. Організаційні положення** | | |  |
| 3.1 | Гарантійні зобов’язання на шасі не менше 12 місяці/або 20000 км пробігу | | *вказати значення* |
| 3.2 | Гарантійні зобов’язання на обладнання не менше 12 місяців | | *вказати значення* |

**Примітка:** *У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».*

**1.Місце поставки товару:** м. Коростень, Житомирська область, вул. Шевченка,8а, Україна, 11500;

**2. Строк поставки товару:** Протягом 10 робочих днів з моменту отримання заявки від Замовника

**Учасник у складі пропозиції повинен надати:**

* для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним вимогам щодо предмета закупівлі, учасник у складі тендерної пропозиції надає технічну специфікацію, складену згідно таблиць 1 та 2 Додатку №2 тендерної документації.
* копію сертифіката відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим органом з оцінки відповідності;
* сертифікат відповідності транспортних засобів або обладнання чи сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження, в якому зазначено ідентифікаційний номер (VIN) колісного транспортного засобу з його міжнародним ідентифікаційним кодом (WMI) виробника колісного транспортного засобу в Україні та місцезнаходження виробника колісного транспортного засобу в Україні;
* підтвердження поставки товару в строки, визначені тендерною документацію (у разі обрання учасника переможцем торгів та укладення договору).

Постачальник при поставці автомобіля повинен надати документи для реєстрації товару в Сервісному центрі МВС України.

Всі написи на елементах керування обладнання (піктограми) повинні бути виконані українською мовою.

Вся технічна документація на машину повинна бути українською мовою.

**Вимоги щодо локалізації**

Пунктом 61 Розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про публічні закупівлі”, тимчасово, з 2022 року строком на 10 років, встановлюються такі особливості здійснення закупівель, якщо вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень: замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 пункту 61 Розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про публічні закупівлі”, а саме: ДК 021:2015 34140000-0: Великовантажні мототранспортні засоби (*Автомобіль* с*амоскид на базі шасі JAC N200(або еквівалент))*, виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує зокрема у 2023 році - 15 відсотків.

Згідно з абзацом 9 підпункту 1 пункту 61 Розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про публічні закупівлі” ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником товару, що є предметом закупівлі, та підтверджується Уповноваженим органом у [порядку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/861-2022-%D0%BF#n10), встановленому Кабінетом Міністрів України.

Таким порядком є Порядок підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів, затверджений постановою КМУ від 2 серпня 2022 р. №861 (із змінами).

З метою дотримання норм п. 61 Розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про публічні закупівлі”, ***учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку у довільній формі із зазначенням найменування товару, назви виробника та ID товару, який присвоєно електронною системою закупівель.*** Замовник самостійно перевіряє інформацію щодо ступеня локалізації виробництва товару, який є предметом закупівлі у переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації за посиланням:

<https://prozorro.gov.ua/search/products?local_share=15>

У разі відсутності товару запропонованого учасником процедури закупівлі у відповідному переліку або у разі, якщо ступінь локалізації товару є меншим ніж 15 відсотків, замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника на підставі абзацу 3 частини 1 статті 31 Закону, а саме: не відповідає встановленим абзацом 1 частини 3 статті 22 цього Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства.