ДОДАТОК 4

тендерної документації

**Технічний опис предмету закупівлі ДК 021:2015 код 44110000-4 Конструкційні матеріали (лінолеум, плінтуса, з’єднувачі, кути, заглушки, поріжки, кутники)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування предмету закупівлі | Технічні вимоги (характеристики) | Одиниця виміру | Кількість |
| 1. | Лінолеум Hyperion Nano C 03 Tarkett або аналогЛінолеум Hyperion Nano C 03 Tarkett 3 м - фото  | Основа: спінена Сфера застосування: побутовий Клас зносостійкості: 23/32 гетерогеннийМатеріал: ПВХ.Товщина: 2 мм.Товщина захисного шару: 0,4 мм.Ширина рулону: 3 м. | м2 | 120  |
| 2. | Плінтус TIS або аналогПлінтус ПВХ TIS дуб замковий 18х56х2500 мм - фото  | Матеріал плінтуса и фурнітури: ПВХ Поверхня: пофарбована Відтінок: дуб замковий.Для ковроліну, лінолеума, підлоги з плитки, під ламінат.З кабель-каналом із 2 елементів.Кріплення: дюбель-цвях.Висота: 56 мм.Глибина: 18 мм.Довжина: 2500 мм. | шт. | 30  |
| 3. | З'єднувач TIS або аналогКомплект з'єднувачів TIS дуб замковий - фото  | Комплект з'єднувачів Відтінок: дуб замковийКонфігурація: класичнийКількість в упаковці: 2 шт. | к-т | 6 |
| 4. | Кут зовнішній TIS або аналогКомплект куточків зовнішніх TIS дуб замковий - фото  | Комплект куточків зовнішніх Відтінок: дуб замковий.Конфігурація: класичнийКількість в упаковці: 2 шт. | к-т | 5 |
| 5. | Кут внутрішній TIS або аналогКомплект куточків внутрішніх TIS дуб замковий - фото  | Комплект куточків внутрішніх Відтінок: дуб замковий.Конфігурація: класичнийКількість в упаковці: 2 шт. | к-т | 6 |
| 6. | Заглушка TIS або аналогКомплект заглушок TIS дуб замковий - фото  | Комплект заглушок Відтінок: дуб замковийКонфігурація: класичнийКількість в упаковці: 2 шт. | к-т | 5 |
| 7. | ПоріжокПоріжок алюмінієвий рифлений Braz Line 60x900 мм срібло - фото  | Алюмінієвий рифлений, профільований, стикоперекриваючий.Колір: срібло Відтінок: світлий Для ламінату, лінолеуму, плитки. З'єднання: стик однорівневий. Матеріал: анодований алюміній. Висота: 3,5 мм Довжина: 900 мм Ширина: 60 ммТовщина: 2 ммЗ комплектом дюбелів. | шт. | 3 |
| 8. | Кутник Кутник посилений Profstal рівносторонній 50x50x35 мм 2,5 мм - фото  | Кутник монтажний, посилений рівносторонній, оцинкована сталь.Кут нахилу: 900Довжина: 50 мм.Висота: 50 мм.Ширина: 35 мм.Товщина: 2,5 мм.  | шт. | 40 |

*Замовник здійснює закупівлю товару із встановленням посилань на торгову назву конкретного виробника, оскільки таке посилання є необхідними для здійснення закупівлі товару, який за своїми якісними та санітарно-технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника. Тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності, замовник прийняв рішення провести закупівлю саме даного товару. технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника. Відповідно до вимог ст. 23 Закону Україні «Про публічні закупівлі» «або еквівалент», який повністю відповідає зазначеним характеристикам.*

Постачання товару здійснюється Постачальником на адресу Покупця: м. Вінниця, вул. Соборна, 87 без додаткової оплати.