**Додаток № 4**

**До тендерної документації**

**Технічні, якісні та кількісні**

**характеристики предмета закупівлі**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку (у разі наявності)

**«Код за ДК 021:2015 – 3463 (34630000-2) Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (кришка лабіринтна, фланець шліцьовий, еластична (гумова) вкладка, втулка двоступеневого редуктора посилена з гайкою установочного редуктора посиленого)»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Характеристики** | | | **Опис** | **Пропозиція учасника\*** |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 |
| 1 | **кришка лабіринтна** | | |  | *Зазначити виробника та країну виробництва* |
| Матеріал виготовлення | | | Сталь 20- 45 |  |
| каталожний номер | | | 01-002-017 каталог запасних частин трамвайного вагона ЧКД Прага |  |
| розміри | | | Відповідають кресленню згідно додатку № 4.1 |  |
| 2 | **фланець шліцьовий** | | |  | *Зазначити виробника та країну виробництва* |
| Матеріал виготовлення | | | Сталь 45 |  |
| Модуль | | | 2,5 |  |
| Число зубців | | | 20 |  |
| каталожний номер | | | 16-002-061 каталог запасних частин трамвайного вагона ЧКД Прага |  |
| 3 | **еластична (гумова) вкладка** | | |  | *Зазначити виробника та країну виробництва* |
| Внутрішній діаметр, мм | | | 195мм (+/-0.5) |  |
| зовнішній діаметр, мм | | | 500мм (+/-0.5) |  |
| Товщина, мм | | | 22 (+2,0-0,7) |  |
| Технічні вимоги | | | Гумовий диск вулканізований між двома сталевими (товщиною 3 мм) дисками на поверхні яких є 12 виштампованих втулок d-25мм та h-4мм для виступу фіксаторів гумового диску. |  |
| каталожний номер | | | 01-002-009 каталог запасних частин трамвайного вагона ЧКД Прага |  |
| 4 | **втулка двоступеневого редуктора посилена з гайкою установочного редуктора посиленого** | | |  | *Зазначити виробника та країну виробництва* |
| втулка редуктора **двоступеневого** (посиленого) вагону типу Т-3 | Матеріал виготовлення | | Сталь 35Л |  |
| розміри | | Відповідають кресленню згідно додатку № 4.2 |  |
| Гайка установочна редуктора посиленого | | Матеріал виготовлення | Сталь 35Л, |  |
| модуль нормальний | 3,5 (4) |  |
| кількість зубців | 30 (28) |  |
| діаметр ділильної окружності | 105 |  |
| коефіцієнт зміщення вихідного контура | 0,4 |  |
| кут зачеплення | 20 |  |
| розмір по зубоміру | 18,07 |  |
| корекція | 1,5 |  |
| каталожний номер | 16-002-032 каталог запасних частин трамвайного вагона ЧКД Прага |  |
| розміри | Відповідають кресленню згідно додатку № 4.3 |  |

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника.\**

*\*своїм підписом учасник підтверджує відповідність пропонованого товару всім вищезазначеним характеристикам.*

**\*\* Колонка № 4 «Пропозиція Учасника» заповнюється Учасником зазначенням виробника запропонованого товару та країни виробництва навпроти найменування товару, а також позначкою «так» або «ні» навпроти кожної вимоги.**