**Додаток № 2 до тендерної документації**

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**Намет армійський утеплений**

**код ДК 021:2015: «39522530-1» - Намети**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** **пп** | **Намет армійський утеплений – 2 комплекти**  |
| 1 | Уніфікований санітарно-барачний призначенний для надання медичної, психологічної та іншої допомоги населенню, а також для використання в польових умовах для медико-санітарних цілей, як тимчасове житло та іншого призначення. |
|  2 | Намет повинен мати чотирьохскатний дах з гребнем і вертикальні бокові стінки. На торцевих стінках намету мають бути розташовані 2 окримех входи/виходи з тамбурами. На бічних стінках для освітлення вдень має бути 24 зовнішні та внутрішні вікна з прозорої полімерної плівки. На даху чи на бічних стінках обов’язково повинні бути два отвори для виходу труби опалення (димаря), або входи для рукавів для обігріву. Навесні стінки для отеплення та прилад для встановлення, що збирається з 2-х складових центральних стійок з гребенем та дерев'яних бокових стійок на розтяжках. Зовнішній намет повинен бути стійким до дощу, виготовлений з ПВХ тканини щільністю не менше 630г/м2 . Металеві вироби та фурнітура повинні мати антикорозійне покриття. Навісні стінки отеплення з байки використовуються в холодну пору року і запобігають продуванню при сильних поривах вітру. |
| ТЕХНІЧНА ХАРКТЕРИСТИКА |
| № | Показники | Один. виміру | Розмір |
| 1 | Довжина, не менше | м | 9,76 |
| 2 | Ширина, не менше:  | м | 6,26 |
| 3 | Висота до гребеня даху  | м | 3,55 |
| 4 | Висота бічних стінок не менше  | м | 1,75 |
| 5 | Площа підлоги не менше | М2 | 53 |
| 6 | Висота частини бічної стінки з тканини «А» для наметів з матеріалу «тканини А», не менше  | м |  1,4 |
| 7 | Загальна ширина підпідложника для наметів з матеріалу «тканини А», не менше | м | 0,4 |
| 8 | Загальна висота бокової стінки для намету з матеріалу «тканини С», не менше | м | 2 |
| 9 | Довжина стінки отеплення  | м | ±16,5 |
| КОМПЛЕКТАЦІЯ НАМЕТА |
| № | Найменування | Один. виміру | Кіл-ть |
| 1. 1
 | Зовнішній намет  | Шт. | 1 |
| 1. 2
 | Внутрішній намет  | Шт. | 1 |
| 1. 3
 | Навісні стінки отеплення | Шт. | 2 |
| 1. 3
 | Гребінь складений з двох частин  | Шт. | 1 |
| 1. 4
 | Стійка середня складова з двох частин  | Шт. | 2 |
| 1. 5
 | Зовнішня бічна стійка  | Шт. | 22 |
| 1. 6
 | Стійка внутрішня тамбурні  | Шт. | 4 |
| 1. 7
 | Стовпчики металеві з кутової сталі – 30 шт; | Шт. | 30 |
| 1. 8
 | Стрижні фіксуючи для зовнішніх бокових стійок | Шт. | 22 |
| 1. 9
 | Мотузкові відтяжки з ручною-натяжкою і штропкою – 30шт; | Шт. | 30 |
| 1. 10
 | Вікна зовнішні та внутрішні з прозорої полімерної плівки  | Шт. | 24 |
| 1. 11
 | Листи металеві для димохідних отворів – 2шт | Шт. | 2 |
| 1. 12
 | Зв’язка тамбуру | шт. | 2 |
| 1. 13
 | Комплект набору анкерів для розкріплення намету | Шт. | 1 |
| 1. 14
 | Мішок для такелажу - | Шт. | 1 |
| 1. 15
 | Мішок (сумки) для пакування (зберігання та транспортування намету)  | Шт. | 1 |
| 1. 16
 | Ящики (або чохли) для кілків металевих з кутника | Шт. | 4 |
| 1. 17
 | Кувалда з держаком | Шт. | 1 |
| 1. 18
 | Паспорт та інструкція з експлуатації | Шт. | 1 |

**- Замість фраз «не менше», «не більше» зазначити конкретний показник запропонованого товару.**

- Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати діючим нормативним актам (державним стандартам / технічним умовам / нормам, тощо) для даного типу, **про що Учасник в складі тендерної пропозиції надає відповідний лист-гарантію з копіями (копією) документального підтвердження якості (у передбачених законодавством випадках) на Товар належним чином завірені.**

 - Товар повинен бути в упаковці, яка відповідає характеру товару і захищає його від пошкоджень під час поставки. Упаковка має містити всю необхідну інформацію про товар, згідно вимог чинного законодавства України.

 - Якщо поставлений товар не буде відповідати своїм якісним характеристикам, постачальник повинен замінити товар своїми силами і за свій рахунок протягом 24 годин від моменту звернення Замовника.

 - Учасник повинен гарантувати **(лист в довільній формі),**що запропонований Товар є новим, таким, що не був у використанні, за допомогою товару не проводились демонстраційні заходи, дата виготовлення Товару не раніше січня 2022 року умови його зберігання не порушені.

- Гарантійний термін – **не менше 2 (двох) років**.

- Поставка Товару Замовнику здійснюється за рахунок Постачальника. Усі витрати, пов'язані із транспортуванням Товару за місцем поставки несе Постачальник.

 - Якщо Учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником, **додатково у складі тендерної пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільні формі**, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквіваленту товару має відповідати якості, що заявлена у технічній специфікації Замовника., або бути краще. Таблиця повинна містити точну назву товару, яка пропонується учасником. Обов’язково зазначається виробник, країна виробництва, модель, технічні характеристики для можливості перевірки запропонованого товару технічним вимогам Замовника. У разі відсутності зазначених вимог, пропозиція вважається такою, що не відповідає вимогам та відхиляється.

 - У разі якщо товар не відповідає технічним вимогам Замовника, відсутні вище вказані документи, що підтверджують якість товару або Учасник не в змозі виконати умови поставки, які визначені Замовником, Пропозиція відхиляється.

**\* Всі посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».**

 **Всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».**