**Додаток 3**

**Технічне завдання**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування** | **Один.****виміру** | **Технічні характеристики** | **Значення параметрів, що пропонуються Учасником** |
| **Найменування запропонованого товару (виробник) - заповнюється Учасником** |
| Постільна білизна (підковдри, простирадла, наволочки, рушники, 2 подушки та ковдра) | комплект  | Підковдра р.175-215-2шт. Тканина 100% бавовна, бязь біла, щільн.120 гм/м2 Простирадло р.200\*220-2шт. Тканина 100% бавовна, бязь біла, щільн.120 гм/м2Наволочка р.50\*70-4 шт. Тканина 100% бавовна, бязь біла, щільн.120 гм/м2Рушник махровий: р.70\*140 - 2шт. Щільність 400 гр/м2., 100% бавовна, колір білийПодушка: р.50\*70 - 2 шт. Тканина 100% бавовна, бязь, щільн.120 гм/м2, Наповнювач силіконізоване волокно, щільн.600 г/м2 Колір в асортиментіКовдра: р.175\*210 - 1 шт. Тканина верху 100% поліестр, щільн.90 гм/м2. Наповнювач: силікон щільність 300 гм/м2. Колір в асортименті, одного кольору з подушкою |  |

1. Весь товар має бути новим, не пошкодженим. Товар повинен відповідати вимогам чинних в Україні, нормативних документів (державним стандартам, технічним умовам та іншим нормам, встановленим чинним законодавством України) для даного виду товару.

2. Весь товар не повинен мати ознак контрафактності, а саме несанкціонованого використання або нанесення торгових марок без офіційної згоди власників торгових марок. На пакуванні не повинно бути ознак видалення чи приховування нанесених раніше торгових марок.

3. Товар повинен бути спакований Постачальником таким чином, щоб виключити псування його в період поставки.

4. Медичні критерії безпеки:

інтенсивність запаху не більше 1 балу; напруженість електростатичного поля ВДТ не більше 15 кВ/м, pH-4,8-7,5; міграція шкідливих речовин не повинна перевищувати їх ГДК, мг/дмЗ: формальдегід - 0,05, фенол - 0,1; етиленгліколь - 1,0; капролактам - 1,0; гексаметилендиамін - 0,01; акрилонітрил - 2,0; диоктилфталат - 1,0; дибутилфталат - 0,2; пентахлорфенол - 0,01; бензол - 0,5; толуол - 0,5; ксилол - 0,05; ацетальдегід - 0,2; вінілацетат – 0,2; вініл хлористий - 0,05; свинець - 0,03; кадмій - 0,001; мідь -1,0; хром- не допускається; ртуть - не допускається; кобальт - 0,1; нікель - 0,1; 0,2; стійкість пофарбування, балів, не менше до: води - від 0 до 3; сухого тертя - 4; до мокрого тертя - від 2 до 3; до прання - від 3 до 4; до кислотного поту - від 3 до 4; не повинні мати шкірно-подразнюючої та алергенної дії, відповідно до вимог ДСанПіН 3.3-182-2012 “Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги”, затверджені наказом МОЗ України від 29. 12. 2012 р. № 1138, зареєстрованим у Мін’юсті 09. 01. 2013 р. за № 86/22618. Відповідність запропонованих складових набору медичним критеріям безпеки мають бути підтверджені в повному обсязі висновком ДСЕЕ, що надається у складі пропозиції.