Перелік змін до тендерної документації

по процедурі **ВІДКРИТІ ТОРГИ (з особливостями)**

на закупівлю товару

**«Електрогенераторна установка» по коду ДК 021:2015: 31120000-3 Генератори.**

1.Перелік змін до **Додаток 2 тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні, кількісні характеристики та вимоги до предмета закупівлі**

|  |
| --- |
| **ЛОТ 1 :****Електрогенераторна установка , дизель :** |
| **Характеристики****Стара редакція** | **Характеристики** **Нова редакція** |
| **Параметри** | **Технічні характеристики** | **Параметри** | **Технічні характеристики** |
| Вид генератора  | дизельний | Вид генератора  | дизельний |
| Максимальна потужність | 11 кВт | Максимальна потужність | 11 кВт |
| Номінальна потужність | 10 кВт | Номінальна потужність | 10 кВт |
| Кількість фаз  | 3 фази 220 В/380В (50 Гц) | Кількість фаз  | 3 фази 220 В/380В (50 Гц) |
| Вид альтернатора | синхронний | Вид альтернатора | синхронний |
| Рівень шуму | не більше 76 дБ | Рівень шуму | не більше 76 дБ |
| Витрата палива при 80 % навантаженні  | 0,297 л/год. | Витрата палива при 80 % навантаженні  | 0,297 л/год. |
| Вид палива | дизель | Вид палива | дизель |
| Тип двигуна | 4-тактний | Тип двигуна | 4-тактний |
| Тип запуску двигуна  | електростартер | Тип запуску двигуна  | електростартер |
| Система охолодження | водяне | **Система охолодження** | **повітряне** |
| Захист від перевантаження |  так | Захист від перевантаження |  так |
| Захист по рівню мастила |  так | Захист по рівню мастила |  так |
| Управління повітряною заслінкою |  автоматичне | Управління повітряною заслінкою |  автоматичне |
| Шумозахист  | з кожухом | Шумозахист  | з кожухом |
| Вид автономного введення резерву (АВР) | можливе окреме підключення | Вид автономного введення резерву (АВР) | можливе окреме підключення |
| Наявність коліс для перевезення |  так | **Автономне введення резерву (АВР)** | **в комплекті** |
| Програмування електростанції згідно потреб замовника |  так | **Наявність коліс для перевезення** | **так** |
| Тестування електростанції під навантаженням на об’єкті |  так | Тестування електростанції під навантаженням на об’єкті |  так |
| Навчання персоналу замовника |  так | Навчання персоналу замовника |  так |
| Гарантійний період | 12 міс.  | Гарантійний період | 12 міс.  |

**Пункт 5.1.:**

**Стара редакція :**

5.1 Доставка, встановлення (монтаж), налагодження (пусконалагоджувальні роботи), тестування роботи (стартове випробування) Товару та навчання персоналу кінцевого набувача особливостям роботи з Товаром здійснюватиметься за рахунок Постачальника. Такі роботи/навчання здійснюються під час поставки Товару.

**Нова редакція :**

5.1Доставка,налагодження (пусконалагоджувальні роботи), тестування роботи (стартове випробування) Товару та навчання персоналу кінцевого набувача особливостям роботи з Товаром здійснюватиметься за рахунок Постачальника. Такі роботи/навчання здійснюються під час поставки Товару.

 **Уповноважена особа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Яна БАСОК**

 підпис