**ДОДАТОК №2**

**Технічна специфікація**

**(Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі)**

**на закупівлю: ДК 021:2015 - 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Гусеничний сходовий підйомник;**

**НК 024:2019 17819 – Підіймач інвалідного візка / пасажира)**

**Кількісні вимоги:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування предмету закупівлі або еквівалент** | **Назва та код медичного виробу відповідно до національного класифікатора НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів»** | **Кількість** |
| 1 | Гусеничний сходовий підйомник | 17819 – Підіймач інвалідного візка/пасажира | 1 |

**Медико-технічних вимог**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Параметри та вимоги** | **Відповідність ТАК/НІ з посиланням на сторінку в технічній або іншій документації** |
| 1 | Пристрій призначений для підняття і транспортування сходами людей на інвалідному візку, що не можуть пересуватися самостійно |  |
| 2 | Підйомник має легко складатися та розбиратися, для полегшення транспортування та зберігання |  |
| 3 | Акумулятор можна зарядити як від мережі, 220В |  |
| 4 | Акумулятор можна зарядити за допомогою автомобільного адаптера від автомобільної мережі, 12 В |  |
| 5 | Висота основи підйомника від підлоги, см не менше 16 |  |
| 6 | Наявність спеціального контролера, який регулює плавність запуску та зупинки підйомника |  |
| 7 | Ресурс роботи від одного заряду батареї не менше 50 поверхів (1000 кроків) |  |
| 8 | Максимальний кут нахилу, (град.): 35ᵒ |  |
| 9 | Максимальна висота сходинки , см не менше 18 |  |
| 10 | Площа розвороту підйомника, см не більше 97 х 97 |  |
| 11 | Вага, (кг) не більше 52 |  |
| 12 | Максимальне навантаження, кг не менше 130 |  |
| 13 | Швидкість підйому, (м/хв.) не менше 5,7 |  |
| 14 | Ємність аккумулятора 12 В, не менше ( А/год) 24 |  |
| 15 | Наявність кнопки миттєвої зупинки |  |
| 16 | Час заряду акумулятора, (год.) не більше 8 |  |
| 17 | Наявність ременів безпеки |  |
| 18 | Зовнішні розміри основи (ходової частини) не більше – 957 мм х 305 мм х 275 мм |  |
| 19 | Гарантія на акумулятор не менше 6 місяців |  |
| 20 | Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та гарантійний термін обслуговування складає 12 місяців з дня придбання користувачем. |  |
| 21 | Наявність іструкції із застосування українською мовою |  |
| 22 | Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання обладнання (надати оригінал відповідного документу) |  |
| 23 | Виробник повинен мати Декларацію про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів. (надати копію) |  |
| 24 | Обов’язково прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, щоб замовник міг об’єктивно оцінювати запропоновані учасником товари. |  |

***\*****всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як* ***«або еквівалент»****. У випадку подачі еквіваленту, його технічні характеристики повинні бути не гіршими, або кращими ніж технічні характеристики предмету закупівлі зазначені Замовником.*