|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 5  |
|   |  |
|   |   |
|   |   |
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|   |   |
|   | Деснянська районна в місті Києві державнаадміністрація  |
|   | ( назва організації, що затверджує ) |
|   | Керівник апарату \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Машківська |
|   | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |
|   |   |
|   | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 р. |
|   |   |
|   |   |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|  |  |
| Капітальний ремонт (аварійний ремонт) приміщень з заміною віконних блоків та склопакетів(наслідки бойових дій) адміністративної будівлі Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації (об'єкту) за адресою: м. Київ, просп. Володимира Маяковського, 29 |
|   |   |
| Умови виконання робіт Умови виконання робіт: К=1,2 |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Установлення та розбирання зовнішніх металевихтрубчастих інвентарних риштувань, висота риштуваньдо 16 м (Заміна вітринного скла зовнішньої лініїметалевих рам. Вхідна група, з першого по третійповерхи) | м2 | 144 |   |
| 2 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисівтощо з листової сталі | м | 53,65 |   |
| 3 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах звідбиванням штукатурки в укосах |  шт | 31 |   |
| 4 | Знімання засклених віконних рам |  м2 | 51,14 |   |
| 5 | Знiмання пiдвiконних дощок |  м2 | 10,535 |   |
| 6 | Заповнення віконних прорізів готовими блокамиплощею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінахжитлових і громадських будівель | м2 | 1,65 |   |
| 7 | Заповнення віконних прорізів готовими блокамиплощею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінахжитлових і громадських будівель | м2 | 13,92 |   |
| 8 | Заповнення віконних прорізів готовими блокамиплощею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінахжитлових і громадських будівель | м2 | 31,57 |   |
| 9 | Заповнення віконних прорізів готовими блокамиплощею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінахжитлових і громадських будівель (старий віконний блокбез врахування вартості) | м2 | 4 |   |
| 10 | Установлення i крiплення розширювачів та ребержорсткості для віконного блока металопластикового | м | 90,7 |   |
| 11 | Установлення віконних зливів | м | 51,65 |   |
| 12 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 49,55 |   |
| 13 | Виймання скла з кульовими отворами з металевих рамна штапиках | м2 | 73,56 |   |
| 14 | Виймання скла з кульовими отворами зметалопластикових рам на штапиках | м2 | 50,06 |   |
| 15 | Скління металопластикових рам склопакетами площеюдо 1 м2 | м2 | 5,5 |   |
| 16 | Скління металопластикових рам склопакетами до 2 м2 | м2 | 34,28 |   |
| 17 | Скління металопластикових рам склопакетами затехнодогією тріплекс до 2 м2 | м2 | 10,28 |   |
| 18 | Скління вітринним склом вітрин з металевими рамами | м2 | 73,56 |   |
| 19 | Знімання засклених металопластикових віконних рам(хол між приймальнями) |  м2 | 1,37 |   |
| 20 | Установлення незасклених тонованихметалопластикових віконних рам (хол міжприймальнями) |  шт | 1,37 |   |
| 21 | Скління металопластикових рам склопакетами площеюдо 1 м2 (хол між приймальнями) | м2 | 1,3 |   |
| 22 | Знімання механізмів відкривання та закривання фрамугметалопластикових віконних блоків |  шт | 11 |   |
| 23 | Установлення механізмів відкривання та закриванняфрамуг металопластикових віконних блоків зрегулюванням |  шт | 11 |   |
| 24 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними ігіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами зулаштуванням металевого каркасу з утепленняммінераловатними плитами | м2 | 31,75 |   |
| 25 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | м2 | 185,4 |   |
| 26 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 185,4 |   |
| 27 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 90,7 |   |
| 28 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стін по збірнихконструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 185,4 |   |
| 29 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | м2 | 82,78 |   |
| 30 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 82,78 |   |
| 31 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стель по збірнихконструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 82,78 |   |
| 32 | Розбирання пiдвiсних стель | м2 | 28,4 |   |
| 33 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 28,4 |   |
| 34 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 28,4 |   |
| 35 | Навантаження сміття вручну |  т | 4,73 |   |
| 36 | Перевезення сміття до 30 км | т | 4,73 |   |
|   |
|   |   |   |   |   |   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |
|   |   |   |   |   |   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |