Додаток

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**Бензопила з додатковим комплектом ланцюгів**

**(50 шт. пил +100 шт. ланцюгів)**

|  |  |
| --- | --- |
| Живлення  | бензин |
| Потужність двигуна, Вт: | не менше 2400 |
| Потужність двигуна, к.с.: |  не менше 3,26 |
| Швидкість обертання ланцюга, об / хв: | 3200-10500 |
| Швидкість протяжки ланцюга, м/сек: | 20 |
| Довжина шини, мм: | 400 |
| Ланцюг | повинен підходити до запропонованої моделі - 2 шт. **(одна основна+одна додаткова)** |
|  |  |