**ДОДАТОК 2**

*до тендерної документації*

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики**

**предмета закупівлі: КОД ДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи**

**«Поточний ремонт приміщення кімнати гігієни терапевтичного відділення Комунального некомерційного підприємства «Зарічненська багатопрофільна лікарня» Зарічненської селищної ради по вул.Аерофлотська, 15 у смт.Зарічне Вараського району Рівненської області»**

|  |
| --- |
| Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, щоексплуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів 1,2 |
|  |  |
| Об'єми робіт/надання послуг |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Розділ №1. Підлога |  |  |  |
| 1 | Розбирання цементних плінтусів | м | 13,1 |  |
| 2 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 11,4 |  |
| 3 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм  | м2 | 11,4 |  |
| 4 | Додавати аба виключати на кожний 1мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ | м2 | 11,4 |  |
| 5 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині ізсухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до12 шт | м2 | 11,4 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Розділ №2. Стеля |  |  |  |
| 6 | Ремонт штукатурки стель по каменю та бетонуцементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщинашару 20 мм | м2 | 11,4 |  |
| 7 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | м2 | 11,4 |  |
| 8 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 11,4 |  |
| 9 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стель по збірнихконструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 11,4 |  |
| 10 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних (багет) | м | 14,1 |  |
|  | Розділ №3. Стiни |  |  |  |
| 11 | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли(віконний отвір) |  м3 | 0,365 |  |
| 12 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток |  м2 | 22,56 |  |
| 13 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної,перхлорвінілової фарби | м2 | 14,27 |  |
| 14 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20мм | м2 | 29,695 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином до каменю та бетону (перегородки)  | м2 | 6,4 |  |
| 16 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками нарозчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2понад 12 до 20 шт | м2 | 28,96 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 17 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стін по збірнихконструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 14,27 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Розділ №4. Прорізи |  |  |  |
| 18 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах звідбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 19 | Знімання дверних полотен |  м2 | 2,32 |  |
| 20 | Знімання наличників |  м | 6,58 |  |
| 2122 | Заповнення дверних прорізів ламінованими двернимиблоками із застосуванням анкерів і монтажної піни серія блоку ДО-21-13Установлення замків дверних накладних | Блокшт | 11 |  |
| 23 | Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | м2 | 2,1 |  |
| 24 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 2,1 |  |
| 2526 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стін по збірнихконструкціях, підготовлених під фарбуванняУстановлення вентиляторів масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі  | м2шт | 2,11 |  |
| 27 | Заміна вентиляційних грат | шт | 1 |  |
|  | Розділ №5. Електроосвiтлення |  |  |  |
| 28 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 2 |  |
| 29 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, яківстановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт | шт | 2 |  |
| 30 | Заміна штепсельних розеток утопленого типу присхованій проводці | шт | 3 |  |
| 3132 | Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці1-клавішнихПрокладання коробів пластикових | Шт.м | 255 |  |
| 33 | Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2на скобах | м | 54,9 |  |
|  | Розділ №6. Сантехнiчнi роботи |  |  |  |
| 343536 | (Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 ммРозбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100ммДемонтаж унітазів зі змивними бачками | ммк-т | 2,831 |  |
| 37 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 2 |  |
| 38 | Демонтаж змішувачів | шт | 2 |  |
| 39 | Знімання сифонів | шт | 2 |  |
| 40 | Прокладання трубопроводів водопостачання з трубполіетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром25 мм | м | 17 |  |
| 41 | Прокладання трубопроводів каналізації зполіетиленових труб діаметром 110 мм | м | 6 |  |
| 4243 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї зполiетиленових труб дiаметром 50 ммУстановлення змішувачів | мшт | 41 |  |
| 4445 | Установлення умивальників одиночних з підведеннямхолодної та гарячої водиУстановлення біде | к-тк-т | 11 |  |
|  |  |  |  |  |
| 4647 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднанимбачкомУстановлення піддонів душових сталевих | к-тк-т | 11 |  |
| 4849 | Установлення муфтових кранів водорозбірнихМонтаж водо нагрівника електричного проточного ЭПВ-2А | штшт | 81 |  |
|  | Розділ №7. Інші роботи |  |  |  |
| 50 | Навантаження сміття вручну |  т | 3,17 |  |
| 51 | Перевезення сміття до 10 км | т | 3,17 |  |