**ДОДАТОК 2**

*до тендерної документації*

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики**

**предмета закупівлі: КОД ДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи**

**«Поточний ремонт приміщення кімнати гігієни терапевтичного відділення Комунального некомерційного підприємства «Зарічненська багатопрофільна лікарня» Зарічненської селищної ради по вул.Аерофлотська, 15 у смт.Зарічне Вараського району Рівненської області»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що  експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів 1,2 | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Об'єми робіт/надання послуг | | | | | | |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
|  | Розділ №1. Підлога | |  |  |  | |
| 1 | Розбирання цементних плінтусів | | м | 13,1 |  | |
| 2 | Розбирання цементних покриттів підлог | | м2 | 11,4 |  | |
| 3 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | | м2 | 11,4 |  | |
| 4 | Додавати аба виключати на кожний 1мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ | | м2 | 11,4 |  | |
| 5 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до  12 шт | | м2 | 11,4 |  | |
|  |  | |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  | |
|  | Розділ №2. Стеля | |  |  |  | |
| 6 | Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону  цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина  шару 20 мм | | м2 | 11,4 |  | |
| 7 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | | м2 | 11,4 |  | |
| 8 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-  182-1, 15-182-2 | | м2 | 11,4 |  | |
| 9 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стель по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | | м2 | 11,4 |  | |
| 10 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних (багет) | | м | 14,1 |  | |
|  | Розділ №3. Стiни | |  |  |  | |
| 11 | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли  (віконний отвір) | | м3 | 0,365 |  | |
| 12 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | | м2 | 22,56 |  | |
| 13 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної,  перхлорвінілової фарби | | м2 | 14,27 |  | |
| 14 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20мм | | м2 | 29,695 |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином до каменю та бетону (перегородки) | м2 | 6,4 |  |
| 16 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2  понад 12 до 20 шт | м2 | 28,96 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 17 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 14,27 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Розділ №4. Прорізи |  |  |  |
| 18 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 19 | Знімання дверних полотен | м2 | 2,32 |  |
| 20 | Знімання наличників | м | 6,58 |  |
| 21  22 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними  блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни серія блоку ДО-21-13  Установлення замків дверних накладних | Блок  шт | 1  1 |  |
| 23 | Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | м2 | 2,1 |  |
| 24 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-  182-1, 15-182-2 | м2 | 2,1 |  |
| 25  26 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування  Установлення вентиляторів масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі | м2  шт | 2,1  1 |  |
| 27 | Заміна вентиляційних грат | шт | 1 |  |
|  | Розділ №5. Електроосвiтлення |  |  |  |
| 28 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 2 |  |
| 29 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які  встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт | шт | 2 |  |
| 30 | Заміна штепсельних розеток утопленого типу при  схованій проводці | шт | 3 |  |
| 31  32 | Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці  1-клавішних  Прокладання коробів пластикових | Шт.  м | 2  55 |  |
| 33 | Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2  на скобах | м | 54,9 |  |
|  | Розділ №6. Сантехнiчнi роботи |  |  |  |
| 34  35  36 | (Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм  Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100мм  Демонтаж унітазів зі змивними бачками | м  м  к-т | 2,8  3  1 |  |
| 37 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 2 |  |
| 38 | Демонтаж змішувачів | шт | 2 |  |
| 39 | Знімання сифонів | шт | 2 |  |
| 40 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  25 мм | м | 17 |  |
| 41 | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб діаметром 110 мм | м | 6 |  |
| 42  43 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з  полiетиленових труб дiаметром 50 мм  Установлення змішувачів | м  шт | 4  1 |  |
| 44  45 | Установлення умивальників одиночних з підведенням  холодної та гарячої води  Установлення біде | к-т  к-т | 1  1 |  |
|  |  |  |  |  |
| 46  47 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним  бачком  Установлення піддонів душових сталевих | к-т  к-т | 1  1 |  |
| 48  49 | Установлення муфтових кранів водорозбірних  Монтаж водо нагрівника електричного проточного ЭПВ-2А | шт  шт | 8  1 |  |
|  | Розділ №7. Інші роботи |  |  |  |
| 50 | Навантаження сміття вручну | т | 3,17 |  |
| 51 | Перевезення сміття до 10 км | т | 3,17 |  |