Author: user

Технічне завдання
по об’єкту:

«Капітальний ремонт теплових мереж від ВТ-31 на просп. Відродження, 11 
до ВТ-29 на просп. Відродження, 9 в м. Луцьку»

Умови виконання робіт: відповідно до проєктно - кошторисної документації коефіцієнт для урахування
впливу умов виконання будівельних та  монтажних робіт К = 1,1

№
Ч.ч.

Найменування робіт і витрат

Одиниця
виміру

Кількість

Примітка

1 | 2 | 3 | 4 | 5

1

Відділ 1. Вузол теплофікаційний ВТ-31 (існ.) - сантехнічні роботи
Демонтаж плит перекриття камери площею до 5 м2

шт

6

2

Демонтаж трубопроводiв опалення зi сталевих
електрозварних труб дiаметром 125 мм

м

3

3

Демонтаж трубопроводiв опалення зi сталевих
електрозварних труб дiаметром 100 мм

м

1,5

4

Демонтаж трубопроводiв опалення зi сталевих
електрозварних труб дiаметром 80 мм

м

1,5

5 | Демонтаж фланцевих засувок дiаметром 150 мм | шт | 2 |
6 | Демонтаж фланцевих засувок дiаметром 100 мм | шт | 1 |
7 | Демонтаж фланцевих засувок дiаметром 80 мм | шт | 1 |
8 | Очищення дна камери від ґрунту | м3 | 2,4 |

9

Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих
електрозварних труб діаметром 150 мм

м

3

10

Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки
20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4,5 мм

м

3

11

Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих
електрозварних труб діаметром 50 мм

м

1,5

12

Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки
20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм

м

1,5

13

Прокладання трубопроводу водопостачання з труб
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром
150 мм

м

0,7

14

Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою,
оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 150 мм,
товщина стінки 4,5 мм

м

0,7

15

Прокладання трубопроводу водопостачання з труб
сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром
125 мм

м

0,8

16

Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою,
оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 125 мм,
товщина стінки 4,5 мм

м

0,8

17

Прокладання трубопроводу водопостачання з труб
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром
100 мм

м

1,5

18

Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою,
оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 100 мм,
товщина стінки 4,5 мм

м

1,5

19

Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм

м

1

20

Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні
звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм,
товщина стінки 2,8 мм

м

1

21

Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус
кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр
умовного проходу 150 мм, зовнішній діаметр 159 мм,
товщина стінки 4,5 мм

шт

4

22

Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус
кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр
умовного проходу 100 мм, зовнішній діаметр 108 мм,
товщина стінки 4 мм

шт

2

23

Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус
кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр
умовного проходу 50 мм , зовнішній діаметр 57 мм,
товщина стінки 3,5 мм

шт

4

24

Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного
проходу 150х125 мм, зовнішній діаметр та товщина
стінки 159х4,5-133х4 мм

шт

1

25

Приварювання фланців діаметром 150 мм до сталевих
трубопроводів

шт

4

26

Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,
6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 150 мм

шт

4

27

Приварювання фланців діаметром 125 мм до сталевих
трубопроводів

шт

2

28

Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,
6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 125 мм

шт

2

29

Приварювання фланців діаметром 100 мм до сталевих
трубопроводів

шт

2

30

Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,
6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм

шт

2

31

Приварювання фланців діаметром 50 мм до сталевих
трубопроводів

шт

8

32

Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,
6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм

шт

8

33

Установлення кранів кульових фланцевих діаметром
150 мм

шт

2

34

Кран кульовий фланцевий з рукояткою JIP-FF, Ру 1,6
МПа [16 кгс/см2], дiаметр 150 мм

шт

2

35

Установлення кранів кульових фланцевих діаметром
125 мм

шт

1

36

Кран кульовий фланцевий з рукояткою JIP-FF, Ру 1,6
МПа [16 кгс/см2], дiаметр 125 мм

шт

1

37

Установлення кранів кульових фланцевих діаметром
100 мм

шт

1

38

Кран кульовий фланцевий з рукояткою JIP-FF, Ру 1,6
МПа [16 кгс/см2], дiаметр 100 мм

шт

1

39

Установлення кранів кульових фланцевих діаметром 50
мм

шт

4

40

Кран кульовий фланцевий з рукояткою JIP-FF, Ру 4,0
МПа [40 кгс/см2], дiаметр 50 мм

шт

4

41

Установлення муфтових кульових кранів з випуском
повітря і штуцером Ду15

шт

4

42

Кран кульовий муфтовий з випуском повітря і штуцером,
дiаметр 15 мм

шт

4

43

Під'єднання нових ділянок трубопроводу до мереж
водопостачання чи опалення діаметром 50 мм

шт

4

44

Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа
[100 кгс/см2]

шт

2

45 | Бобишка для термометра | шт | 2 |
46 | Гільза з захисною оправою | шт | 2 |

47

Гідравлічне випробування трубопроводів системи
водопроводу, гарячого водопостачання та опалення
діаметром до 50 мм

м

2,5

48

Гідравлічне випробування трубопроводів системи
водопроводу, гарячого водопостачання та опалення
діаметром понад 50 до 100 мм

м

1,5

49

Гідравлічне випробування трубопроводів системи
водопроводу, гарячого водопостачання та опалення
діаметром понад 100 до 200 мм

м

4,5

50

Закладання отворів бетоном в стінах теплофікаційного
вузла

м3

0,25

51

Укладання раніше демонтованих плит перекриття
камери площею до 5 м2

шт

6

52

Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм по
плитам перекриття камери

м2

18,24

53

На кожнi 5 мм змiни товщини шару стяжки з важкого
бетону додавати або виключати (додавати) до товщини
шару 35 мм

м2

54,72

54

Перевезення труб сталевих діаметром менше 500 мм
транспортом загального призначення з причепом на
вiдстань 3 км

Відділ 2. Вузол теплофікаційний ВТ-30 (існ.) - сантехнічні роботи

т

0,3431

55 | Демонтаж плит перекриття камери площею до 5 м2 | шт | 6 |

56

Демонтаж трубопроводiв опалення зi сталевих
електрозварних труб дiаметром 125 мм

м

9

57

Демонтаж трубопроводiв опалення зi сталевих
електрозварних труб дiаметром 100 мм

м

3

58

Демонтаж трубопроводiв опалення зi сталевих
електрозварних труб дiаметром 80 мм

м

15,5

59

Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих
електрозварних труб діаметром 50 мм

м

1

60 | Демонтаж фланцевих засувок дiаметром 100 мм | шт | 1 |
61 | Демонтаж фланцевих засувок дiаметром 80 мм | шт | 6 |
62 | Демонтаж фланцевих засувок дiаметром 50 мм | шт | 1 |
63 | Очищення дна камери від ґрунту | м3 | 1,8 |

64

Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих
електрозварних труб діаметром 150 мм

м

4

65

Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки
20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4,5 мм

м

4

66

Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих
електрозварних труб діаметром 125 мм

м

2

67

Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки
20, зовнiшнiй дiаметр 133 мм, товщина стiнки 4 мм

м

2

68

Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих
електрозварних труб діаметром 80 мм

м

7

69

Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки
20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм

м

7

70

Прокладання трубопроводу водопостачання з труб
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром
125 мм

м

3

71

Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою,
оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 125 мм,
товщина стінки 4,5 мм

м

3

72

Прокладання трубопроводу водопостачання з труб
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром
100 мм

м

3

73

Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою,
оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 100 мм,
товщина стінки 4,5 мм

м

3

74

Прокладання трубопроводу водопостачання з труб
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 80
мм

м

5

75

Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою,
оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 80 мм,
товщина стінки 4 мм

м

5

76

Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм

м

1

77

Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні
звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм,
товщина стінки 3,5 мм

м

1

78

Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм

м

3

79

Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні
звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм,
товщина стінки 3,5 мм

м

3

80

Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм

м

0,6

81

Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні
звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм,
товщина стінки 3,2 мм

м

0,6

82

Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус
кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр
умовного проходу 80 мм, зовнішній діаметр 89 мм,
товщина стінки 3,5 мм

шт

12

83

Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус
кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр
умовного проходу 40 мм , зовнішній діаметр 45 мм,
товщина стінки 3,0 мм

шт

7

84

Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного
проходу 150х125 мм, зовнішній діаметр та товщина
стінки 159х4,5-133х4 мм

шт

2

85

Приварювання фланців діаметром 80 мм до сталевих
трубопроводів

шт

14

86

Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,
6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм

шт

14

87

Приварювання фланців діаметром 50 мм до сталевих
трубопроводів

шт

2

88

Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,
6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм

шт

2

89

Установлення кранів кульових фланцевих діаметром 80
мм

шт

7

90

Кран кульовий фланцевий з рукояткою JIP-FF, Ру 1,6
МПа [16 кгс/см2], дiаметр 80 мм

шт

7

91

Установлення кранів кульових фланцевих діаметром 50
мм

шт

1

92

Кран кульовий фланцевий з рукояткою JIP-FF, Ру 4,0
МПа [40 кгс/см2], дiаметр 50 мм

шт

1

93

Установлення фланцевих кранів прохідних на
трубопроводах із сталевих труб діаметром 40 мм

шт

7

94

Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,
6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 40 мм

шт

14

95

Кран кульовий фланцевий з рукояткою JIP-FF, Ру 4,0
МПа [40 кгс/см2], дiаметр 40 мм

шт

7

96

Установлення фланцевих кранів прохідних на
трубопроводах із сталевих труб діаметром 32 мм

шт

1

97

Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,
6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 32 мм

шт

2

98

Кран кульовий фланцевий з рукояткою JIP-FF, Ру 4,0
МПа [40 кгс/см2], дiаметр 32 мм

шт

1

99

Під'єднання нових ділянок трубопроводу до мереж
водопостачання чи опалення діаметром 80 мм

шт

7

100

Під'єднання нових ділянок трубопроводу до мереж
водопостачання чи опалення діаметром 50 мм

шт

1

101

Під'єднання нових ділянок трубопроводу до мереж
водопостачання чи опалення діаметром 40 мм

шт

7

102

Під'єднання нових ділянок трубопроводу до мереж
водопостачання чи опалення діаметром 32 мм

шт

1

103

Установлення нерухомих опор на трубопроводах
системи ГВП дiаметром до 150 мм

кг

8,7

104

Укладання металевих балок (швелерів) в конструкції
нерухомої опори

т

0,0994

105

Монолiтнi дiлянки в теплофікаційному вузлі iз бетону
М250 (в місцях влаштування нерухомих опор)[ бетон
важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 20-40мм]

м3

0,2

106

Гідравлічне випробування трубопроводів системи
водопроводу, гарячого водопостачання та опалення
діаметром до 50 мм

м

4,6

107

Гідравлічне випробування трубопроводів системи
водопроводу, гарячого водопостачання та опалення
діаметром понад 50 до 100 мм

м

15

108

Гідравлічне випробування трубопроводів системи
водопроводу, гарячого водопостачання та опалення
діаметром понад 100 до 200 мм

м

9

109

Закладання бетоном отворів в стіні теплофікаційного
вузла

м3

0,5

110

Укладання раніше демонтованих плит перекриття
камери площею до 5 м2

шт

6

111

Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм по
плитам перекриття камери

м2

14,44

112

На кожнi 5 мм змiни товщини шару стяжки з важкого
бетону додавати або виключати (додавати) до товщини
шару 35 мм

м2

43,32

113

Перевезення труб сталевих діаметром менше 500 мм
транспортом загального призначення з причепом на
вiдстань 3 км

Відділ 3. Вузол теплофікаційний ВТ-29 (існ.) - сантехнічні роботи

т

0,51647

114 | Демонтаж плит перекриття камери площею до 5 м2 | шт | 8 |

115

Демонтаж трубопроводiв системи опалення зi сталевих
електрозварних труб дiаметром 125 мм

м

1,5

116

Демонтаж трубопроводiв системи опалення зi сталевих
електрозварних труб дiаметром 100 мм

м

0,5

117 | Очищення дна камери від ґрунту | м3 | 2,1 |

118

Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих
електрозварних труб діаметром 125 мм

м

1

119

Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки
20, зовнiшнiй дiаметр 133 мм, товщина стiнки 4 мм

м

1

120

Прокладання трубопроводу водопостачання з труб
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром
125 мм

м

0,5

121

Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою,
оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 125 мм,
товщина стінки 4,5 мм

м

0,5

122

Прокладання трубопроводу водопостачання з труб
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром
100 мм

м

0,5

123

Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою,
оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 100 мм,
товщина стінки 4,5 мм

м

0,5

124

Установлення нерухомих опор на трубопроводах
системи ГВП дiаметром до 150 мм

кг

8,7

125

Укладання металевих балок (швелерів) в конструкції
нерухомої опори

т

0,1136

126

Монолiтнi дiлянки в теплофікаційному вузлі iз бетону
М250 (в місцях влаштування нерухомих опор)[ бетон
важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 20-40мм]

м3

0,2

127

Гідравлічне випробування трубопроводів системи
водопроводу, гарячого водопостачання та опалення
діаметром понад 50 до 100 мм

м

0,5

128

Гідравлічне випробування трубопроводів системи
водопроводу, гарячого водопостачання та опалення
діаметром понад 100 до 200 мм

м

1,5

129

Закладання бетоном отворів в стіні теплофікаційного
вузла

м3

0,25

130

Укладання раніше демонтованих плит перекриття
камери площею до 5 м2

шт

8

131

Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм по
плитам перекриття камери

м2

16,34

132

На кожнi 5 мм змiни товщини шару стяжки з важкого
бетону додавати або виключати (додавати) до товщини
шару 35 мм

м2

49,02

133

Перевезення труб сталевих діаметром менше 500 мм
транспортом загального призначення з причепом на
вiдстань 3 км

Відділ 4. Теплова ізоляція трубопроводів в вузлах теплофікаційних ВТ-31 (існ.), ВТ-30 (існ.), ВТ-29 (існ.)

т

0,018315

134

Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової
[бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи
діаметром 150 мм

м

8,75

135

Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової
[бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи
діаметром 125 мм

м

7,6

136

Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової
[бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи
діаметром 100 мм

м

5,3

137

Нанесення нормальної антикорозiйної бiтумно-гумової
[бiтумно-полiмерної] iзоляцiї на сталевi трубопроводи
дiаметром 80 мм

м

13,5

138

Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової
[бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи
діаметром 50 мм

м

1

139 | Ізол | м2 | 45,8 |

140

Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром 159 мм матами iз
скляного штапельного волокна, товщина iзоляцiйного
шару 100 мм

м

7,45

141

Ізоляція трубопроводів діаметром 159 мм матами із
скляного штапельного волокна, товщина ізоляційного
шару 50 мм

м

1,3

142

Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром 133 мм матами iз
скляного штапельного волокна, товщина iзоляцiйного
шару 90 мм

м

3,3

143

Ізоляція трубопроводів діаметром 125 мм матами із
скляного штапельного волокна, товщина ізоляційного
шару 50 мм

м

4,3

144

Ізоляція трубопроводів діаметром 100 мм матами із
скляного штапельного волокна, товщина ізоляційного
шару 50 мм

м

5,3

145

Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром 89 мм матами iз
скляного штапельного волокна, товщина iзоляцiйного
шару 90 мм

м

7,7

146

Ізоляція трубопроводів діаметром 80 мм матами із
скляного штапельного волокна, товщина ізоляційного
шару 50 мм

м

5,8

147

Ізоляція трубопроводів діаметром 50 мм матами із
скляного штапельного волокна, товщина ізоляційного
шару 50 мм

м

1

148 | Вата мiнеральна "URSA" | м3 | 2,2 |

149

Покриття поверхнi iзоляцiї трубопроводiв дiаметром 159
мм склотканиною при товщинi iзоляцiйного шару 100 мм

м

7,45

150

Покриття поверхнi iзоляцiї трубопроводiв дiаметром 133
мм склотканиною при товщинi iзоляцiйного шару 90 мм

м

3,3

151

Покриття поверхнi iзоляцiї трубопроводiв дiаметром 89
мм склотканиною при товщинi iзоляцiйного шару 90 мм

м

7,7

152

Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром 150
мм склотканиною при товщині ізоляційного шару 50 мм

м

1,3

153

Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром 125
мм склотканиною при товщині ізоляційного шару 50 мм

м

4,3

154

Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром 100
мм склотканиною при товщині ізоляційного шару 50 мм

м

5,3

155

Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром 80
мм склотканиною при товщині ізоляційного шару 50 мм

м

5,8

156

Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром 50
мм склотканиною при товщині ізоляційного шару 50 мм

м

1

157 | Склотканина для теплової ізоляції TG 140 (100) | м2 | 29,9 |

158

Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності
0,7х(20-50) мм

Відділ 5. Прокладання теплової мережі 
від ВТ-31 (існ.) до ВТ-29 (існ.)

т

0,0046

159

Розбирання покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних
елементiв мощення [ФЭМ]

м2

845

160 | Розбирання бортових каменів | м | 115 |
161 | Розбирання поребриків | м | 14 |

162

Розробка шурфів для виявлення підземних комунікацій[,
в мiсцях, що знаходяться на вiдстанi до 1 м вiд кабелiв,
прокладених у трубопроводах або коробках, а також вiд
водопровiдних i каналiзацiйних труб]

м3

11

163

Розробка ґрунту в траншеях та котлованах
екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з
навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2

м3

623,5

164

Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунту 2[
[доробка вручну, розробленого механiзованим
способом]]

м3

47,5

165

Підвішування підземних комунікацій при перетині їх
трасою трубопроводу, площа перерізу короба до 0,1 м2

м короба

12

166

Укладання труб полiетиленових дiаметром 100 мм
(футляр - 3 шт.)

м

12

167

Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 80
SDR-21(0,6 МПа), зовнішній діаметр 110х5,3 мм

м

12

168 | Рiзання труб дiаметром 100 мм | різка | 6 |

169

Перевезення ґрунту до 3 км (на місце тимчасового
відвалу)

т

1091,2

170 | Демонтаж плит перекриття каналiв площею до 5 м2 | шт | 87 |

171

Демонтаж трубопроводiв дiаметром 125 мм у
непрохiдному каналi при умовному тиску теплоносiя 1,6
Мпа та температурi 150 градусiв С

м

332

172

Демонтаж трубопроводів діаметром 100 мм у
непрохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6
Мпа та температурі 150 градусів С

м

166

173

Демонтаж трубопроводів діаметром 80 мм у
непрохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6
Мпа та температурі 150 градусів С

м

166

174

Знiмання металевих балок (швелерів) в конструкціях
нерухомих опор на трубопроводах теплової мережі

т

0,198

175

Перевезення труб сталевих діаметром менше 500 мм
транспортом загального призначення з причепом на
вiдстань 3 км

т

5,73745

176 | Розбирання ізоляції з мінеральної вати | м3 | 17,4 |

177

Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.

т

2,262

178 | Перевезення сміття до 20 км | т | 2,262 |
179 | Очищення днища лотків від ґрунту | м3 | 33 |
180 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 42 |

181

Безканальне прокладання теплогiдроiзольованих
трубопроводiв дiаметром 150 мм [пiнополiуретанова
iзоляцiя з зовнiшньою оболонкою iз полiетилену] при
умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурi 150
град.С

м

103,5

182

Труби сталеві теплоізольовані в захисній поліетиленовій
оболонці для підземного прокладання теплових мереж,
типорозмір 159/250 мм

м

103,707

183

Установлення сталевих фасонних частин на мережах
теплопостачання, діаметр труб 150 мм

т

0,4051565

184

Коліно гнуте для теплоізольованих труб, типорозмір
159/250 мм, L=1,1 м

шт

8

185

Опора нерухома до теплоізольованих труб, типорозмір
159/250 мм, L=2 м

шт

4

186

Комплект ізоляції стиків ЕР-3 /термоусадкова муфта/ до
теплоізольованих труб, типорозмір 159/250 мм

шт

30

187

Забивання сальникiв дiаметром понад 200 до 300 мм
при проходi труб через фундаменти або стiни пiдвалiв
установлення рукавiв кiнцевих та кiлець ущiльнюючих

шт

4

188

Рукав кінцевий до теплоізольованих труб, типорозмір
159/250 мм

шт

4

189

Кільце ущільнююче до теплоізольованих труб,
типорозмір 250 мм

шт

8

190

Безканальне прокладання теплогiдроiзольованих
трубопроводiв дiаметром 125 мм [пiнополiуретанова
iзоляцiя з зовнiшньою оболонкою iз полiетилену] при
умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурi 150
град.С

м

218,5

191

Труби сталеві теплоізольовані в захисній поліетиленовій
оболонці для підземного прокладання теплових мереж,
типорозмір 133/225 мм

м

219,374

192

Установлення сталевих фасонних частин на мережах
теплопостачання, діаметр труб 125 мм

т

0,24393025

193

Колiно гнуте для теплоiзольованих труб, типорозмiр
133/225 мм, L=1,1 м

шт

12

194

Опора нерухома до теплоізольованих труб, типорозмір
133/225 мм, L=2 м

шт

2

195

Комплект ізоляції стиків ЕР-3 /термоусадкова муфта/ до
теплоізольованих труб, типорозмір 133/225 мм

шт

44

196

Забивання сальникiв дiаметром понад 200 до 300 мм
при проходi труб через фундаменти або стiни пiдвалiв
установлення рукавiв кiнцевих та кiлець ущiльнюючих

шт

4

197

Рукав кінцевий до теплоізольованих труб, типорозмір
133/225 мм

шт

4

198

Кільце ущільнююче до теплоізольованих труб,
типорозмір 225 мм

шт

8

199

Компенсаційна подушка до теплоізольованих труб,
розмір 1000х250х40 мм

шт

72

200 | Укладання сигнальної стрiчки у траншею | м тр | 60 |
201 | Стрічка ковзна L=10м | рулон | 6 |

202

Безканальне прокладання теплогiдроiзольованих PE-RT
трубопроводiв дiаметром 125 мм [пiнополiуретанова
iзоляцiя з зовнiшньою оболонкою iз полiетилену] при
умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурi 150
град.С

м

160

203

Труби поліетиленові PE-RT теплоiзольованi в захиснiй
полiетиленовiй оболонцi для пiдземного прокладання
мереж ГВП, типорозмiр 160/225 мм

м

160

204

Установлення фасонних частин на мережах
теплопостачання, діаметр труб 100 - 150 мм

т

0,15604

205

Колiно поліетиленове PE-RT для теплоiзольованих труб,
типорозмiр 160/225 мм, кут згину 90 град.

шт

10

206

Перехiд PE-RT - сталь (L=1,5 м), типорозмiр 160/225 на
133х4,0 мм

шт

4

207

Комплект iзоляцiї стикiв ЕР-3 /термоусадкова муфта/ до
теплоiзольованих PE-RT труб, типорозмiр 160/225 мм

шт

36

208

Забивання сальникiв дiаметром понад 200 до 300 мм
при проходi труб через фундаменти або стiни пiдвалiв
установлення рукавiв кiнцевих та кiлець ущiльнюючих

шт

4

209

Рукав кiнцевий до теплоiзольованих труб, типорозмiр
160/225 мм

шт

4

210

Кільце ущільнююче до теплоізольованих труб,
типорозмір 225 мм

шт

8

211 | Манжета для футляру Дз225/325 мм | шт | 6 |

212

Безканальне прокладання теплогідроізольованих PE-RT
трубопроводів діаметром 100мм [пінополіуретанова
ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при
умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150
град.С

м

160

213

Труби поліетиленові PE-RT теплоiзольованi в захиснiй
полiетиленовiй оболонцi для пiдземного прокладання
мереж ГВП, типорозмiр  110/200 мм

м

160

214

Установлення фасонних частин на мережах
теплопостачання, діаметр труб 100 - 150 мм

т

0,0953112

215

Колiно поліетиленове PE-RT для теплоiзольованих труб,
типорозмiр 110/200 мм, кут згину 90 град.

шт

10

216

Перехiд PE-RT - сталь (L=1,5 м), типорозмiр 110/200 на
108х4,0 мм

шт

4

217

Комплект iзоляцiї стикiв ЕР-3 /термоусадкова муфта/ до
теплоiзольованих труб, типорозмiр 110/200 мм

шт

36

218

Забивання сальникiв дiаметром понад 200 до 300 мм
при проходi труб через фундаменти або стiни пiдвалiв
установлення рукавiв кiнцевих та кiлець ущiльнюючих

шт

4

219

Рукав кiнцевий до теплоiзольованих труб, типорозмiр
110/200 мм

шт

4

220

Кільце ущільнююче до теплоізольованих труб,
типорозмір 200 мм

шт

8

221 | Манжета для футляру Дз200/325 мм | шт | 6 |
222 | Укладання сигнальної стрiчки у траншею | м тр | 60 |
223 | Стрічка ковзна L=10м | рулон | 6 |

224

Укладання футлярів iз стальних труб дiаметром 300 мм
(для PE-RT труб в конструкціях нерухомих опор Н1, Н2,
Н4)

м

8,5

225

Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки
20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 8 мм

м

8,5

226

Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової
ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 300 мм

м

8,5

227

Улаштування нерухомих щитових опор з монолітного
залізобетону

м3

5,6

228

Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю,
клас А-III, дiаметр 16 мм

т

0,11613

229 | Засипання трубопроводів піском | м3 | 58 |
230 | Пісок природний, рядовий | м3 | 58 |

231

Укладання раніше демонтованих плит перекриття
каналiв площею до 5 м2

шт

87

232

Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетонній основі площею до 20 м2

м2

32

233

На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки
додавати або виключати (додавати) до товщини шару
40 мм

м2

128

234

Розробка ґрунту в траншеях та котлованах
екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з
навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1
(на місці тимчасового відвалу, для перевезення та
зворотньої засипки траншей)

м3

682

235

Перевезення ґрунту до 3 км (з місця тимчасового
відвалу)

т

1091,2

236

Засипання траншей та котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група
ґрунту 2

м3

682

237

Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунту 1-2

м3

682

238

Установлення раніше демонтованих бортових каменiв
бетонних i залiзобетонних при iнших видах покриттiв

м

115

239

Установлення раніше демонтованих бетонних
поребриків на бетонну основу

м

14

240

Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв
основи з пiску товщиною 15 см

м3

126,75

241

Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із
щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск до
98,1 МПа [1000 кг/см2]

м2

845

242

На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або
виключати до норм 18-23-5, 18-23-6, 18-23-7 (додавати)
до товщини шару 20 см

м2

4225

243

Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів
основи з піщано-гравійної суміші, жорстви

м3

84,5

244

Улаштування покриттiв з раніше демонтованих
дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення [ФЭМ]

Відділ 5. Монтаж системи аварійної сигналізації
Розділ 1. Комплектуючі для стиків

м2

845

245

Пiдключення проводiв на стиках трубопроводів, спосiб
пiдключення паянням

кінц.

584

246 | Установлення тримачів дротів і фетрів, масою до 1 кг | шт | 438 |
247 | Фетр (2 шт.) | компл. | 73 |
248 | З'єднувач (100 шт.) | компл. | 3 |
249 | Тримач проводів (50 шт.) | компл. | 6 |
250 | Припой (500 гр.) | рул. | 1 |
251 | Мастика паяльна (100 гр.) | бан. | 5 |
252 | Провід мідний (25 м.п.) | рул. | 3 |

253

Стрiчка паперова клейка (L=21 м)

Розділ 2. Комплектуючі для з'єднань та підключень приладів

рул.

9

254 | Коробка однороз'ємна | шт | 16 |
255 | Коробка однороз'ємна (2 шт.) | компл. | 8 |

256

Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням
накладними скобами, маса 1 м до 1 кг

м

24

257 | Кабель 3м (2 шт.) | компл. | 4 |

258

Пiдключення електричних кабелiв до коробок
однороз'ємних, спосiб пiдключення паянням

кінц.

16

259 | Монтаж заземлення | шт | 16 |
260 | Заземлення нержавіюче сталеве | шт | 16 |
261 | Занулювач (2 шт.) | компл. | 2 |

262

Трубка ізоляційна (50 шт.)

Розділ 3. Інструменти

компл.

1

263 | Кліщі затискуючі | шт | 1 |
264 | Паяльник газовий | шт | 1 |
265 | Патрон газовий | шт | 2 |