Додаток № 1

протокол Уповноваженої особи

Чернівецької обласної

фітосанітарної лабораторії

від 14.02.2022, № 02

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО**

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

*Усі посилання в нижчевказаному тексті на конкретні марки чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки,патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва – необхідно читати як вираз «або еквівалент».*

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПІВЛІ :**

1. **: ДК 021:2015, код 38920000-0 – Обладнання для дослідження насіння і кормів**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№\№** | **Найменування товарів предмета закупівлі** | **Кількість** | **Очікувана вартість**  **закупівлі**  **(з ПДВ)** |
| **1.** | **Лабораторний млин** | **1 (одна) штука** | **34 500,00 грн.** |

Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити Замовнику з урахуванням всіх своїх витрат на доставку, страхування товару, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені , усіх інших витрат тощо.

**ІІ. Вимоги до предмета закупівлі :**

***Лабораторний млин.***

Лабораторний млин (надалі – Прилад) призначений для подрібнення лабораторних проб зерна сільськогосподарських культур і продуктів їх переробки з метою підготовки проб для подальшого аналізу на ІЛ-аналізаторі при визначенні кількості та якості клейковини; «числа падіння», вмісті білка , а також інших показників якості продукту , при визначенні яких потрібно розмелювання по заданій крупності.

Вимоги до Приладу :

- повинен забезпечувати розмелювання навішуваного зерна масою від 10 г до 100 г з заданим стабільним розміром частинок;

-не повинно бути ситового контролю подрібненого продукту;

-Прилад повинен бути оснащений змінним каліброваними ситами діаметром 0,8 і 1.0 мм;

- вологість розмеленого продукту повинна бути на більше 20;

- максимальний розмір подрібнювального зерна не більше 14 мм.;

- найменша маса розмеленого продукту – 10г;

- найбільша маса розмеленого продукту - 100г

- рівень шуму – не більше 65-70Дб;

**III. Строк постачання товару** : до 01 червня 2024 року.

**IV. Якість товару :**

Для підтвердження відповідності товару (бензина А-95) технічним, якісним та кількісним характеристикам Учасник зобов’язаний надати копії документів, які посвідчують якість товару (сертифікатів відповідності та/або паспортів якості та/ або посвідчень тощо).

**V. Місце постачання** – вулиця Надрічна, 23-б, місто Чернівці, Чернівецька область, 58025