ДОДАТОК 1

до  оголошення про проведення спрощеної закупівлі

**МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**

***33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 .*** **Каталка для перевезення хворих**

**Технічні, якісні та кількісні характеристики повинні відповідати або бути ліпшими за показники, наведені у наступних таблицях (або еквівалент, аналог тощо)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименування** | **Кіль-кість** | **Од. виміру** |
|  | **Каталка для перевезення хворих** | **3** | **шт** |

**Загальні вимоги**

|  |  |
| --- | --- |
| **Модель, зазначена в умовах закупівлі:** | **Пропозиція:** |
| **Каталка для перевезення хворих** |  |
| **Загальні вимоги:** | **Відповідність**  **Так/Ні**  (з посиланням на сторінку технічної документації) |
| Каталка призначена для транспортування хворих |  |
| Каталка повинна мати 4 секції, 3 з яких рухомі |  |
| Відкидні поручні з алюмінію та пластика та відкидаються за допомогою кнопки |  |
| Ложе та рама каталки мають бути виготовлені з нержавіючої сталі |  |
| Ніжки повинні бути оснащені колесами, що обертаються по осі та гальмами |  |
| Кожна секція каталки виготовлена із суцільного листа металу. |  |
| Каталка повинна мати керування рухомими секціями та висотою ложе за допомогою трьох черв’ячних механізмів |  |
| Ложе каталки повинно регулюватись по висоті |  |
| У комплекті знімний штатив для крапельниці |  |
| Можливість розміщення штативу для крапельниці у чотирьох різних положеннях |  |
| Наявність кріплень для кисневого балону |  |
| Каталка повинна бути обладнана полкою шириною не менше 44 см. |  |
| З ліжком у комплекті іде водонепроникний матрац, поверхня PU. Габаритні розміри 182х55х4 см. |  |
| Регулювання висоти ложа від пола повинно бути у діапазоні від 55 до 75 см |  |
| Загальна ширина 70 см |  |
| Загальна довжина 195 см |  |
| Кут підйому головної секції не менш 70°(±5)° |  |
| Кут підйому ножної секції не менш 40°(±5)° |  |
| Діаметр колеса 12,5 см |  |
| Висота поручнів від ложе 29 см |  |
| Довжина поручнів не менше 123 см |  |
| Максимальне навантаження до 170 кг |  |

Необхідні документи:

- Для запобіганню придбання фальсифікату потрібен лист авторизації від виробника або офіціального представника/імпортера на території України.  
- Декларація відповідності  
- Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником предмету закупівлі медико - технічним вимогам повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідні розділи та/або сторінку(и) технічних документів виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, та/або інструкції, та/або технічного опису чи технічних умов, та/або ін. документів українською, та/або російською мовами), в яких міститься ця інформація, разом з додаванням відповідних документів. Підтвердження медико - технічним вимогам надається у формі заповненої Таблиці

* Висновки СЄС

**УВАГА! Доставка товару транспортом постачальника, завантажувально - розвантажувальні роботи за рахунок постачальника. До ціни товару обов’язково включаються усі додаткові витрати, які пов’язані з доставкою товару до Замовника, обов’язкові платежі, збори тощо.**