**Додаток 1 до тендерної документації**

**ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**Кріпильні деталі (Код ДК 021:2015:44530000-4 – Кріпильні деталі)**

***Таблиця 1***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування товару, характеристики** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | **Сталева бандажна стрічка, 19х0,75 мм; 50 м**призначена для кріплення бандажних і універсальних гаків на опорі | м | 1 000 |
| 2 | **Гак під бандажну стрічку КБО (КБО-16)**(тип – крюк, руйнівне навантаження – 17,8 кгс/Н, діаметр – 16 мм, матеріал – сталь гарячого цинкування) | шт. | 250 |
| 3 | **Скрепа CROSVER BC-10**призначена для фіксації сталевої бандажної стрічки | шт. | 1 000 |
| 4 | **Затискач підтримуючий**(тип – проміжний затискач, руйнівне навантаження – 10 кгс/Н, перетин – від 2х16 до 4х120 мм2, матеріал – сталь гарячого цинкування+полімер) | шт. | 250 |
| 5 | **Затискач натяжний анкерний посилений ЗА 2.2 4\*(16-35)**призначений для кріплення СІП проводів на великих проміжках (кількість проводів – 4, переріз провідників – 16-35 мм2) | шт. | 400 |
| 6 | **Затискач проколюючий ЗПА 16-95/16-95**(переріз жил – 16-95 мм2, матеріал – нержавіюча сталь, діаметр – 8 мм, матеріал – термопластик армований скловолокном) | шт. | 400 |
| 7 | **Затискач проколюючий 16-95/1,5-10**(переріз жил: магістраль – 16-95 мм2, відгалуження – 1,5-10 мм2) | шт. | 500 |
| 8 | **Кронштейн універсальний Ф45**для світильників вуличного освітлення (діаметр – 45мм, довжина від опори – 350 мм, кут нахилу – 30 градусів, матеріал - сталь) | шт. | 200 |
| 9 | **Кабельна стяжка** (довжина – 150 мм) | шт. | 400 |

*В місцях де технічні характеристики (технічна специфікація) містять посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».*

***Додаткові вимоги:***

1. Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції Учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі, учасник у складі тендерної пропозиції надає:
	* технічну специфікацію, складену Учасником згідно з Таблицею 1 Додатку 1 до тендерної документації; якщо Учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником, додатково у складі тендерної пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником, зазначених в Таблиці 1, до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому усі показники запропонованого еквіваленту товару мають бути не гіршими ніж у товару, що заявлений у технічній специфікації Замовника;

- чинні на момент розкриття пропозиції Учасника документи про якість Товару - оригінали сертифікатів відповідності (якості) на товари та/або паспорт заводу виробника, тощо. У разі відсутності документів про якість Товару, надати лист-пояснення із посиланням на відповідне чинне законодавство України.

1. Якість товарів повинна відповідати ГОСТам, вимогам ДСТУ і ТУ для даного виду Товару, про що Учасник надає гарантійний лист.
2. Товар повинен бути новим, без впливу вологи, корозії, механічних ушкоджень, відповідати заявленим технічним характеристикам (технічній специфікації), рік випуску - не раніше 2021 року.
3. Товари повинні бути сертифікованими та зареєстрованими в Україні.
4. Учасник повинен надати інформацію про виробника та країну походження товару.
5. Строк поставки товарів – з дати укладання договору **до 20.12.2023 р., окремими партіями, згідно із заявками Замовника,** протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту подання заявки.
6. Учасник у складі тендерної пропозиції надає довідку у довільній формі на підтвердження екологічних показників товару, що свідчать про відсутність шкідливого впливу на довкілля.
7. Учасник у складі тендерної пропозиції надає гарантійний лист, про те що Товар поставляється за рахунок Постачальника на склад Замовника – Київська обл., м. Переяслав, вул. Солонці, 1, індекс 08402, вартість доставки товару на склад Замовника, а також вартість тари в якій постачається товар входить в ціну товару та окремо Покупцем не оплачується. Навантаження та розвантаження товару відбувається силами та за рахунок Постачальника.
8. Товар повинен передаватися Замовнику належним чином упакованим і укомплектованим згідно з доданими документами; промаркованим у відповідності з вимогами нормативних документів (ГОСТ, ДСТУ, ТУ); упаковка повинна бути без дефектів та пошкоджень, такою, що відповідає характеру товару, забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час перевезення.
9. Учасник-переможець (Постачальник) зобов’язаний на кожну партію товару, що є предметом закупівлі, надати Покупцю рахунок-фактуру, податкову накладну, товарно-транспорту накладну, видаткову накладну, гарантійний талон.
10. Гарантійний строк на товари повинен становити не менше гарантійного строку, визначеного виробником на такі товару, але не менше 12 місяців з моменту поставки товару (партії Товару).
11. Якщо поставлений товар виявиться неякісним, в тому числі у гарантійних випадках, або таким, що не відповідає умовам щодо якості товару, учасник-переможець (Постачальник) зобов’язаний замінити цей товар на товар, що відповідає встановленим якісним характеристикам. Всі витрати, пов’язані із заміною товару неналежної якості несе учасник-переможець (Постачальник). Виконання гарантійних зобов’язань, відправка товарів у гарантійних випадках здійснюється за рахунок Постачальника.