|  |  |
| --- | --- |
| **Положення тендерної документації, до яких вносяться зміни**  Перелік змін, що вносяться до тендерної документації на закупівлю  робочого одягуза кодом ДК 021-2015: 18110000-3 – Формений одяг  Ідентифікатор закупівлі:  [UA-2024-04-04-008692-a](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-25-010097-a) | |
| **Розділ 4. Подання та розкриття тендерної пропозиції**  ***ПОПЕРЕДНЯ РЕДАКЦІЯ*** | |
| **Кінцевий строк подання тендерної пропозиції** | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – **14 квітня 2024 року до 13:00 год.**  Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій.  Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу.  Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель. |
| **ДОДАТОК 4**  **до тендерної документації**  **Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі робочого одягу**  **за кодом ДК 021-2015: 18110000-3 – Формений одяг**  ***ПОПЕРЕДНЯ РЕДАКЦІЯ*** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | | **Найменування товару** | | **Технічні характеристики товару** | | **Розмір** | | **Зріст** | | **К-сть, шт.** | **К-сть всього, шт.** | |
| 1 | | Костюм робочий (куртка з логотипом, штани) | | Куртка прямого покрою по низу на поясі з еластичними вставками.  Комір відкладний. Супатна застібка на петлі та гудзики. Рукава на манжеті на гудзику. На рівні ліктя настрочений налокітник. 2 нагрудні накладні кишені з клапаном, 2 нижні кишені у оздоблювальному шві.  Колір: синій із вставками жовтого чи помаранчевого кольорів (на спинці вшитий напис КП «Теплоенерго»).  Штани прямого покрою з двома врізними кишенями. Гульфик на гудзику. Наколінники. Пояс з еластичними вставками.  Якісні показники:  Тканина – бавовняна тканина саржевого переплетення (Саржа, 100% бавовна. Щільність: не менше 245 г/м.кв.)  Захисні властивості: МІ, З.  Для захисту від загальновиробничих забруднень, механічних пошкоджень. | | 44-46 | | 3/4 | | 7 | **20** | |
| 5/6 | | 13 |
| 48-50 | | 3/4 | | 65 | **97** | |
| 5/6 | | 21 |
| 7 | | 11 |
| 52-54 | | 3/4 | | 82 | **156** | |
| 5/6 | | 59 |
| 7 | | 15 |
| 56-58 | | 3/4 | | 30 | **73** | |
| 5/6 | | 29 |
| 7/8 | | 14 |
| 60-62 | | 5/6 | | 16 | **16** | |
| 64-66 | | 3/4 | | 1 | **5** | |
| 5/6 | | 4 |
| 68 | | 5/6 | | 2 | **2** | |
| 72 | | 5/6 | | 1 | **1** | |
| **Всього:** | | | | | | | | | | | **370** | |
| 2 | | Костюм для зварювальника брезентовий (куртка, штани) | | Тканина: Брезент 480 вогнетривкий.  Куртка прямого покрою. Комір відкладний.  Застібка на гудзиках, рукава на манжеті на гудзику. Налокітники. 1 нагрудна накладна кишеня, 2 нижніх накладних кишені, оздоблювання однією строчкою.  Штани прямого покрою з двома накладними кишенями. Гульфик на гудзику. Наколінники. | | 48-50 | | 1/6 | | 4 | **4** | |
| 50-52 | | 5/6 | | 2 | **2** | |
| 52-54 | | 1/6 | | 6 | **6** | |
| 56-58 | | 1/6 | | 5 | **5** | |
| 60-62 | | 1/6 | | 1 | **1** | |
| 64-66 | | 1/6 | | 1 | **10** | |
| **Всього:** | | | | | | | | | | | **28** | |
| 3 | | Костюм охорона (куртка, штани) | | Куртка прямого покрою по низу на поясі з еластичними вставками. Комір відкладний. Застібка на гудзику. Рукава на манжеті на гудзику.  2 нагрудні накладні кишені з клапаном.  2 нижніх накладних кишені зi скошеними входами, (оздоблювання однією строчкою).  Штани прямого покрою з двома врізними кишенями. Гульфик на гудзику. Наколінники. Пояс з еластичними вставками.  Тканина: Грета;  Склад: 53% бавовна, 47 % поліестер;  Колір: мicто;  Застосування: для використання робітниками під час виконання pобіт, для захисту від загальновиробничих забруднень та механічних пошкоджень.  Захисні властивості: МІ, З. | | 48/50 | | 1/6 | | 1 | **1** | |
| 54 | | 3/4 | | 2 | **2** | |
| 56 | | 5/6 | | 3 | **2** | |
| 60 | | 5/6 | | 1 | **1** | |
| **Всього:** | | | | | | | | | | | **6** | |
| 4 | | Халат білий бавовняний (жіночий) | | Тканина: Саржа;  Щільність: не менше 165 г/м. кв.  Колір: білий.  Застібка: гудзики. Двi нижні накладні кишені, одна верхня.  Застосування: для використання медичним працівником.  Захисні властивості: МІ, З. | | 52 | | 3/4 | | 1 | **1** | |
| 5 | | Халат бавовняний (жіночий) | | Тканина: Саржа;  Щільність: не менше 165 г/м. кв.  Колір: електрик.  Застібка: гудзики. Двi нижні накладнi кишені, одна верхня.  Застосування: для використання робітниками під час виконання робіт, для захисту від загальновиробничих забруднень та механічних пошкоджень.  Захисні властивості: МІ, З. | | 48-50 | | 3/4 | | 1 | **1** | |
| 52-54 | | 3/4 | | 3 | **3** | |
| 56-58 | | 3/4 | | 1 | **1** | |
| **Всього:** | | | | | | | | | | | **5** | |
| 6 | | Плащ з капором прогумований (чоловічий, жіночий) | | Тканина: Болонья ПВХ  Склад: 100% поліестер;  Щільність: не менше 220 г/м.кв.  Колір: темно синій. Застібка: гудзики.  Застосування: для використання робітниками під час виконання робіт на відкритому повітрі, для захисту від несприятливих погодних умов.  Захисні властивості: МІ, Вн. | | 54 | | - | | 50 | **50** | |
| 60 | | - | | 15 | **15** | |
| 68 | | - | | 3 | **3** | |
| **Всього:** | | | | | | | | | | | **68** | |
| 7 | | Фартух з нагрудником (чоловічий, жіночий) | | Тканина: Грета;  Склад: 53% бавовна, 47 % поліестер; Щільність тканини: не менше 220 г/м.кв.  Колір: темно синій.  Застосування: для використання робітниками під час виконання робіт, для захисту від загальновиробничих забруднень та механічних пошкоджень.  Захисні властивостi: МІ, З. | | 56/58 | | 3/4 | | 5 | **5** | |
| 8 | | Фартух з нагрудником прогумований  (чоловічий, жіночий) | | Тканина: Болонья ПВХ  Склад: 100% поліестер;  Щільність: не менше 220 г/м.кв;  Колір: темно синій.  Застосування: для використання робітниками під час виконання робіт, для захисту від загальновиробничих забруднень та механічних пошкоджень.  Захисні властивостi: МІ, Вн. | | 56/58 | | 3/4 | | 15 | **15** | |
| 9 | | Жилет сигнальний | | Тканина: Грета;  Склад: 53% бавовна, 47 % поліестер;  Щільність: не менше 220 г/м.кв.  Колір: помаранчевий.  Повинен мати двi світловідбиваючі смуги горизонтальних напрямків, окантований тасьмою сірого кольору. Без коміра, з V вирізом. Двi нижні накладні кишені.  Застібка: гудзики.  Застосування: для працівників ремонтних бригад, водіїв під час виконання робіт на проїзній частині доріг, в темний час доби та в умовах поганої видимості. | | 48 | | 5/6 | | 30 | **30** | |
| 52-54 | | 5/6 | | 58 | **58** | |
| 56-60 | | 5/6 | | 36 | **36** | |
| 66-68 | | 5/6 | | 3 | **3** | |
| **Всього:** | | | | | | | | | | | **127** | |
| 10 | | Штани утеплені | | Тканина: Грета;  Склад: 53% бавовна, 47 % поліестер; Шільність тканини: не менше 220 г/м.кв. Колір: темно синій.  Утеплення: синтепон №200, підклада 100% поліестер.  Застосування: для використання робітниками взимку під час виконання робіт на відкритому повітрі, для захисту від низьких температур повітря.  Захисні властивості: З, МІ ТН Ву***.*** | | 48 | | 170-176 | | 10 | **10** | |
| 50 | | 170-176 | | 12 | **12** | |
| 52 | | 170-176 | | 15 | **15** | |
| 200 | | 1 | **1** | |
| 54 | | 170-176 | | 14 | **14** | |
| 54 | | 188 | | 7 | **7** | |
| 56 | | 170-176 | | 8 | **8** | |
| 58 | | 170-176 | | 4 | **4** | |
| 60 | | 170-176 | | 1 | **1** | |
| 68 | | 170-188 | | 2 | **2** | |
| **Всього:** | | | | | | | | | | | **73** | |
| 11 | | Куртка робоча утеплена з логотипом підприємства | | Куртка прямого силуету, застібка на гудзику, 2 нижні накладні кишені, одна верхня накладна кишеня, одна внутрішня. Відстібний капор. Світловідбиваючі смуги.  Тканина: Грета.  Склад: 53% бавовна, 47 % поліестер;  Колір: темно синій.  Утеплення: синтепон № 150 в два слої в полочку, № 200 в рукав, підклада 100% поліестер.  Застосування: для використання робітниками взимку під час виконання pобіт на відкритому повітpi, для захисту від низьких температур повітря.  Захисні властивості: З, МІ, ТН, Ву***.*** | | 48 | | 170-176 | | 21 | **21** | |
| 182-188 | | 11 | **11** | |
| 50 | | 170-176 | | 23 | **23** | |
| 182-188 | | 17 | **17** | |
| 52 | | 160-170 | | 4 | **4** | |
| 170-176 | | 38 | **38** | |
| 182-188 | | 14 | **14** | |
| 200 | | 2 | **2** | |
| 54 | | 182-188 | | 15 | **15** | |
| 56 | | 182-188 | | 34 | **34** | |
| 58 | | 160-170 | | 11 | **11** | |
| 182-188 | | 2 | **2** | |
| 60 | | 182-188 | | 5 | **5** | |
|  | |  | |  | | 62-64 | | 182-188 | | 6 | **6** | |
|  | |  | |  | | 66 | | 182-188 | | 1 | **1** | |
|  | |  | |  | | 70 | | 182-188 | | 1 | **1** | |
| **Всього:** | | | | | | | | | | | **205** | |
| 12 | | Куртка зимова ІТР з логотипом підприємства | | Куртка зимова ІТР з логотипом підприємства (чоловіча/жіноча).  Куртка прямого силуету. Застібка на гудзику, дві нижні накладні кишені, одна верхня накладна кишеня, одна внутрішня. Відстібний капор. Світловідбиваючі смуги.  Тканина: Грета.  Склад: 53% бавовна, 47 % поліестер;  Колір: темно синій.  Утеплення: синтепон № 150 в два слої в полочку, №200 в рукав, підклада 100% поліестер. | | 46 | | 182-188 | | 1 | **1** | |
| 48 | | 170-176 | | 2 | **2** | |
| 182-188 | | 1 | **1** | |
| 50 | | 160-170 | | 1 | **1** | |
| 182-188 | | 2 | **2** | |
| 52 | | 160-170 | | 1 | **1** | |
| 170-176 | | 8 | **8** | |
| 54 | | 182-188 | | 4 | **4** | |
| 56 | | 182-188 | | 1 | **1** | |
| 58 | | 182-188 | | 2 | **2** | |
| **Всього:** | | | | | | | | | | | **23** | |
| 13 | | Куртка робоча утеплена з логотипом «Охорона» | | Куртка пряма укорочена.  Центральна застібка блискавка, дві нижні прорізні кишені, дві верхні прорізнi кишені. Комір відкладний. Відстібний капор. Знизу пояс на резинці. На спинці логотип: «Охорона».  Якісні показники:  Тканина: Грета;  Склад: 53% бавовна, 47 % поліестер;  Колір: місто.  Утеплення: синтепон № 150 в два слої в полочку, № 200 в рукав, підклада 100% поліестер.  Застосування: для використання  робітниками взимку під час виконання pобiт на відкритому повітpi, для захисту від низьких температур повітря.  Захисні властивості: З, МІ, ТН, Ву. | | 54 | | 160-170 | | 2 | **2** | |
| 182-188 | | 2 | **2** | |
| 56 | | 182-188 | | 2 | **2** | |
| **Всього:** | | | | | | | | | | | **6** | |
| 14 | | Штани утеплені охорона | | Тканина: Грета;  Склад***:*** 53% бавовна, 47 % поліестер;  Щільність тканини: не менше 220 г/м.кв.  Колір: місто.  Утеплення: синтепон №200, підклада 100% поліестер.  Застосування: для використання робітниками взимку під час виконання робіт на відкритому повітрі, для захисту від низьких температур повітря.  Захисні властивості: З, МІ, ТН, Ву. | | 48-50 | | 160-170 | | 1 | **1** | |
| 54 | | 160-170 | | 1 | **1** | |
| 182-188 | | 1 | **1** | |
| 56 | | 182-188 | | 3 | **3** | |
| **Всього:** | | | | | | | | | | | **6** | |
| 15 | Костюм для зварювальника (куртка, штани) | | Тканина: Титан.  Щільність – не менше 420 г/м.кв.  Склад - 100% бавовна.  Властивості – Вогнестійка.  Колір - Темно-синій.  Переплетення – Атласне.  Куртка прямого покрою. Комір відкладний.  Застібка на гудзиках, рукава на манжеті на гудзику. Налокітники.  1 нагрудна накладна кишеня, 2 нижніх накладних кишені, оздоблювання однією строчкою.  Штани прямого покрою з двома накладними кишенями. Гульфик на гудзику. Наколінники. | | 48-50 | | 1/6 | | 2 | | 2 |
| 50-52 | | 1/6 | | 4 | | **4** |
| 52-54 | | 1/6 | | 17 | | **17** |
| 56-58 | | 1/6 | | 9 | | **9** |
| 60-62 | | 1/6 | | 6 | | **6** |
| 64-66 | | 1/6 | | 1 | | **1** |
| **Всього:** | | | | | | | | | | | **39** |
| 16 | Костюм для зварювальника (куртка, штани) | | Тканина:WelderSafe(Велдерсейф)***;*** Склад: 100% бавовняна тканина;  Щільність: не менше 450 г/м2 ;  Переплетення: сатин;  Натуральна бавовняна тканина зі спеціальним вогнезахисним просоченням.  Сфера застосування: костюми зварювальників.  Куртка прямого покрою. Комір відкладний.  Застібка на гудзиках, рукава на манжеті на гудзику. Налокітники. 1 нагрудна накладна кишеня, 2 нижніх накладних кишені, оздоблювання однією строчкою.  Штани прямого покрою з двома накладними кишенями. Гульфик на гудзику. Наколінники. | | 48-50 | | 1/6 | | 3 | | **3** |
| 50-52 | | 1/6 | | 12 | | **12** |
| 52-54 | | 1/6 | | 19 | | **19** |
| 56-58 | | 1/6 | | 5 | | **5** |
| 60-62 | | 1/6 | | 4 | | **4** |
| **Всього:** | | | | | | | | | | | **43** |
| 17 | Костюм для зварювальника (куртка, штани) | | Тканина: RigChief (Ригчиф);  Склад: 100% бавовняна тканина;  Щільність: не менше 350 г/м2 ;  Переплетення: сатин;  Сумішова тканина зі спеціальним вогнезахисним просоченням.  Куртка прямого покрою.  Комір відкладний.  Застібка на гудзиках, рукава на манжеті на гудзику.  Налокітники. 1 нагрудна накладна кишеня, 2 нижніх накладних кишені, оздоблювання однією строчкою.  Штани прямого покрою з двома накладними кишенями.  Гульфик на гудзику. Наколінники. | | 48-50 | | 1/6 | | 1 | | **1** |
| 50-52 | | 1/6 | | 16 | | **16** |
| 52-54 | | 1/6 | | 13 | | **13** |
| 56-58 | | 1/6 | | 11 | | **6** |
| 60-62 | | 1/6 | | 6 | | **4** |
| **Всього:** | | | | | | | | | | | **40** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Розділ 4. Подання та розкриття тендерної пропозиції**  ***НОВА РЕДАКЦІЯ*** | |
| **Кінцевий строк подання тендерної пропозиції** | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – **16 квітня 2024 року до 13:00 год.**  Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій.  Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу.  Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель. |

|  |
| --- |
| **ДОДАТОК 4**  **до тендерної документації**  **Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі робочого одягу**  **за кодом ДК 021-2015: 18110000-3 – Формений одяг**  ***НОВА РЕДАКЦІЯ*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | | **Найменування товару** | | **Технічні характеристики товару** | | **Розмір** | | **Зріст** | | **К-сть, шт.** | **К-сть всього, шт.** | |
| 1 | | Костюм робочий (куртка з логотипом, штани) | | Куртка прямого покрою по низу на поясі з еластичними вставками.  Комір відкладний. Супатна застібка на петлі та гудзики. Рукава на манжеті на гудзику. На рівні ліктя настрочений налокітник. 2 нагрудні накладні кишені з клапаном, 2 нижні кишені у оздоблювальному шві.  Колір: синій із вставками жовтого чи помаранчевого кольорів (на спинці вшитий напис КП «Теплоенерго»).  Штани прямого покрою з двома врізними кишенями. Гульфик на гудзику. Наколінники. Пояс з еластичними вставками.  Якісні показники:  Тканина – бавовняна тканина саржевого переплетення (Саржа, 100% бавовна. Щільність: не менше 245 г/м.кв.)  Захисні властивості: МІ, З.  Для захисту від загальновиробничих забруднень, механічних пошкоджень. | | 44-46 | | 3/4 | | 7 | **20** | |
| 5/6 | | 13 |
| 48-50 | | 3/4 | | 65 | **97** | |
| 5/6 | | 21 |
| 7 | | 11 |
| 52-54 | | 3/4 | | 82 | **156** | |
| 5/6 | | 59 |
| 7 | | 15 |
| 56-58 | | 3/4 | | 30 | **73** | |
| 5/6 | | 29 |
| 7/8 | | 14 |
| 60-62 | | 5/6 | | 16 | **16** | |
| 64-66 | | 3/4 | | 1 | **5** | |
| 5/6 | | 4 |
| 68 | | 5/6 | | 2 | **2** | |
| 72 | | 5/6 | | 1 | **1** | |
| **Всього:** | | | | | | | | | | | **370** | |
| 2 | | Костюм для зварювальника брезентовий (куртка, штани) | | Тканина: Брезент 480 вогнетривкий.  Куртка прямого покрою. Комір відкладний.  Застібка на гудзиках, рукава на манжеті на гудзику. Налокітники. 1 нагрудна накладна кишеня, 2 нижніх накладних кишені, оздоблювання однією строчкою.  Штани прямого покрою з двома накладними кишенями. Гульфик на гудзику. Наколінники. | | 48-50 | | 1/6 | | 4 | **4** | |
| 50-52 | | 5/6 | | 2 | **2** | |
| 52-54 | | 1/6 | | 6 | **6** | |
| 56-58 | | 1/6 | | 5 | **5** | |
| 60-62 | | 1/6 | | 1 | **1** | |
| 64-66 | | 1/6 | | 1 | **10** | |
| **Всього:** | | | | | | | | | | | **28** | |
| 3 | | Костюм охорона (куртка, штани) | | Куртка прямого покрою по низу на поясі з еластичними вставками. Комір відкладний. Застібка на гудзику. Рукава на манжеті на гудзику.  2 нагрудні накладні кишені з клапаном.  2 нижніх накладних кишені зi скошеними входами, (оздоблювання однією строчкою).  Штани прямого покрою з двома врізними кишенями. Гульфик на гудзику. Наколінники. Пояс з еластичними вставками.  Тканина: Грета;  Склад: 53% бавовна, 47 % поліестер;  Колір: мicто;  Застосування: для використання робітниками під час виконання pобіт, для захисту від загальновиробничих забруднень та механічних пошкоджень.  Захисні властивості: МІ, З. | | ***50/52*** | | ***3/4*** | | 1 | **1** | |
| 54 | | 3/4 | | ***2*** | **2** | |
| 56 | | 5/6 | | ***2*** | ***2*** | |
| 60 | | 5/6 | | 1 | **1** | |
| **Всього:** | | | | | | | | | | | **6** | |
| 4 | | Халат білий бавовняний (жіночий) | | Тканина: Саржа;  Щільність: не менше 165 г/м. кв.  Колір: білий.  Застібка: гудзики. Двi нижні накладні кишені, одна верхня.  Застосування: для використання медичним працівником.  Захисні властивості: МІ, З. | | 52 | | 3/4 | | 1 | **1** | |
| **Всього:** | | | | | | | | | | | **1** | |
| 5 | | Халат бавовняний (жіночий) | | Тканина: Саржа;  Щільність: не менше 165 г/м. кв.  Колір: електрик.  Застібка: гудзики. Двi нижні накладнi кишені, одна верхня.  Застосування: для використання робітниками під час виконання робіт, для захисту від загальновиробничих забруднень та механічних пошкоджень.  Захисні властивості: МІ, З. | | 48-50 | | 3/4 | | 1 | **1** | |
| 52-54 | | 3/4 | | 3 | **3** | |
| 56-58 | | 3/4 | | 1 | **1** | |
| **Всього:** | | | | | | | | | | | **5** | |
| 6 | | Плащ з капором прогумований (чоловічий, жіночий) | | Тканина: Болонья ПВХ  Склад: 100% поліестер;  Щільність: не менше 220 г/м.кв.  Колір: темно синій. Застібка: гудзики.  Застосування: для використання робітниками під час виконання робіт на відкритому повітрі, для захисту від несприятливих погодних умов.  Захисні властивості: МІ, Вн. | | 54 | | - | | 50 | **50** | |
| 60 | | - | | 15 | **15** | |
| 68 | | - | | 3 | **3** | |
| **Всього:** | | | | | | | | | | | **68** | |
| 7 | | Фартух з нагрудником (чоловічий, жіночий) | | Тканина: Грета;  Склад: 53% бавовна, 47 % поліестер; Щільність тканини: не менше 220 г/м.кв.  Колір: темно синій.  Застосування: для використання робітниками під час виконання робіт, для захисту від загальновиробничих забруднень та механічних пошкоджень.  Захисні властивостi: МІ, З. | | 56/58 | | 3/4 | | 5 | **5** | |
| **Всього:** | | | | | | | | | | | **5** | |
| 8 | | Фартух з нагрудником прогумований  (чоловічий, жіночий) | | Тканина: Болонья ПВХ  Склад: 100% поліестер;  Щільність: не менше 220 г/м.кв;  Колір: темно синій.  Застосування: для використання робітниками під час виконання робіт, для захисту від загальновиробничих забруднень та механічних пошкоджень.  Захисні властивостi: МІ, Вн. | | 56/58 | | 3/4 | | 15 | **15** | |
| **Всього:** | | | | | | | | | | | **15** | |
| 9 | | Жилет сигнальний | | Тканина: Грета;  Склад: 53% бавовна, 47 % поліестер;  Щільність: не менше 220 г/м.кв.  Колір: помаранчевий.  Повинен мати двi світловідбиваючі смуги горизонтальних напрямків, окантований тасьмою сірого кольору. Без коміра, з V вирізом. Двi нижні накладні кишені.  Застібка: гудзики.  Застосування: для працівників ремонтних бригад, водіїв під час виконання робіт на проїзній частині доріг, в темний час доби та в умовах поганої видимості. | | 48 | | 5/6 | | 30 | **30** | |
| 52-54 | | 5/6 | | 58 | **58** | |
| 56-60 | | 5/6 | | 36 | **36** | |
| 66-68 | | 5/6 | | 3 | **3** | |
| **Всього:** | | | | | | | | | | | **127** | |
| 10 | | Штани утеплені | | Тканина: Грета;  Склад: 53% бавовна, 47 % поліестер; Шільність тканини: не менше 220 г/м.кв. Колір: темно синій.  Утеплення: синтепон №200, підклада 100% поліестер.  Застосування: для використання робітниками взимку під час виконання робіт на відкритому повітрі, для захисту від низьких температур повітря.  Захисні властивості: З, МІ ТН Ву. | | 48 | | 170-176 | | 10 | **10** | |
| 50 | | 170-176 | | 12 | **12** | |
| 52 | | 170-176 | | ***14*** | ***14*** | |
| 200 | | 1 | **1** | |
| 54 | | 170-176 | | 14 | **14** | |
| 54 | | 188 | | 7 | **7** | |
| 56 | | 170-176 | | 8 | **8** | |
| 58 | | 170-176 | | 4 | **4** | |
| 60 | | 170-176 | | 1 | **1** | |
| 68 | | 170-188 | | 2 | **2** | |
| **Всього:** | | | | | | | | | | | **73** | |
| 11 | | Куртка робоча утеплена з логотипом підприємства | | Куртка прямого силуету, застібка на гудзику, 2 нижні накладні кишені, одна верхня накладна кишеня, одна внутрішня. Відстібний капор. Світловідбиваючі смуги.  Тканина: Грета.  Склад: 53% бавовна, 47 % поліестер;  Колір: темно синій.  Утеплення: синтепон № 150 в два слої в полочку, № 200 в рукав, підклада 100% поліестер.  Застосування: для використання робітниками взимку під час виконання pобіт на відкритому повітpi, для захисту від низьких температур повітря.  Захисні властивості: З, МІ, ТН, Ву. | | 48 | | 170-176 | | 21 | **21** | |
| 182-188 | | 11 | **11** | |
| 50 | | 170-176 | | 23 | **23** | |
| 182-188 | | 17 | **17** | |
| 52 | | 160-170 | | 4 | **4** | |
| 170-176 | | 38 | **38** | |
| 182-188 | | 14 | **14** | |
| 200 | | 2 | **2** | |
| 54 | | 182-188 | | 15 | **15** | |
| 56 | | 182-188 | | 34 | **34** | |
| 58 | | 160-170 | | 11 | **11** | |
| 182-188 | | 2 | **2** | |
| 60 | | 182-188 | | 5 | **5** | |
|  | |  | |  | | 62-64 | | 182-188 | | 6 | **6** | |
|  | |  | |  | | 66 | | 182-188 | | 1 | **1** | |
|  | |  | |  | | 70 | | 182-188 | | 1 | **1** | |
| **Всього:** | | | | | | | | | | | **205** | |
| 12 | | Куртка зимова ІТР з логотипом підприємства | | Куртка зимова ІТР з логотипом підприємства (чоловіча/жіноча).  Куртка прямого силуету. Застібка на гудзику, дві нижні накладні кишені, одна верхня накладна кишеня, одна внутрішня. Відстібний капор. Світловідбиваючі смуги.  Тканина: Грета.  Склад: 53% бавовна, 47 % поліестер;  Колір: темно синій.  Утеплення: синтепон № 150 в два слої вполочку, №200 в рукав, підклада 100% поліестер. | | 46 | | 182-188 | | 1 | **1** | |
| 48 | | 170-176 | | 2 | **2** | |
| 182-188 | | 1 | **1** | |
| 50 | | 160-170 | | 1 | **1** | |
| 182-188 | | 2 | **2** | |
| 52 | | 160-170 | | 1 | **1** | |
| 170-176 | | 8 | **8** | |
| 54 | | 182-188 | | 4 | **4** | |
| 56 | | 182-188 | | 1 | **1** | |
| 58 | | 182-188 | | 2 | **2** | |
| **Всього:** | | | | | | | | | | | **23** | |
| 13 | | Куртка робоча утеплена з логотипом «Охорона» | | Куртка пряма укорочена.  Центральна застібка блискавка, дві нижні прорізні кишені, дві верхні прорізнi кишені. Комір відкладний. Відстібний капор. Знизу пояс на резинці. На спинці логотип: «Охорона».  Якісні показники:  Тканина: Грета;  Склад: 53% бавовна, 47 % поліестер;  Колір: місто.  Утеплення: синтепон № 150 в два слої в полочку, № 200 в рукав, підклада 100% поліестер.  Застосування: для використання  робітниками взимку під час виконання pобiт на відкритому повітpi, для захисту від низьких температур повітря.  Захисні властивості: З, МІ, ТН, Ву***.*** | | 54 | | 160-170 | | 2 | **2** | |
| 182-188 | | 2 | **2** | |
| 56 | | 182-188 | | 2 | **2** | |
| **Всього:** | | | | | | | | | | | **6** | |
| 14 | | Штани утеплені охорона | | Тканина: Грета;  Склад***:*** 53% бавовна, 47 % поліестер;  Щільність тканини: не менше 220 г/м.кв.  Колір: місто.  Утеплення: синтепон №200, підклада 100% поліестер.  Застосування: для використання робітниками взимку під час виконання робіт на відкритому повітрі, для захисту від низьких температур повітря.  Захисні властивості: З, МІ, ТН, Ву. | | 48-50 | | 160-170 | | 1 | **1** | |
| 54 | | 160-170 | | 1 | **1** | |
| 182-188 | | 1 | **1** | |
| 56 | | 182-188 | | 3 | **3** | |
| **Всього:** | | | | | | | | | | | **6** | |
| 15 | Костюм для зварювальника (куртка, штани) | | Тканина: Титан.  Щільність – не менше 420 г/м.кв.  Склад - 100% бавовна.  Властивості – Вогнестійка.  Колір - Темно-синій.  Переплетення – Атласне.  Куртка прямого покрою. Комір відкладний.  Застібка на гудзиках, рукава на манжеті на гудзику. Налокітники.  1 нагрудна накладна кишеня, 2 нижніх накладних кишені, оздоблювання однією строчкою.  Штани прямого покрою з двома накладними кишенями. Гульфик на гудзику. Наколінники. | | 48-50 | | 1/6 | | 2 | | **2** |
| 50-52 | | 1/6 | | 4 | | **4** |
| 52-54 | | 1/6 | | 17 | | **17** |
| 56-58 | | 1/6 | | 9 | | **9** |
| 60-62 | | 1/6 | | 6 | | **6** |
| 64-66 | | 1/6 | | 1 | | **1** |
| **Всього:** | | | | | | | | | | | **39** |
| 16 | Костюм для зварювальника (куртка, штани) | | Тканина:WelderSafe(Велдерсейф)***;*** Склад: 100% бавовняна тканина;  Щільність: не менше 450 г/м2 ;  Переплетення: сатин;  Натуральна бавовняна тканина зі спеціальним вогнезахисним просоченням.  Сфера застосування: костюми зварювальників.  Куртка прямого покрою. Комір відкладний.  Застібка на гудзиках, рукава на манжеті на гудзику. Налокітники. 1 нагрудна накладна кишеня, 2 нижніх накладних кишені, оздоблювання однією строчкою.  Штани прямого покрою з двома накладними кишенями. Гульфик на гудзику. Наколінники. | | 48-50 | | 1/6 | | 3 | | **3** |
| 50-52 | | 1/6 | | 12 | | **12** |
| 52-54 | | 1/6 | | 19 | | **19** |
| 56-58 | | 1/6 | | 5 | | **5** |
| 60-62 | | 1/6 | | 4 | | **4** |
| **Всього:** | | | | | | | | | | | **43** |
| 17 | Костюм для зварювальника (куртка, штани) | | Тканина: RigChief (Ригчиф);  Склад: 100% бавовняна тканина;  Щільність: не менше 350 г/м2 ;  Переплетення: сатин;  Сумішова тканина зі спеціальним вогнезахисним просоченням.  Куртка прямого покрою.  Комір відкладний.  Застібка на гудзиках, рукава на манжеті на гудзику.  Налокітники. 1 нагрудна накладна кишеня, 2 нижніх накладних кишені, оздоблювання однією строчкою.  Штани прямого покрою з двома накладними кишенями.  Гульфик на гудзику. Наколінники. | | 48-50 | | 1/6 | | 1 | | **1** |
| 50-52 | | 1/6 | | 16 | | **16** |
| 52-54 | | 1/6 | | 13 | | **13** |
| 56-58 | | 1/6 | | 11 | | **6** |
| 60-62 | | 1/6 | | 6 | | **4** |
| **Всього:** | | | | | | | | | | | **40** |