**Додаток №2**

**Технічна специфікація**

**на закупівлю:**

**«ДК 021:2015: 35110000-8 Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання (Засоби індивідуального захисту органів дихання)»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з\п** | **Найменування товару**  | **Од. вим.** | **К-сть** |
| 1 | Складаний респіратор FFP3 зклапаном (Доломіт-тест) | Шт. | 4166 |

**Опис продукту**

Покращений, з додатковим тестом на засмічення доломітом. Комфорт: Вертикально складається, кожна маска в індивідуальній упаковці для зручності зберігання. Клапан видиху для полегшення опору диханню. Регульований носовий затискач для поліпшеного прилягання.

Одноразова маска рівня FFP3, захищає від твердих і рідких частинок з високою токсичністю. Мінімальний відсоток фільтрації - 99%. Захищає більше до 20 разів ПКЗ (призначений коефіцієнт захисту для масок FFP3 ) або вище до 50 разів НКЗ (номінальний коефіцієнт захисту для масок FFP3).

Рік виготовлення товару не пізніше 4-го квартал 2022 року. Продукція має бути новою, яка не була у використанні. (Надати гарантійний лист).

**Характеристики**

* Спеціальний компактний вертикальний складний дизайн
* Клапан видиху високої продуктивності, щоб зменшити тепло та забезпечити комфорт при використанні в жарких та вологих умовах
* Ультразвукові зварені ремінці для голови
* Індивідуально упакований в гігієнічний пакет
* Регульована носова планка для кращого прилягання та зменшення запотівання окулярів
* Спеціальний потопоглинаючий матеріал навколо перенісся для додаткового комфорту
* Додатковий Доломит тест (D)\*, що забезпечує більш комфортне дихання та більш тривалу продуктивність фільтрації.
* Наявність обовязкового маркування FFP3 NR D на виробі.

*\* Доломітовий тест - це додаткове випробування, яке проводиться згідно з нормами EN 149: 2001 + A1: 2009. Тест складається в симуляції дихального процесу в атмосфері випробувальної камери з відомою концентрацією доломітового пилу. Проходження респіратором тесту гарантує, що повітропроникність фільтра і опір диханню не погіршуються після його експлуатації в запиленому середовищі більше 8 годин. Учасник в складі пропозиції надає документ, що респіратор, який пропонується, пройшов доломітовий тест.*

**Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником, а саме:**

1. Учасник повинен надати довідку довільної форми з детальним описом товару, країни походження та відомостями про товаровиробника.
2. На підтвердження якості запропонованого учасником товару та його відповідності вимогам діючих ДСТУ EN 149:2017 (EN 149:2001+A1:2009, IDT) та Технічному регламенту засобів індивідуального захисту №771 від 21.08.2019 учаснику в складі тендерної пропозиції необхідно надати чинний на момент подання Сертифікат про експертизу зразка щодо засобів захисту органів дихання, тип: фільтрувальні респіраторні півмаски.
3. Учасник в складі пропозиції повинен надати декларацію про відповідність на запропонований товар (з усіма додатками), який є чинний на момент подання.

*\*В разі наявності в даному документі посилань на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».*