**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

*(назва предмета закупівлі)*

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | **Генератори бензинові** |
| Код ДК 021:2015 | **31120000-3 Генератори** |
| Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі та код, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | **31121200-2 Генераторні установки з двигуном із іскровим запалюванням** |
| Кількість поставки товару | **10 штук** |
| Місце поставки товару | **Рівненська обл., Дубенський р-н,  с. Тараканів, вул. Львівська, 117** |
| **Рівненська обл., Дубенський р-н,  с. Рачин, вул. Незалежності, 1** |
| **Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Птича, вул. Львівська, 32** |
| **Рівненська обл., Дубенський р-н,  с. Плоска, вул. Юридика, 1** |
| **Рівненська обл., Дубенський р-н,  с. Стара Носовиця, вул.Кременецька, 22** |
| **Рівненська обл., Дубенський р-н,  с. Тараканів, вул. Зелена, 1** |
| **Рівненська обл., Дубенський р-н,  с. Рачин,  вул. Шкільна, 2** |
| **Рівненська обл., Дубенський р-н,  с. Птича, вул. Шкільна, 4** |
| **Рівненська обл., Дубенський р-н,  с. Плоска,  пров. Шкільний, 2** |
| **Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Микитичі, вул. Шкільна, 2** |
| Строк поставки товару | **до 20 лютого 2023 року включно** |

Наведені нижче вимоги є обов’язковими для предмету закупівлі: ДК 021:2015 – 31120000-3 – Генератори (Генератори бензинові) (далі – Товар).

1. Учасник закупівлі повинен надати у складі тендерної пропозиції інформацію про відповідність пропонованого Товару необхідним технічним, якісним, кількісним та іншим характеристикам предмету закупівлі, у формі заповненої таблиці специфікації пропонованого Товару вимога Замовника:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Вимоги до Товару | Пропонується Учасником (вказати параметри пропонованого товару) |
| 1 | Генератор бензиновий  Кількість: 3 штуки  Номінальна потужність: не менше 2,5 кВт та не більше 3,0 кВт  Кількість фаз: одна  Тип альтернатора: синхронний або інверторний  Обмотка двигуна альтернатора: мідь  Частота струму: 50Гц  Вихідна напруга: 220В-230В  Вольтметр: так  Захист від перенавантаження: так  Захист від низького рівня оливи: так  Автоматичний регулятор напруги: так  Кількість 1-фазних розеток: не менше 2  Двигун: чотиритактний з повітряним охолодженням  Тип палива: бензин  Витрати палива: не більше 0,9 л/год  Об’єм паливного бака: не менше 15 літрів  Вага: не більше 40 кг.  Запуск: ручний або електро/ручний  Тип установки: мобільний.  Гарантія: не менше 12 міс.  Вся партія товару має бути однієї марки/моделі  Марка/модель: (вказати)  Країна походження: (вказати)  Доставка на адреси:  1. Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Рачин, вул. Незалежності, 1  2. Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Птича, вул. Львівська, 32  3. Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Плоска, вул. Юридика, 1 |  |
| 2. | Генератор бензиновий  Кількість: 3 штуки  Номінальна потужність: не менше 5,5 кВт не більше 6,0 кВт  Кількість фаз: одна  Тип альтернатора: синхронний або інверторний  Обмотка двигуна альтернатора: мідь  Частота струму: 50Гц  Вихідна напруга: 220В-230В  Вольтметр: так  Захист від перенавантаження: так  Захист від низького рівня оливи: так  Автоматичний регулятор напруги: так  Кількість 1-фазних розеток: не менше 2  Двигун: чотиритактний з повітряним охолодженням  Тип палива: бензин  Витрати палива: не більше 1,9 л/год  Об’єм паливного бака: не менше 25 літрів  Вага: не більше 90 кг.  Запуск: електро/ручний  Наявність акумулятора в комплекті: так  Тип установки: мобільний на колесах (не менше 2-х коліс).  Гарантія: не менше 12 міс.  Вся партія товару має бути однієї марки/моделі  Марка/модель: (вказати)  Країна походження: (вказати)  Доставка на адреси:  1. Рівненська обл., Дубенський р-н,  с. Тараканів, вул. Львівська, 117  2. Рівненська обл., Дубенський р-н,  с. Стара Носовиця, вул.Кременецька, 22  3. Рівненська обл., Дубенський р-н, с.Микитичі, вул. Шкільна,2 |  |
| 3 | Генератор бензиновий  Кількість: 4 штуки  Номінальна потужність: не менше 5,5 кВт не більше 6,0 кВт  Кількість фаз: три  Тип альтернатора: синхронний або інверторний  Обмотка альтернатора: мідь  Частота струму: 50Гц  Вихідна напруга: 230В/400В або 220В/380В  Вольтметр: так  Захист від перенавантаження: так  Захист від низького рівня оливи: так  Автоматичний регулятор напруги: так  Кількість 1-фазних розеток: не менше 2  Кількість 3-фазних розеток: не менше 1  Двигун: чотиритактний з повітряним охолодженням  Тип палива: бензин  Витрати палива: не більше 1,9 л/год  Об’єм паливного бака: не менше 25 літрів  Вага: не більше 90 кг.  Запуск: електро/ручний  Наявність акумулятора в комплекті: так  Тип установки: мобільний на колесах (не менше 2-х коліс).  Гарантія: не менше 12 міс.  Вся партія товару має бути однієї марки/моделі  Марка/модель: (вказати)  Країна походження: (вказати)  Доставка на адреси:  1. Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Плоска, пров. Шкільний, 2  2. Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Птича, вул. Шкільна, 4  3. Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Рачин, вул. Шкільна, 2  4. Рівненська обл., Дубенський р-н,  с. Тараканів, вул. Зелена, 1 |  |

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент».

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент». Замовник здійснює закупівлю товару із встановленням посилань на торгову назву конкретного виробника, оскільки таке посилання є необхідним для здійснення закупівлі товару, який за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає вимогам та потребам замовника. Тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії, ефективності та пропорційності, замовником проводиться закупівля такого товару.

2. Товар має бути новим, не перебувати під забороною відчуження, арештом, не бути предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не бути предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним в Україні законодавством.

Товар має відповідати вимогам безпеки для життя і здоров’я.

Якість товару повинна відповідати санітарним, технічним нормам, стандартам та вимогам, встановленим чинним законодавством України.

Учасник у складі тендерної пропозиції надає на запропонований Товар копію паспорта або технічного паспорта або інший інструктивний документ, в якому зазначено технічні характеристики запропонованого товару.

3. У складі пропозиції учасниками надається гарантійний лист про те, про Товар не походить із Російської Федерації та Республіки Білорусь.

4. Весь товар має узгоджуватись із електричними вимогами, що встановлені в Україні.

5. Товар повинен передаватися Замовнику в офіційній упаковці. Тара повинна відповідати характеру Товару, забезпечувати цілісність товару та збереження його якості під час перевезення.

6. Вартість товару, тари, пакування і маркування, транспортування, вантажорозвантажувальні роботи, здійснюються транспортом і силами Учасника, вартість чого включається в ціну тендерної пропозиції.