**Перелік змін, що внесені до тендерної документації за предметом закупівлі Генератори бензинові, код 31120000-3 Генератори   
за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»**

1. Внесено зміни до пункту 1 Додатку 2 до тендерної документації в частині «Вимоги до товару», а саме:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Стара редакція | | Нова редакція | |
| 1 | Генератор бензиновий  Кількість: 3 штуки  Номінальна потужність: не менше 2,5 кВт та не більше 3,0 кВт  Кількість фаз: одна  Тип альтернатора: синхронний або інверторний  Обмотка двигуна альтернатора: мідь  Частота струму: 50Гц  Вихідна напруга: 220В-230В  Вольтметр: так  Захист від перенавантаження: так  Захист від низького рівня оливи: так  Автоматичний регулятор напруги: так  Кількість 1-фазних розеток: не менше 2  Двигун: чотиритактний з повітряним охолодженням  Потужність двигуна: не менше 7,6 к.с.  Тип палива: бензин  Витрати палива: не більше 0,7 л/год  Об’єм паливного бака: не менше 15 літрів  Масляний бак: так  Індикатор рівня масла: так  Рівень шуму: не більше 66 Дб  Вага: не більше 40 кг.  Запуск: ручний або електро/ручний  Тип установки: мобільний.  Гарантія: не менше 12 міс.  Вся партія товару має бути однієї марки/моделі  Марка/модель: (вказати)  Країна походження: (вказати)  Доставка на адреси:  1. Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Рачин, вул. Незалежності, 1  2. Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Птича, вул. Львівська, 32  3. Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Плоска, вул. Юридика, 1 | 1 | Генератор бензиновий  Кількість: 3 штуки  Номінальна потужність: не менше 2,5 кВт та не більше 3,0 кВт  Кількість фаз: одна  Тип альтернатора: синхронний або інверторний  Обмотка двигуна альтернатора: мідь  Частота струму: 50Гц  Вихідна напруга: 220В-230В  Вольтметр: так  Захист від перенавантаження: так  Захист від низького рівня оливи: так  Автоматичний регулятор напруги: так  Кількість 1-фазних розеток: не менше 2  Двигун: чотиритактний з повітряним охолодженням  Тип палива: бензин  Витрати палива: не більше 0,9 л/год  Об’єм паливного бака: не менше 15 літрів  Вага: не більше 40 кг.  Запуск: ручний або електро/ручний  Тип установки: мобільний.  Гарантія: не менше 12 міс.  Вся партія товару має бути однієї марки/моделі  Марка/модель: (вказати)  Країна походження: (вказати)  Доставка на адреси:  1. Рівненська обл., Дубенський р-н,  с. Рачин, вул. Незалежності, 1  2. Рівненська обл., Дубенський р-н,  с. Птича, вул. Львівська, 32  3. Рівненська обл., Дубенський р-н,  с. Плоска, вул. Юридика, 1 |
| 2 | Генератор бензиновий  Кількість: 3 штуки  Номінальна потужність: не менше 5,5 кВт не більше 6,0 кВт  Кількість фаз: одна  Тип альтернатора: синхронний або інверторний  Обмотка двигуна альтернатора: мідь  Частота струму: 50Гц  Вихідна напруга: 220В-230В  Вольтметр: так  Захист від перенавантаження: так  Захист від низького рівня оливи: так  Автоматичний регулятор напруги: так  Кількість 1-фазних розеток: не менше 2  Двигун: чотиритактний з повітряним охолодженням  Потужність двигуна: не менше 15.0 к.с.  Тип палива: бензин  Витрати палива: не більше 1.0 л/год  Об’єм паливного бака: не менше 25 літрів  Масляний бак: так  Рівень шуму: не більше 74 Дб  Вага: не більше 90 кг.  Запуск: електро/ручний  Наявність акумулятора в комплекті: так  Тип установки: мобільний на колесах (не менше 2-х коліс).  Гарантія: не менше 12 міс.  Вся партія товару має бути однієї марки/моделі  Марка/модель: (вказати)  Країна походження: (вказати)  Доставка на адреси:  1. Рівненська обл., Дубенський р-н,  с. Тараканів, вул. Львівська, 117  2. Рівненська обл., Дубенський р-н,  с. Стара Носовиця, вул.Кременецька, 22  3. Рівненська обл., Дубенський р-н, с.Микитичі, вул. Шкільна,2 | 2 | Генератор бензиновий  Кількість: 3 штуки  Номінальна потужність: не менше 5,5 кВт не більше 6,0 кВт  Кількість фаз: одна  Тип альтернатора: синхронний або інверторний  Обмотка двигуна альтернатора: мідь  Частота струму: 50Гц  Вихідна напруга: 220В-230В  Вольтметр: так  Захист від перенавантаження: так  Захист від низького рівня оливи: так  Автоматичний регулятор напруги: так  Кількість 1-фазних розеток: не менше 2  Двигун: чотиритактний з повітряним охолодженням  Тип палива: бензин  Витрати палива: не більше 1,9 л/год  Об’єм паливного бака: не менше 25 літрів  Вага: не більше 90 кг.  Запуск: електро/ручний  Наявність акумулятора в комплекті: так  Тип установки: мобільний на колесах (не менше 2-х коліс).  Гарантія: не менше 12 міс.  Вся партія товару має бути однієї марки/моделі  Марка/модель: (вказати)  Країна походження: (вказати)  Доставка на адреси:  1. Рівненська обл., Дубенський р-н,  с. Тараканів, вул. Львівська, 117  2. Рівненська обл., Дубенський р-н,  с. Стара Носовиця, вул.Кременецька, 22  3. Рівненська обл., Дубенський р-н, с.Микитичі, вул. Шкільна,2 |
| 3 | Генератор бензиновий  Кількість: 4 штуки  Номінальна потужність: не менше 5,5 кВт не більше 6,0 кВт  Кількість фаз: три  Тип альтернатора: синхронний або інверторний  Обмотка альтернатора: мідь  Частота струму: 50Гц  Вихідна напруга: 230В/400В  Вольтметр: так  Захист від перенавантаження: так  Захист від низького рівня оливи: так  Автоматичний регулятор напруги: так  Кількість 1-фазних розеток: не менше 2  Кількість 3-фазних розеток: не менше 1  Двигун: чотиритактний з повітряним охолодженням  Потужність двигуна: не менше 15.0 к.с.  Тип палива: бензин  Витрати палива: не більше 1.0 л/год  Об’єм паливного бака: не менше 25 літрів  Масляний бак: так  Рівень шуму: не більше 74 Дб  Вага: не більше 90 кг.  Запуск: електро/ручний  Наявність акумулятора в комплекті: так  Тип установки: мобільний на колесах (не менше 2-х коліс).  Гарантія: не менше 12 міс.  Вся партія товару має бути однієї марки/моделі  Марка/модель: (вказати)  Країна походження: (вказати)  Доставка на адреси:  1. Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Плоска, пров. Шкільний, 2  2. Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Птича, вул. Шкільна, 4  3. Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Рачин, вул. Шкільна, 2  4. Рівненська обл., Дубенський р-н,  с. Тараканів, вул. Зелена, 1 | 3 | Генератор бензиновий  Кількість: 4 штуки  Номінальна потужність: не менше 5,5 кВт не більше 6,0 кВт  Кількість фаз: три  Тип альтернатора: синхронний або інверторний  Обмотка альтернатора: мідь  Частота струму: 50Гц  Вихідна напруга: 230В/400В або 220В/380В  Вольтметр: так  Захист від перенавантаження: так  Захист від низького рівня оливи: так  Автоматичний регулятор напруги: так  Кількість 1-фазних розеток: не менше 2  Кількість 3-фазних розеток: не менше 1  Двигун: чотиритактний з повітряним охолодженням  Тип палива: бензин  Витрати палива: не більше 1,9 л/год  Об’єм паливного бака: не менше 25 літрів  Вага: не більше 90 кг.  Запуск: електро/ручний  Наявність акумулятора в комплекті: так  Тип установки: мобільний на колесах (не менше 2-х коліс).  Гарантія: не менше 12 міс.  Вся партія товару має бути однієї марки/моделі  Марка/модель: (вказати)  Країна походження: (вказати)  Доставка на адреси:  1. Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Плоска, пров. Шкільний, 2  2. Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Птича, вул. Шкільна, 4  3. Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Рачин, вул. Шкільна, 2  4. Рівненська обл., Дубенський р-н,  с. Тараканів, вул. Зелена, 1 |

2. Внесено зміни до пункту 5.2. Додатку №3 до тендерної документації (Проєкту договору), а саме:

|  |  |
| --- | --- |
| Стара редакція | Нова редакція |
| 5.2. Строк поставки Товару: з дати укладення договору до 24.02.2023 включно. | 5.2. Строк поставки Товару: з дати укладення договору до 27.02.2023 включно. |

3. Внесено зміни до пункту 1 розділу 4 тендерної документації в частині кінцевого строку подання тендерних пропозицій, а саме:

|  |  |
| --- | --- |
| Стара редакція | Нова редакція |
| Кінцевий строк подання тендерних пропозицій —  **07 лютого 2023 року до 00:00 год.** | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій —  **08 лютого 2023 року до 00:00 год.** |

4. Внесено зміни до підпункту 4 пункту 4 розділу 1 тендерної документації в частині кінцевого строку поставки, а саме:

|  |  |
| --- | --- |
| Стара редакція | Нова редакція |
| До 24 лютого 2023 року включно | До 27 лютого 2023 року включно |