|  |  |
| --- | --- |
|  | **ДОДАТОК № 1****до тендерної документації** |

**Технічні, якісні та кількісні характеристики**

**предмета закупівлі**

**Поточний ремонт вулиці Спінози м. Умань Черкаської області,**

код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 45230000-8 – Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь

1. **Місце надання послуг:** 20300, Україна, Черкаська область, місто Умань, вулиця Спінози.
2. **Строк надання послуг:** до 20.10.2023 р.
3. **Відомість обсягів робіт:**

|  |
| --- |
|  |
| №з/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | (Демонтаж) Улаштування водоскидних споруд зпроїжджої частини з лоткiв на узбiччях |  м3 | 2,25 |   |
| 2 | Навантаження сміття вручну |  т | 5,63 |   |
| 3 | Перевезення сміття до 5 км | т | 5,63 |   |
| 4 | Улаштування водоскидних споруд з проїжджої частини злоткiв на узбiччях |  м3 | 2,25 |   |
| 5 | Улаштування гiдроiзоляцiї [тіла лотка та оголовків] |  м2 | 59 |   |
| 6 | Улаштування щебеневої основи пiд укріплення | м3 | 17,2 |   |
| 7 | Улаштування бетонної пiдготовки В15 [М200] [на входіта виході] | м3 | 2,2 |   |
| 8 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,група ґрунту 2 |  м3 | 5,625 |   |
| 9 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг задопомогою машин для холодного фрезеруванняасфальтобетонних покриттів окремими місцями площеюдо 10 м2 шириною фрезерування 500 мм та глибиноюфрезерування 50 мм | м2 | 80 |   |
| 10 | Перевезення сміття до 5 км | т | 1,62 |   |
| 11 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття дорігодношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5м2 | м2 | 30 |   |
| 12 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття дорігодношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад5 м2 до 25 м2 | м2 | 50 |   |
| 13 | Розбирання цементнобетонних покриттів | м3 | 9 |   |
| 14 | Перевезення сміття до 5 км | т | 14,4 |   |
| 15 | Улаштування основ та покриттів з щебенево-піщаноїсуміші С-7, товщиною 12 см | м2 | 45 |   |
| 16 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриттяз піщано-гравійних сумішей додавати або виключати донорм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 (додавання до товщинишару 15 см) | м2 | 45 |   |
| 17 | Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячихасфальтобетонних сумішей | м2 | 45 |   |
| 18 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати абовиключати до норми 18-43-1, (додати до товщини шару5 см) | м2 | 45 |   |
| 19 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю ззастосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм | м2 | 230 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | Перевезення сміття до 5 км | т | 73,6 |   |
| 21 | Улаштування основ та покриттів з щебенево-піщаноїсуміші С-7, товщиною 12 см | м2 | 230 |   |
| 22 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриттяз піщано-гравійних сумішей додавати або виключати донорм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 (додавання до товщинишару 15 см) | м2 | 230 |   |
| 23 | Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячихасфальтобетонних сумішей | м2 | 230 |   |
| 24 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати абовиключати до норми 18-43-1, (додавання до товщинишару 5 см) | м2 | 230 |   |
|   |

**4.** Перед початком надання послуги з поточного ремонту дорожнього покриття вулиці учасник погоджує ордер, відповідно до статті 26 Закону України «Про дорожній рух».

**5.** Виконавець повинен забезпечити належну організацію дорожнього руху в місцях надання послуг з поточного ремонту та нести матеріальну відповідальність за шкоду заподіяну третім особам внаслідок незабезпечення організації дорожнього руху в місцях надання послуг з поточного ремонту.

**6.** Виконавець несе відповідальність за пошкодження комунікаційних та інженерних мереж, а також іншого Майна, яке знаходиться на території надання послуг.

**7.** Під час надання послуги необхідно застосовувати заходи із захисту довкілля, зокрема:

* не допускати розливу нафтопродуктів, мастил та інших хімічних речовин на ґрунт, асфальтове покриття;
* під час експлуатації автотранспорту викид відпрацьованих газів не повинен перевищувати допустимі норми;
* не допускати складування сміття у несанкціонованих місцях;
* компенсувати шкоду, заподіяну в разі забруднення або іншого негативного впливу на природне середовище.

**8.** Послуга надається у відповідності до вимог ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану», наказу Держжитлокомунгоспу від 23.09.2003 № 154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів» та Наказу міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.02.2012 № 54 «Про затвердження Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів».

**9.** Виконавець несе відповідальність за якість матеріалів, які він використовує для виконання робіт, в порядку передбаченому чинним законодавством України.

**10.** До актів приймання-надання послуг надаються паспорти на асфальтобетонну суміш.

**11.** Гарантія якості наданих послуг – згідно вимог чинного законодавства України.

**12.** У тих випадках, коли у найменуванні робіт та витрат містяться посилання на конкретні торгівельні марки чи фірму, конструкцію, тип механізму або матеріалів, джерело його походження або виробника – слід читати як «або еквівалент».