**Додаток 3**

*до тендерної документації*

***Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі***

**Генератори**

**код за ДК 021:2015: 31120000-3 Генератори**

Генератор бензиновий AL-KO 3500-C ***або еквівалент***

1. 1. **Місце поставки товару:** Рівненська область, Вараський район, м. Вараш, Незалежності майдан, будинок 1.
2. 2. **Термін поставки товару:** до 27 грудня 2023 року.
3. 3. **Кількість товару:** 2 шт.
4. **Технічні вимоги до предмета закупівлі\* (не гірші):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва товару** | **№**  **п/п** | **Найменування** | **Одиниці виміру** | **Значення параметрів**  **встановлені Замовником** | **Значення параметрів запропоновані Учасником\*\*** |
| **Генератор**  *(вказати конкретне найменування товару, що пропонується)* | 1. **Основні характеристики** | | | | |
| 1.1. | Тип палива |  | бензин |  |
| 1.2. | Тип генератора |  | синхронний |  |
| 1.3. | Кількість фаз |  | 1 |  |
| 1.4. | Режим роботи |  | аварійний |  |
| 1.5. | Час безперервної роботи | год | не менше 10,5 |  |
| 1.6. | Напруга генерації | В | не менше 230/12 |  |
| 1.7. | Номінальна потужність | кВт | не менше 2,8 |  |
| 1.8. | Максимальна потужність | кВт | не менше 3,0 |  |
| 1.9. | Коефіцієнт потужності |  | не менше 1 |  |
| 1.10. | Частота струму | Гц | не менше 50 |  |
| 1.11. | Номінальна сила струму | А | не менше 12,2 |  |
| 1.12. | Ступінь захисту |  | не менше IP23М |  |
| 1.13. | Вихід постійного струму | В | не менше 12 |  |
| А | не менше 8,3 |  |
| 1.14. | Конструкція |  | пересувна на колесах |  |
| 1.15. | Розетки |  | 2 х 230 В (16 А)  1 х 12 В (8,3 А) |  |
| 1.16. | Захист від перевантаження |  | так |  |
| 1.17. | Захист від короткого замикання |  | так |  |
| 1. **Додаткові характеристики** | | | | |
| 2.1. | Режим запуску |  | ручний |  |
| 2.2. | Рівень шуму | дБ | не більше 95 |  |
| 2.3. | Датчик рівня мастила |  | так |  |
| 2.4. | Акумулятор в комплекті |  | ні |  |
| 2.5. | Автоматичний регулятор напруги |  | так |  |
| 1. **Двигун** | | | | |
| 3.1. | Тактність двигуна |  | чотиритактний |  |
| 3.2. | Система охолодження двигуна |  | повітряна |  |
| 3.3. | Об'єм паливного бака | л | не менше 15 |  |
| 3.4. | Об'єм двигуна | см**3** | не менше 212 |  |
| 3.5. | Потужність двигуна | к.с./кВт | не менше 7/5,15 |  |
| 3.6. | Ємність масляного картера | л | 0,6 |  |
| 3.7. | Споживання палива | л/кВт год | не більше 0,35 |  |
| 3.8. | Кількість циліндрів |  | 1 |  |
| 3.9. | Кількість оборотів | об/хв | не менше 3000 |  |

5. Учасник гарантує, що весь запропонований ним товар є новим та раніше не використовувався, не підлягає заборонам, обтяженням, правом вимоги третіх осіб **(надати гарантійний лист у складі тендерної пропозиції)**.

6. Гарантійний строк має становити не менше 12 місяців від дати отримання товару **(надати гарантійний лист у складі тендерної пропозиції)**.

7. Доставка товару, завантажувальні та розвантажувальні роботи, здійснюються за рахунок Продавця, його транспортом чи транспортом перевізника за рахунок Продавця. Продавець зобов’язаний поставити товар в асортименті та кількості, зазначеній в технічній характеристиці.

*\* Обґрунтування необхідності закупівлі товару з поданими характеристиками – замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника).*

***\*\**** *На виконання вимог частини 4 статті 23 Закону, після посилання у цьому додатку на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва слід доповнити та читати і сприймати з виразом «або еквівалент». Учасник може пропонувати* ***еквівалент товару.*** *У разі, якщо Учасником пропонується еквівалент товару, його технічні та якісні характеристики повинні бути* ***не гіршими****, ніж ті, що вимагаються Замовником.*