**Зміни до Тендерної документації**

**від 12.03.2024**

**за предметом закупівлі**

**«Код за ДК 021:2015- 34990000-3- Регулювальне, запобіжне, сигнальне та освітлювальне обладнання (Дорожні знаки)»**

***1. Внесення змін в таблицю Додатку 3 Тендерної документації:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування та характеристика товару** | **Розмір, мм** | **Кількість, шт.** | **Опис та технічні характеристики товару, який пропонується учасником** |
| 1 | Дорожній знак 1.12 "Вибоїна" (І типорозмір) | 700 | 6 шт. |  |
| 2 | Дорожній знак 1.29 "Одноколійна залізниця" |  | 3 шт. |  |
| 3 | Дорожній знак 1.37 "Дорожні роботи"(І типорозмір) | 700 | 3 шт. |  |
| 4 | Дорожній знак 2.1 "Дати дорогу" (І типорозмір) | 700 | 30 шт. |  |
| 5 | Дорожній знак 2.1 "Дати дорогу" (II типорозмір) | 900 | 30 шт. |  |
| 6 | Дорожній знак 2.2 "Рух без зупинки заборонено" (І типорозмір) | 700 | 4 шт. |  |
| 7 | Дорожній знак 2.3 "Головна дорога" (І типорозмір) | 600\*600 | 40 шт. |  |
| 8 | Дорожній знак 2.3 "Головна дорога" (II типорозмір) | 700\*700 | 45 шт. |  |
| 9 | Дорожній знак 4.7 "Об’їзд перешкоди з правого боку") (І типорозмір) | 600 | 1 шт. |  |
| 10 | Дорожній знак 4.8 "Об’їзд перешкоди з лівого боку"(І типорозмір) | 600 | 1 шт. |  |
| 11 | Дорожній знак 5.38.1 "Пішохідний перехід" (І типорозмір) | 600\*600 | 6 шт. |  |
| 12 | Дорожній знак 5.38.1 "Пішохідний перехід"(II типорозмір) | 700\*700 | 4 шт. |  |
| 13 | Дорожній знак 5.38.2 "Пішохідний перехід" (І типорозмір) | 600\*600 | 6 шт. |  |
| 14 | Дорожній знак 5.38.2 "Пішохідний перехід" (II типорозмір) | 700\*700 | 4 шт. |  |
| 15 | Дорожній знак 5.42.1 "Місце для стоянки" (II типорозмір) | 700\*700 | 4 шт. |  |
| 16 | Табличка до дорожнього знаку 7.1.2 (І т.р) "Відстань до об’єкта (100 м) " (І типорозмір) | 300\*600 | 4 шт. |  |
| 17 | Табличка до дорожнього знаку 7.2.1 "Зона дії (3 км) " (І типорозмір) | 300\*600 | 4 шт. |  |
| 18 | Табличка до дорожнього знаку 7.3.2 "Напрямок дії" (II типорозмір) | 350\*700 | 1 шт.  |  |
| 19 | Табличка до дорожнього знаку 7.3.3 "Напрямок дії" (II типорозмір) | 350\*700 | 2 шт. |  |
| 20 | Табличка до дорожнього знаку 7.8 "Напрямок головної дороги (з трьома напрямками – 2 головні та 1 другорядна) " (І типорозмір) | 600\*600 | 6 шт. |  |
| 21 | Дорожній знак 3.34 "Зупинку заборонено" (І типорозмір) | 600 | 3 шт. |  |
| 22 | Дорожній знак 3.34 "Зупинку заборонено" (II типорозмір) | 700 | 3 шт.  |  |
| 23 | Дорожній знак 3.3 "Рух вантажних автомобілів заборонено" (II типорозмір) | 700 | 10 шт. |  |
| 24 | Кріплення дорожнього знаку універсальне оцинковане  | товщина 3 мм з двох смужок 25 мм та 15 мм комплект | 300 комплектів |  |

***2****.* ***Внесення змін в пункт 12 Додатку 3 Тендерної документації:***

12. Кріплення повинно бути виготовлено з оцинкованої сталі товщиною min 3 мм., мати спеціальні насічки для додаткової надійної фіксації, що не буде дозволяти дорожньому знаку провертатися на круглій стійці діаметром від 48 мм до 57 мм.