***Додаток № 3***

до тендерної документації на закупівлю –

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**«код ДК 021:2015: 38310000-1 « Високоточні терези »**

**(*Ваги медичні ТВЕ1-200-100(400х400)12ра-М з ростоміром/або еквівалент;***

***Ваги медичні ТВЕ1-200-100(400х400)12ра-М з ростоміром/або еквівалент)*».**

Кількісні вимоги щодо предмету закупівлі

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування** | **Кількість** |
| 1. | ***Ваги медичні ТВЕ1-200-100(400х400)12ра-М з ростоміром/або еквівалент*** | **10 штук** |
| 2. | ***Ваги медичні ТВЕ1-200-100(400х400)12ра-М без ростоміра/або еквівалент*** | **4 штуки** |

**Ваг медичних Вага ТВЕ1-200-100-(400х400)-12pа-M з ростоміром**

| **Параметр** | **Вимога** | **Відповідність** |
| --- | --- | --- |
| Наявність висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ | наявність |  |
| Наявність сертифікату відповідності вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 | наявність |  |
| Настанова з експлуатації | українською мовою |  |
| Інструкція користувача | українською мовою |  |
| Сертифікат відповідності ДСТУ ISO 13485:2018 | українською мовою |  |
| Сертифікат відповідності вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів | українською мовою |  |
| Надати сертифікат перевірки типу відповідності технічному регламенту щодо неавтоматичних зважувальних приладів | українською мовою |  |
| Гарантійний термін експлуатування | не менше ніж 24 місяців із дати введення в експлуатацію |  |
| Наявність авторизації від виробника або уповноваженого дилера на право представляти продукцію на території України | наявність |  |
| Електроживлення | від виносного блоку живлення 12В що підключається до розетки 220В±10% та від вбудованого акумулятора |  |
| Найбільша границя зважування, кг | 200 |  |
| Дискретність, г | 100 |  |
| Найменша границя зважування, г | 2000 |  |
| Наявність ростоміра | 1-2 |  |
| Індикатор | Світлодіодний, висота символів 20 мм |  |
| Функції  - зважування людей;  - автоматичне обнулення показів ваг при включенні живлення;  - сигналізація про перевантаження;  - вибирання маси тари.  - інтерфейс RS-232 | наявність  наявність  наявність  наявність  наявність |  |
| Габаритні розміри ,мм | Не менше 400х400 мм |  |

**Вага ТВЕ1-200-100-(400х400)-12pа-M без ростоміра/або еквівалент**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Параметр** | **Вимога** | **Відповідність** |
| Наявність висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ | наявність |  |
| Наявність сертифікату відповідності вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 | наявність |  |
| Настанова з експлуатації | українською мовою |  |
| Інструкція користувача | українською мовою |  |
| Сертифікат відповідності ДСТУ ISO 13485:2018 | українською мовою |  |
| Сертифікат відповідності вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів | українською мовою |  |
| Надати сертифікат перевірки типу відповідності технічному регламенту щодо неавтоматичних зважувальних приладів | українською мовою |  |
| Гарантійний термін експлуатування | не менше ніж 24 місяців із дати введення в експлуатацію |  |
| Наявність авторизації від виробника або уповноваженого дилера на право представляти продукцію на території України | наявність |  |
| Електроживлення | від виносного блоку живлення 12В що підключається до розетки 220В±10% та від вбудованого акумулятора |  |
| Найбільша границя зважування, кг | 200 |  |
| Дискретність, г | 100 |  |
| Найменша границя зважування, г | 2000 |  |
| Індикатор | Світлодіодний, висота символів 20 мм |  |
| Функції  - зважування людей;  - автоматичне обнулення показів ваг при включенні живлення;  - сигналізація про перевантаження;  - вибирання маси тари.  - інтерфейс RS-232 | наявність  наявність  наявність  наявність  наявність |  |
| Габаритні розміри ,мм | Не менше 400х400 мм |  |

1. Оригінал або копія гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості та в терміни, визначені тендерною документацією та пропозицією Учасника торгів. Гарантійний лист повинен включати назву предмета закупівлі, найменування замовника та номер оголошення про проведення процедури закупівлі(надати у складі тендерної пропозиції)

2.Товар має бути виготовлене не раніше 2022 року (надати скан-копію гарантійного листа Учасника у складі тендерної пропозиції).

3.До ціни пропозиції включаються наступні витрати:

- податки і збори (обов’язкові платежі), що сплачуються або мають бути сплачені;

- витрати на поставку за адресою замовника**;**

- інші витрати, передбачені для товару даного виду

4.Товар повинен постачатися Замовнику у тарі, яка забезпечує зберігання при транспортуванні та відповідає установленим стандартам..

5.Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці підприємства виробника, яка не повинна бути деформованою або пошкодженою.

6.Місце поставки (передачі) товару :32000, Хмельницька обл., м.Городок, вул.Шевченка Т,40

***Примітка:у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим слід враховувати вираз "або еквівалент"***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник організації – учасника процедури закупівлі або інша уповноважена посадова особа** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *(підпис, М.П.*  *(у разі використання), дата)* | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *(ініціали та прізвище)* |