**Додаток 3**

до тендерної документації на закупівлю –

**Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні за кодом ДК 021:2015-33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні.**

**МЕДИКО - ТЕХНІЧНі вимоги до предмета закупівлі**

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі: **Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні за кодом ДК 021:2015-33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Найменування** | **Одиниця** | **Кількість** | **МТВ** |
|  | **СИПАП апарат з маскою** 60712 - Апарат штучної вентиляції легенів з двофазним позитивним тиском для домашнього використання | шт. | 1 | Функції апарату мають бути- CPAP, Auto CPAP,BIPAP, BIPAP AUTO, BIPAP S\T, BIPAP S\T AVAPS,ASVРобоча напруга має бути- 24 В DC Розміри мають бути- 16\*21\*11 смВага не менше- 1,35кгПовинен бути сенсорний LCD екран 3,5 дюймаФункція пам’ятіSD карта 8 Гб- не меншеРівень шуму небільше 28 дБНапруга живлення виробу має бути не менше- 230VЧастота живлення виробу не більше 50 Hz; /В комплектації повинні бути- Сумка для транспортуванняКерівництво користувачаМаска розмір МШланг з’єднання між маскою та апаратомВбудований зволожувач повітря з опцією нагрівуГарантійний лист від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та терміни постачання апаратів (надати оригінал відповідного документа) |
|  | Портативний аспіратор відсмоктувач медичний 36777 - Система всмоктування загального призначення лінійна | шт. | 1 | Максимальний вакуум: не менше 0,075 МПа Діапазон регулювання вакууму: від 20 кПа до максимального значення Макс. потік по повітрю: по рідині: не менше 18 л/хв. не менше 6 л/хв. Рівень шуму: не більше 65 дБ(А) Маcа нетто: 4,4 кг Ємність для відсмоктування: 1000 мл Споживана потужність: 90 ВА Габаритні розміри: 280х196х285 (мм) Параметри живлення~ 220 В/50Гц |
|  | Автоматичний шприцевий дозатор лікарських засобів 37217 - Блок керування шприцевою помпою для інфузії з цільової концентрації | шт. | 1 | Технічні данні: Розміри: не більше 270 мм × 140 мм × 80 мм (Ш x Г x В) Вага: не більше 1,5 кг Адаптер живлення швидкісна напруга та частота вхідного змінного струму: має бути100V～240V 47-63Hz 0,7-0,35A, Живлення постійного струму: не менше 15 В Споживання електроенергії: не більше 55VA Максимальна швидкість потоку: має бути 2100 (мл/год) |
|  | Орофарингеальний повітропровід (набір) 42424 - Повітропровід ротоглотковий одноразового використання | шт. | 1 | Має бути призначений: для забезпечення прохідності дихальних шляхів. Матеріал виготовлення: медичний ПВХ. Цільні повітроводи з кольорово-індикаційним інтегрованим прикусним шаблоном. Кольорова маркировка загубника відповідає розміру повітровода. Розмір від 000 до 5, ISO 6,5. Стерильний. Одноразового використання. Індивідуальна упаковка. |
|  | Доросла назальна каню ля 60856 - Набір для проведення кисневої терапії нестерильний | шт. | 1 | Доросла назальна канюля має бути за вуха, з прямими зубцями, не більше 1,8м.  |
|  | Дитяча назальна канюля 60856 - Набір для проведення кисневої терапії нестерильний | шт. | 1 | Дитяча назальна канюля має бути за вуха з вигнутими зубцями- не менше 2,1м |

**Загальні вимоги**

**\* з метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості та якості, яких вимагає ця документація, надати оригінали гарантійних листів виробників або їх офіційних представників (якщо їх повноваження поширюються на територію України), якими підтверджується те, що Учасник має можливість поставки запропонованого товару для потреб Замовника у відповідній до вимог цієї документації, кількості, якості та у встановлені терміни. Гарантійний лист виробника повинен містити посилання на повну назву учасника, номер оголошення та номер офіційного видання з питань державних закупівель, де оприлюднене це оголошення, а також назву предмету закупівлі згідно з оголошенням.**

**У разі невідповідності замовник відхиляє пропозицію учасника процедури закупівлі**

1. Запропоновані Учасником реактиви повинні бути зареєстровані в Україні у встановленому законодавством порядку. **(Надати, копії реєстраційних посвідчень, декларації відповідності або інші документи видані в установленному законодавством порядку).**

2. Термін придатності товарів на момент поставки на склад замовника повинен складати не менш, ніж 80 % від визначеного виробником для даної продукції. (**Учасник має надати гарантійний лист за підписом уповноваженої особи та печаткою\*).**

3. До ціни пропозиції включаються наступні витрати:

- податки і збори (обов’язковіплатежі), що сплачуються або мають бути сплачені;

- витрати на поставку за адресою замовника**;**

- розвантаження;

- інші витрати, передбачені для товару даного виду

4.Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці підприємства виробника, яка не повинна бути деформованою або пошкодженою.

5. Поставка замовленого товару здійснюється транспортом/або за рахунок Учасника-переможця, протягом року згідно заявки від Замовника. Товар при поставці повинен супроводжуватись документами, що підтверджують якість та безпеку, передбачену законодавством*.*

6.Строк (термін) поставки (передачі) товару: до 31.12. 2024 року.

7. Місце поставки (передачі) товару :32000, Хмельницька обл., м.Городок, вул.Шевченка Т.,40.

***Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим слід враховувати вираз "або еквівалент"***

Посада, прізвище, ініціали, підпис керівника/уповноваженої особи

підприємства / фізичної особи, завірені печаткою

(за наявності) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) М.П.\*

\*За наявності. Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чиним законодавством