**Додаток №2**

*до тендерної документації*

**Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі**

**за** **ДК 021:2015 – 44220000-8 Столярні вироби (Вікна металопластикові енергозберігаючі)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Назва товару** | **Технічні вимоги** | **Одиниця**  **виміру** | **Кількість** |
| 1 | Вікно металопластикове енергозберігаюче  (Висота 1700 мм, ширина 2100 мм) | Віконний блок повинен відповідати згідно умов державної програми енергозбереження та вимогам ДБН В.2.6-31:2021   1. Профіль:Профільна система колір - білий, товщиною- не менше 70 мм. Профіль повинен забезпечити високу міцність та статику конструкцій, мати 2 контури ущільнювача, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір), товщина зовнішньої стінки віконного профілю – не менше 2,5 мм, система водовідводу – зовнішня сторона профілю повинна мати пологий нахил для відводу води, використовувати водовідвідні ковпачки. 2. Армування П образне - 1,50 мм. 3. Склопакет:Двокамерний (4і-10ar-4-10ar-4i – 32мм), з енергозберігаючим прозорим склом та коефіцієнтом опору теплопередачі не менше R=0,90 м²\*К/Вт – згідно ДБН В.2.6-31:2021 для першої температурної зони. 4. Фурнітура:Ручка віконна біла. 5. Особливості конструкції:Відкривання. 6. Москітна сітка: Відсутня.   1700  707  70⁷7⁷⁷⁷777777777777787  2100 | штука | 17 |

Кожна партія супроводжується документами, що підтверджують якість поставленого товару (сертифікати якості, реєстраційні посвідчення, декларації про якість ввезено товару в Україну, тощо)

***\*****всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як* ***«або еквівалент».***

**ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ**:

1. Товар, що постачається, повинен мати: документ, що підтверджує відповідність товару вимогам ДСТУ або встановленим до нього загальнообов’язковим на території України нормам і правилам та повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України (**копії сертифікатів якості, та/або сертифікатів відповідності, та/або висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, або інший подібний**).
2. Учасник в межах вартості товару повинен забезпечити виїзд представника в період уточнень для уточнення розмірів, поставку, монтаж товарів, перевірку їх функціонування, кріпильні та супутні матеріали (***гарантійний лист (довідка довільної форми)****.*
3. Встановлення енергозберігаючих конструкцій буде здійснюватися в будівлі, що експлуатується, без звільнення від меблів та інших предметів.
4. ***Гарантійний лист (довідка довільної форми)***, що строк гарантії на товари: не менше 5 років з дня підписання видаткової накладної.
5. ***Довідка в довільній формі*** про детальний опис товару, в якій міститься інформація про виробника та країну походження.
6. У разі постачання неякісних товарів, Постачальник зобов’язується за свій рахунок усунути недоліки або замінити товари на товари належної якості.
7. Товар повинен передаватися замовнику в неушкодженій упаковці, яка забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час транспортування.
8. Постачання Товару має супроводжуватися документами (рахунками, накладними, документами, які засвідчують якість та безпеку).
9. ***Гарантійний лист (довідка довільної форми)***, що поставка товару передбачає надання комплексу супутніх послуг, вартість яких включається у ціну за одиницю виміру товару та ціну тендерної пропозиції. Поставка товару супроводжується наступними супутніми послугами:

- уточнюючі заміри кожного віконного прорізу;

- доставка товару до місця поставки товару, включаючи навантаження, розвантаження, транспортні, експедиційні та інші послуги з доставки;

- демонтаж старих віконних блоків. Старі конструкції провести без механічних пошкоджень, з зберіганням їх цілісності;

- монтаж енергозберігаючих конструкцій (вікон) на об’єкті у місці поставки.

1. Місце поставки Товару: вул. Центральна, 32, Хмельницька область, м. Красилів, 31000, КНП «Красилівський Центр ПМСД».