**Додаток № 4**

**до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета**

 **закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

**по предмету закупівлі: Вантажівка – евакуатор**

**код ДК 021:2015:34130000-7 – Мототранспортні вантажні засоби**

|  |  |
| --- | --- |
| Кабіна | 3-х місна кабіна |
|   | Загальна вага |  25000 кг  |
|   | Споряджена вага | 22000 кг (не менш) |
| Маса навантаження (кг) | Навантаженная на передню вісь | 7500 кг (не менш) |
|   | Навантаженная на задню вісь | 16000 кг (не менш) |
| Повне завантаження | Максимальна загальна вага | 25000 кг (не менш) |
|   | Довжина | 10175 (не менш) |
| Габаритні розміри (мм) | Ширина  | 2550 мм (не менш) |
|   | Висота | 3550 мм (не менш) |
| Колісна база |  | 5800 х 1400 мм (не гірше)  |
| Привід |  | 6 х 4  |
| Шини |   | 12.00R20 (не гірше) |
| Розмір бака |   | 400 л (не менш) |
| Двигун | Потужність | 257 (кВт) (не менш) |
|   | Об'єм | 7800 мл (не менш) |
|   | Стандарт викидів | Euro VI (не гірше) |
| Коробка передач | 12 вперед і 2 назад  |
|   | Евакуаційне обладнання |   |
| Максимальна вага буксирування (кг) |   | 40000 (не менш) |
|   | Максимальна вага підйому (кг) | 20000 (не менш) |
| Підйомний механізм | Максимальна підйомна вага при повному розгинанні (кг) | 7310 |
|   | Підйомна вага на місці (кг) | 20000  |
|   | Максимальна відстань до землі (мм) | ≮900 (не менш) |
|   | Максимальна вага підйому (кг) | 20000 (не менш) |
|   | Максимальна підйомна вага при повному розгинанні (кг) | 9000 (не менш) |
| Підйомна система | Відстань розширення масляного циліндра (мм) | 6000 (не менш) |
|   | Довжина крана (мм) | 8470 (не менш) |
|   | Максимальна висота підйому (мм) | 6400 (не менш) |
|   | Кількість (од) | 2 од. (не менш) |
|   | Бордюрне зчеплення/за (KN) | 100 х 2 |
| Лебідка  | Діаметр сталевого канату (мм) | 18 (не менш) |
|   | Довжина сталевого каната (м) | 45 х 2 (не менш) |
|   | Швидкість пересування (м/хв) | 5 (не менш) |
|   | Кількість (од) | 2 |
| Виносна опора | Розмах аутригерів (мм) | 1440 |
|   | Міцність при посадці (KN) | 80 х 2 |
| Підйомні вилки | 4 пари  |
| Основа вилки підйому |  1 пара |
| Кабелі швидкого старту | 12~24 Вольт  |
| Рік виробництва  | Не раніше 2022 року |
| Пробіг  | 2000 км (не більш) |
|   | Задній робочий ліхтар  | Має бути в наявності |
| Електрична система | Револьверний маячок | Має бути в наявності |
|   | Лампи номерного знака/сигналізація (комплект) | Має бути в наявності |
|  Кондиціонер | Має бути в наявності |
|  Гарантійні зобов’язання (гарантійний термін експлуатації) | На строк не менше 12 місяців або 30 000 км пробігу |

**Додаткові вимоги**

1. Учасником у складі тендерної пропозиції надається довідка в довільній формі у вигляді таблиці, в якій зазначається порівняння всіх технічних характеристик на товар, що пропонується з технічними характеристиками предмету закупівлі, визначеними додатком 4 до Тендерної документації. Технічні характеристики запропонованого товару не можуть бути гіршими, ніж технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, визначені Тендерною документацію.
2. Учасником у складі тендерної пропозиції надається завірений належним чином лист Головного сервісного центру МВС про встановлення на облік Учасника процедури закупівлі, діяльність якого пов’язана з торгівлею транспортними засобами та їх складовими частинами.

3. Учасником до ціни товару включаються всі витрати, які можуть бути понесені у зв’язку з виконанням ним договірних зобов’язань, в тому числі вартість доставки товару до місця поставки та вартість вантажно-розвантажувальних робіт, а також податки, збори та всі інші витрати, що мають бути здійснені у зв’язку з виконанням Договору.

4. Учасником у складі тендерної пропозиції надаються скановані копії завірених належним чином документів, що підтверджують наявність в учасника власної або залученої на договірних засадах станції технічно-гарантійного обслуговування, територіальне розташування якої має знаходитись в межах Херсонської, Миколаївської або Одеської області.

5. Учасником у складі тендерної пропозиції надається гарантійний лист у довільній формі, оформлений належним чином щодо гарантійного терміну (строку) експлуатації товару, запропонованого Учасником до поставки, який повинен становити не менше 12 місяців з моменту передачі товару Замовнику.