**Додаток № 3 до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Найменування товару | Детальний опис технічних характеристик, позначення технічної документації(ДСТУ, стандарти, технічні умови тощо), яким відповідає продукція. | Документи що підтверджують якість | Кількість | Од. виміру |
|  | Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-500 навал  | Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-500 навалДСТУ Б В.2.7- 46:2010 (або еквівалент)Портландцемент з шлаком гарантованої марки 500.Область застосування:для виготовлення високоміцних збірних звичайних і попередньо навантажених залізобетонних конструкцій; для монолітних залізобетонних конструкцій; при проведенні аварійних, ремонтних та відновлювальних робіт; для дорожнього будівництва. Характеризується: підвищеною міцністю в початкові строки твердіння; високим темпом наростання міцності виробу після пропарювання; стабільністю всіх параметрів; високою морозостійкістю; клас радіаційної активності - 1 клас. | Паспорт якості, сертифікат відповідності | 600 | т |

Доставка Товару, навантаження та розвантаження здійснюється за рахунок Постачальника його автомобільним транспортом до вказаного Замовником місця.