**ДОДАТОК №2**

**Подається як невід’ємна частина тендерної документації**

**Технічна специфікація**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | м3 | 23,3891 |  |
| 2 | Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним  молотком | м3 | 4,17 |  |
| 3 | (Демонтаж) Монтаж перемичок із металевих балок | т | 0,035993 |  |
| 4 | Розбирання облицювання стін з керамічних  глазурованих плиток | м2 | 27,42 |  |
| 5 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 71,19 |  |
| 6 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 80,12 |  |
| 7 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 162,03 |  |
| 8 | Розбирання плінтусів з плиток керамічних | м | 179,73 |  |
| 9 | Знімання дверних полотен | м2 | 47,071 |  |
| 10 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | шт | 13 |  |
| 11 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних  каналізаційних діаметром до 50 мм | м | 90 |  |
| 12 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних  каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм | м | 112 |  |
| 13 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання  з труб сталевих діаметром 15-32 мм | м | 168 |  |
| 14 | (Демонтаж) Установлення піддонів душових сталевих | к-т | 4 |  |
| 15 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 102 |  |
| 16 | Демонтаж бра, плафонів | шт | 18 |  |
| 17 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | шт | 42 |  |
| 18 | (Демонтаж) Установлення шаф пожежних кранів | шт | 2 |  |
| 19 | (Демонтаж) Установлення ревізійних дверцят | шт | 28 |  |
| 20 | (Демонтаж) Установлення вентиляційних решіток | грати | 38 |  |
| 21 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | шт | 42 |  |
| 22 | (Демонтаж) Установлення таксофонів | шт | 1 |  |
| 23 | Ґрунтування бетонних поверхонь бетоноконтактом | м2 | 356,24 |  |
| 24 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші  Cerezit CN-69 товщиною 5 мм | м2 | 356,24 |  |
| 25 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 214,68 |  |
| 26 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки  додавати або виключати | м2 | 214,68 |  |
| 27 | Улаштування покриттів з лінолеуму на клеї зі  зварюванням полотнища у стиках | м2 | 216,72 |  |
| 28 | Улаштування закладних полівінілхлоридних галтелей  під плінтус з лінолеуму | м | 301,53 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 29 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | м2 | 9,83 |  |
| 30 | Додавати на кожний наступний шар обмазувальної  гідроізоляції | м2 | 9,83 |  |
| 31 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 139,52 |  |
| 32 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних | м | 51,1 |  |
|  | Нові перегородки |  |  |  |
| 33 | Улаштування перегородок з газобетонних блоків при  висоті поверху до 4 м | м2 | 231,41 |  |
| 34 | Улаштування перемичок із металевих балок (кутників) | т | 0,212 |  |
|  | Стіни під облицювання |  |  |  |
| 35 | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі  цементно-вапняним або цементним розчином по  каменю та бетону | м2 | 91,09 |  |
| 36 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | м2 | 104,79 |  |
| 37 | Додавати на кожний наступний шар обмазувальної  гідроізоляції | м2 | 104,79 |  |
| 38 | Облицювання поверхонь рядовими керамічними  глазурованими плитками без карнизних, плінтусних і  кутових елементів без установлення плиток туалетного  гарнітуру по цеглі та бетону | м2 | 91,09 |  |
|  | Стіни під шпаклювання |  |  |  |
| 39 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від  вапняної фарби | м2 | 785,45 |  |
| 40 | Обклеювання склотканиною стін в один шар | м2 | 1150,95 |  |
| 41 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 48 |  |
| 42 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | м2 | 1150,95 |  |
| 43 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін | м2 | 1150,95 |  |
| 44 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 1150,95 |  |
|  | Шпаклювання укосів |  |  |  |
| 45 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від  вапняної фарби | м2 | 51,92 |  |
| 46 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і  гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | м2 | 51,92 |  |
| 47 | Обклеювання склотканиною стін в один шар | м2 | 51,92 |  |
| 48 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | м2 | 51,92 |  |
| 49 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін | м2 | 51,92 |  |
| 50 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 51,92 |  |
| 51 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у  кам'яних стінах | м2 | 52,84 |  |
| 52 | Установлення дверних накладних номерних табличок | шт | 10 |  |
| 53 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею більше 3 м2 з металопластику у  кам'яних стінах | м2 | 16,62 |  |
|  | Поручні |  |  |  |
| 54 | Установлення стінових поручнів прихованого монтажу | м | 9,05 |  |
|  | ГКП стелі |  |  |  |
| 55 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із  металевих профілів | м2 | 40,56 |  |
| 56 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь  підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими  листами. | м2 | 40,56 |  |
| 57 | Установлення профіля тіньового шва | м | 1,63 |  |
|  | Шпаклювання стель |  |  |  |
| 58 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | м2 | 40,56 |  |
| 59 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель | м2 | 40,56 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стель по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 40,56 |  |
|  | Стелі під декоративне оздоблення |  |  |  |
| 61 | Улаштування каркасу нятяжної стелі | м2 | 241 |  |
| 62 | Натягування полотна стелі в один шар | м2 | 241 |  |
| 63 | Сушіння стелі | м2 | 241 |  |
| 64 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 249,13 |  |
| 65 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 249,13 |  |
| 66 | Установлення умивальників одиночних з підведенням  холодної та гарячої води | к-т | 14 |  |
| 67 | Установлення змішувачів | шт | 5 |  |
| 68 | Установлення мийок на одне відділення | к-т | 4 |  |
| 69 | Установлення лінійних трапів | к-т | 5 |  |
| 70 | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 101 |  |
| 71 | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 47,2 |  |
| 72 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  20 мм | м | 86 |  |
| 73 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | кВт | 101,81 |  |
| 74 | Установлення кранів радіаторних | шт | 84 |  |
| 75 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен  до 20 см2 | м | 1339 |  |
| 76 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки  діаметром до 25 мм | м | 2811 |  |
| 77 | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в  труби | м | 2811 |  |
| 78 | Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни  1х0,5 цеглини | м | 1339 |  |
| 79 | Монтаж світильників світлодіодних | шт | 65 |  |
| 80 | Монтаж лінійних світлодіодних світильників | шт | 2 |  |
| 81 | Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання | шт | 9 |  |
| 82 | Установлення розподільних коробок | шт | 124 |  |
| 83 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 1-клавішних | шт | 34 |  |
| 84 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 2-клавішних | шт | 3 |  |
| 85 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці | шт | 41 |  |
| 86 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-  х полюсних на струм до 25 А | шт | 54 |  |
| 87 | Монтаж вентиляційних решіток | грати | 31 |  |
| 88 | Установлення канальних вентиляторів | шт | 7 |  |
|  | | | | |

*\*Якщо в технічній специфікації міститься посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. У разі якщо таке посилання є необхідним, то слід розуміти у значені «або еквівалент». Обсяги матеріалів повинні відповідати передбаченими в проекті.*