**Додаток №1**

до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА**

**КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

# Предмет закупівлі: Матеріали оздоблення.

# Кількість товару:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва** | **Одиниця виміру** | **К-ть** | **Вимоги до технічних та фізичних властивостей** |
|  |
| 1 | Грунтовка глибокопроникна (10л) | шт | 10 | Характеристики Ґрунтовка глибокопроникна Об'єм: 10 лКолір: світло-жовтийТип: глибокопроникнаПризначення: для внутрішніх і зовнішніх робітОснова: синтетичні смолиКраїна-виробник: УкраїнаГотовність до застосування: готово до застосуванняЩільність: 1.01 кг/л |
| 2 | Грунтівка силікатна 10л | шт | 10 | Основні характеристики: Ґрунтовка силікатна 10 лКолір: білийПризначення: для внутрішніх робіт, для зовнішніх робітОснова: силікатнаКраїна-виробник: УкраїнаДодаткова інформаціяЧас висихання: 2-3 годГотовність до застосування: готово до застосуванняВитрата: 200 г/кв.мОб'єм: 10 л |
| 3 | Штукатурка 25 кг | шт | 80 | Об’єм 25кг. Витрати води для приготування розчинової суміші и 0,17 – 0,20 л на 1 кг сухої сумішіТермін придатності розчинової суміші, не менше 150 хвМіцність зчеплення з основою (бетон) після витримування в повітряно-сухих умовах, не менше 0,3 МПаГраниця міцності на стиск, не менше 7 МПаГраниця міцності на розтяг при вигині, не менше 2 МПаМорозостійкість, не менше 50 циклів. Паропроникність, не менше 0,05 мг/м.год.ПаВитрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 10 мм 15 кг |
| 4 | Штукатурка вапняна стартова штук-1 23 кг | шт | 48 | Об’єм 23кг. Витрати води для приготування розчинової суміші 0,25 – 0,30 л на 1 кг сухої сумішіТермін придатності розчинової суміші в закритій ємності, не менше 24 годТовщина шару при одноразовому нанесенні, не більше 15 ммГраниця міцності на стиск, не менше 0,5 МПаПаропроникність, не менше 0,05 мг/м.год.ПаВитрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 10 мм 14 кг |
| 5 | Штукатурка вапняна фінішна штук-2 23 кг | шт | 15 | Об’єм 23кг. Витрати води для приготування розчинової суміші 0,35 – 0,40 л на 1 кг сухої сумішіТермін придатності розчинової суміші в закритій ємності, не менше 24 годТовщина шару при одноразовому нанесенні, не більше 3 ммГраниця міцності на стиск, не менше 0,5 МПаПаропроникність, не менше 0,07 мг/м.год.ПаВитрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм 1,8 кг |
| 6 | Шпаклівка стартова 25кг | шт | 150 | Об’єм 25кг.Витрати води для приготування розчинової суміші 0,58 – 0,62 л на 1 кг сухої сумішіТермін придатності розчинової суміші в закритій ємності, не менше 45 хвМіцність зчеплення з основою (бетон) після витримування в повітряно-сухих умовах, не менше 0,3 МПаГраниця міцності на стиск, не менше 2,5 МПаГраниця міцності на розтяг при вигині, не менше 0,4 МПаПаропроникність, не менше 0,07 мг/м.год.ПаУсадка, не більше 0,5 мм/мВитрати сухої суміші на 1 м2 поверхні від 1,1кг |
| 7 | Шпаклівка фінішна 20кг | шт | 40 | Об’єм 20кг. Витрати води для приготування розчинової суміші 0,5 – 0,55 л на 1 кг сухої сумішіТермін придатності розчинової суміші, не менше 45 хвМіцність зчеплення з основою (бетон) після витримування в повітряно-сухих умовах, не менше 0,3 МПаГраниця міцності на стиск, не менше 2,5 МПаГраниця міцності на розтяг при вигині, не менше 0,4 МПаПаропроникність, не менше 0,07 мг/м.год.ПаУсадка, не більше 0,5 мм/мВитрати сухої суміші на 1 м2 поверхні від 0,2 кг |
| 8 | Фуга сіра 2 кг | шт | 40 | Основні характеристики Фуга 2 кг Країна-виробник: УкраїнаПротигрибкова дія: такВологостійка: такЖаростійка: ніДля підлоги з підігрівом: ніОснова: на цементній основіКолір виробника: ванільМаксимальна ширина шва, мм: 6Компонентність: однокомпонентнийПризначення: клінкерна плитка,природний камінь, мармур,керамічна плитка, керамогранітФасування: 2 кг |
| 9 | Піна монтажна  | шт | 36 | Характеристики Піна монтажна Час повного висихання: 12 годЗбільшений вихід піни Рівномірний, стабільний вихід піни Мінімальне вторинне розширення Відсутність просідання Не містить токсинів Стійка до вологи та плісняви Швидке затвердіння Висока адгезія Високий рівень термо- і звукоізоляціїТехнічні особливості:Установка і ущільнення будівельних конструкцій. Фіксація підвіконь, облицювальних і стінових панелей. Заповнення отворів, щілин і порожнеч, ущільнення швів. Ізоляція інженерних систем і комунікацій.Вид піни: професійнаТип: пінаПризначення піни: для приклеювання, для ізоляції,для герметизації, для монтажу,заповнення швів, приклеювання інших будівельних матеріалівСезонність: літняДодаткова інформаціяТемпература експлуатації:Після полімеризації піна немає особливих температурних умов °CОснова: поліуретанОб`єм виходу піни: лОб'єм: 780 мл |

3. Код згідно державного класифікатору - **ДК: 021:2015: 44830000-7 "Мастики, шпаклівки, замазки та розчинники"**

4. Місце поставки: 48260, Україна, Тернопільська область, м. Копичинці.

 Отримувач: військова частина А7147

5. Технічні та якісні вимоги до товару:

Рік виготовлення товару – 2024.

Гарантійний термін становить 12 місяців від дати поставки.

Вимоги до якості.

Учасник у складі своєї пропозиції повинен надати документи, що підтверджують якість продукції (зразок паспорту якості або сертифікату якості або сертифікат відповідності тощо), оригінал документа про якість буде надаватися безпосередньо при прийманні товару.

Довідку в довільній формі про виробника товару.

6. Порядок поставки: поставка за рахунок Учасника (Постачальника) на вказану адресу (п.4). - силами і засобами Постачальника.

7. Ціна товару включає в себе витрати податків і зборів, необхідних платежів, що сплачуються або мають бути сплачені Учасником, згідно із законодавством України, які доручатимуться для виконання третім особам, а також витрати на зберігання, навантаження та поставку товару.

8. Товар, який постачається, не перебував в експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушені.

9. Постачальник несе відповідальність щодо втрати чи пошкодження товару до передачі його Покупцю.

10. Гарантійний строк поставленого товару повинен становити не менше 12 місяців з моменту поставки.

11. Строк поставки: ***до 25 травня 2024 р****.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник організації–учасника процедури закупівлі або інша уповноважена посадова особа** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | *(підпис)**МП (за наявності)* | *(ініціали та прізвище)* |