**Додаток №1**

до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА**

**КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

# Предмет закупівлі: Матеріали оздоблення.

# Кількість товару:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва** | **Одиниця виміру** | **К-ть** | **Вимоги до технічних та фізичних властивостей** |
|  |
| 1 | Грунтовка глибокопроникна (10л) | шт | 10 | Характеристики Ґрунтовка глибокопроникна  Об'єм: 10 л Колір: світло-жовтий Тип: глибокопроникна Призначення: для внутрішніх і зовнішніх робіт Основа: синтетичні смоли Країна-виробник: Україна Готовність до застосування: готово до застосування Щільність: 1.01 кг/л |
| 2 | Грунтівка силікатна 10л | шт | 10 | Основні характеристики: Ґрунтовка силікатна 10 л Колір: білий Призначення: для внутрішніх робіт, для зовнішніх робіт Основа: силікатна Країна-виробник: Україна Додаткова інформація Час висихання: 2-3 год Готовність до застосування: готово до застосування Витрата: 200 г/кв.м Об'єм: 10 л |
| 3 | Штукатурка 25 кг | шт | 80 | Об’єм 25кг. Витрати води для приготування розчинової суміші и 0,17 – 0,20 л на 1 кг сухої суміші Термін придатності розчинової суміші, не менше 150 хв Міцність зчеплення з основою (бетон) після витримування в повітряно-сухих умовах, не менше 0,3 МПа Границя міцності на стиск, не менше 7 МПа Границя міцності на розтяг при вигині, не менше 2 МПа Морозостійкість, не менше 50 циклів. Паропроникність, не менше 0,05 мг/м.год.Па Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 10 мм 15 кг |
| 4 | Штукатурка вапняна стартова штук-1 23 кг | шт | 48 | Об’єм 23кг. Витрати води для приготування розчинової суміші 0,25 – 0,30 л на 1 кг сухої суміші Термін придатності розчинової суміші в закритій ємності, не менше 24 год Товщина шару при одноразовому нанесенні, не більше 15 мм Границя міцності на стиск, не менше 0,5 МПа Паропроникність, не менше 0,05 мг/м.год.Па Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 10 мм 14 кг |
| 5 | Штукатурка вапняна фінішна штук-2 23 кг | шт | 15 | Об’єм 23кг. Витрати води для приготування розчинової суміші 0,35 – 0,40 л на 1 кг сухої суміші Термін придатності розчинової суміші в закритій ємності, не менше 24 год Товщина шару при одноразовому нанесенні, не більше 3 мм Границя міцності на стиск, не менше 0,5 МПа Паропроникність, не менше 0,07 мг/м.год.Па Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм 1,8 кг |
| 6 | Шпаклівка стартова 25кг | шт | 150 | Об’єм 25кг. Витрати води для приготування розчинової суміші 0,58 – 0,62 л на 1 кг сухої суміші Термін придатності розчинової суміші в закритій ємності, не менше 45 хв Міцність зчеплення з основою (бетон) після витримування в повітряно-сухих умовах, не менше 0,3 МПа Границя міцності на стиск, не менше 2,5 МПа Границя міцності на розтяг при вигині, не менше 0,4 МПа Паропроникність, не менше 0,07 мг/м.год.Па Усадка, не більше 0,5 мм/м Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні від 1,1кг |
| 7 | Шпаклівка фінішна 20кг | шт | 40 | Об’єм 20кг. Витрати води для приготування розчинової суміші 0,5 – 0,55 л на 1 кг сухої суміші Термін придатності розчинової суміші, не менше 45 хв Міцність зчеплення з основою (бетон) після витримування в повітряно-сухих умовах, не менше 0,3 МПа Границя міцності на стиск, не менше 2,5 МПа Границя міцності на розтяг при вигині, не менше 0,4 МПа Паропроникність, не менше 0,07 мг/м.год.Па Усадка, не більше 0,5 мм/м Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні від 0,2 кг |
| 8 | Фуга сіра 2 кг | шт | 40 | Основні характеристики Фуга 2 кг  Країна-виробник: Україна Протигрибкова дія: так Вологостійка: так Жаростійка: ні Для підлоги з підігрівом: ні Основа: на цементній основі Колір виробника: ваніль Максимальна ширина шва, мм: 6 Компонентність: однокомпонентний Призначення: клінкерна плитка, природний камінь, мармур, керамічна плитка, керамограніт Фасування: 2 кг |
| 9 | Піна монтажна | шт | 36 | Характеристики Піна монтажна  Час повного висихання: 12 год Збільшений вихід піни Рівномірний, стабільний вихід піни Мінімальне вторинне розширення Відсутність просідання Не містить токсинів Стійка до вологи та плісняви Швидке затвердіння Висока адгезія Високий рівень термо- і звукоізоляції Технічні особливості: Установка і ущільнення будівельних конструкцій. Фіксація підвіконь, облицювальних і стінових панелей. Заповнення отворів, щілин і порожнеч, ущільнення швів. Ізоляція інженерних систем і комунікацій. Вид піни: професійна Тип: піна Призначення піни: для приклеювання, для ізоляції, для герметизації, для монтажу, заповнення швів, приклеювання інших будівельних матеріалів Сезонність: літня Додаткова інформація Температура експлуатації: Після полімеризації піна немає особливих температурних умов °C Основа: поліуретан Об`єм виходу піни: л Об'єм: 780 мл |

3. Код згідно державного класифікатору - **ДК: 021:2015: 44830000-7 "Мастики, шпаклівки, замазки та розчинники"**

4. Місце поставки: 48260, Україна, Тернопільська область, м. Копичинці.

Отримувач: військова частина А7147

5. Технічні та якісні вимоги до товару:

Рік виготовлення товару – 2024.

Гарантійний термін становить 12 місяців від дати поставки.

Вимоги до якості.

Учасник у складі своєї пропозиції повинен надати документи, що підтверджують якість продукції (зразок паспорту якості або сертифікату якості або сертифікат відповідності тощо), оригінал документа про якість буде надаватися безпосередньо при прийманні товару.

Довідку в довільній формі про виробника товару.

6. Порядок поставки: поставка за рахунок Учасника (Постачальника) на вказану адресу (п.4). - силами і засобами Постачальника.

7. Ціна товару включає в себе витрати податків і зборів, необхідних платежів, що сплачуються або мають бути сплачені Учасником, згідно із законодавством України, які доручатимуться для виконання третім особам, а також витрати на зберігання, навантаження та поставку товару.

8. Товар, який постачається, не перебував в експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушені.

9. Постачальник несе відповідальність щодо втрати чи пошкодження товару до передачі його Покупцю.

10. Гарантійний строк поставленого товару повинен становити не менше 12 місяців з моменту поставки.

11. Строк поставки: ***до 25 травня 2024 р****.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник організації–учасника процедури закупівлі або інша уповноважена посадова особа** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | *(підпис)*  *МП (за наявності)* | *(ініціали та прізвище)* |