**ДОДАТОК 2**

**до тендерноїдокументації**

**Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**MotorolaDM4600 VHF 25W– Рація цифро-аналогова 136-174 МГц25Вт**, або  
еквівалентзгідно з Єдинимзакупівельнимсловником021:2015 32230000-4 (Апаратура для передаваннярадіосигналу зприймальнимпристроєм)

**До увагиучасників:**

Вважатизазначені у технічних характеристиках посилання на конкретну марку чивиробника, абоконкретнийпроцес, щохарактеризує продукт чипослугупевногосуб’єктагосподарювання, чи на торгову марку, патент, тип, абоконкретнеемісцепоходження, чиспосібвиробництва такими, щомістятьвираз «абоеквівалент».

У місцях, де технічнаспецифікаціяміститьпосилання на стандартні характеристики, технічнірегламенти та умови, вимоги, умовніпозначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чипослугами, щозакуповуються, передбаченііснуючимиміжнародними, європейськими стандартами, іншимиспільнимитехнічнимиєвропейськими нормами, іншимитехнічнимиеталонними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посиланнявважативираз «абоеквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посиланнядодаєтьсявираз «абоеквівалент». Еквівалентомвважається товар з еквівалентнимиабокращими характеристиками.

Обґрунтування:

Посилання на конкретного виробника, тип та конкретну модель товару є необхідним, оскільки за основнимиякісними та технічними характеристиками товар цієїкомпанії є таким, що оптимально відповідаєвимогам та потребам замовника.

1. **Загальнийобсяг поставки товару:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | **Товар** | **Од.виміру** | **Кіл-ть** |
| 1 | **MotorolaDM4600 VHF 25W– Рація цифро-аналогова 136-174 МГц25Вт**, або еквівалент | шт. | 17 |

1. **Технічні характеристики**
   1. **MotorolaDM4600 VHF 25W–Рація цифро-аналогова 136-174 МГц25Вт**, або  
      еквівалент**– 17шт**

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметр** | **Показник і значення** |
| Режим передачі | Цифровий + аналог |
| Кількість каналів | 1000 |
| Частоти | 136-174 МГц |
| Вихідна потужність | 1-25Вт |
| Розміри | 53.3\*175.3\*205.7 мм |
| Вага | 1,8 кг |
| Напруга живлення | 12-13,8 В |
| Тип живлення | Бортова мережа |
| Споживання струму в режимі очікування | 0.81 А макс. |
| Споживання струму при прийомі за номінальної гучності | 2 А макс. |
| Споживання струму при передачі (Hi/Low) | 14.5 А |
| Перемикач рівня потужності | Наявний |
| Гарантія | 24 міс. |
| Тип дисплея | Рідкокристалічний |
| Підсвічувач дисплея | Наявне |
| Крок частотної сітки в аналоговому режимі | 12.5/20/25 кГц |
| Напруга живлення | 12-13,8 V В |
| Стабільність частоти | +/- 0,5 ppm |
| Цифрова чутливість приймача в аналоговому режимі | 0.22 мкВ |
| Вибірковість по сусідньому каналу при 12,5 кГц | 50 дБ |
| Інтермодуляція | 78 дБ |
| Потужність аудіовиходу | 3 Вт |
| Рівень побічних випромінювань передавача | 80дБ |
| Аудіоспотворення передавача | < 3% при 1 кГц |
| Робоча температура | -30ºC до +60ºC |
| Проникнення пилу та вологи | ІР54, MIL-STD |
| Особливості | - |

**Комплектація:**

До комплектувходять:

1) Радіостанція

2) Інструкція

3) Тангента

4) Кріплення

Вимоги до предмету закупівлі:

1) Товар, запропонований Учасником, має бути новим, повинен відповідати технічним характеристикам, викладеним у даному додатку до тендерної документації.

2) Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат на доставку, завантаження, розвантаження транспортних до місця поставки та інших витрат.

3) До вартості товару не включаються витрати, понесені учасником під час підготовки та участі в процедурі закупівлі, та вони не відшкодовуються Замовником в будь-якому випадку, в тому числі в разі відміни торгів відповідно до вимог діючого законодавства.

1. Товар щодопоказниківякості повинен відповідативимогам, встановленим до ньогозагальнообов’язковими на територіїУкраїни нормам та власним ТУ.
2. Для підтвердженняякості товару Учасник повинен надати в складі пропозиціїдокументищопідтверджуютьякість товару. Такими документами можуть бути сертифікатякості, абосертифікатвідповідності, абодекларація про відповідність, або протокол випробуваннята паспорт виробу на усіпредметизакупівлі;
3. При передачі Товару УчасникнадаєЗамовнику: акт приймання-передачі, видатковунакладну та документипідтверджуючіякість товару.
4. У випадках, коли у наведеномувищеДодаткумістятьсяпосилання на конкретніторгівельні марки чифірму, конструкцію, тип механізмуабоматеріалів, джерелойогопоходженняабовиробника – слідчитати як «абоеквівалент».
5. У разінаданняеквіваленту товару, учасникнадаєпорівняльнутаблицюзапропонованого товару, в якійнадаєчіткийопис та параметризапропонованого товару, відомості про виробникааботоргову марку на запропонований товар. Всітехнічні характеристики запропонованого товару маютьвідповідатитехнічнимвимогамзамовленого товару або бути кращими.

9) Учасник у складіпропозиції повинен надатидовідкущодогарантійноготермінуексплуатаціїобладнання не менше 12 місяців з моменту отримання товару замовником, в якійУчасникгарантуєякість товару і щобезкоштовно буде здійснюватийогогарантійнеобслуговуванняпротягомвстановленоготермінуексплуатації за умовидотриманняЗамовникомвимог до зберігання та користування товару, що є предметом закупівлі.

***Учасник на підтвердження відповідності запропонованого товаруу складі пропозиції надає порівняльну таблицю запропонованих товарів та тих які вимагаються Замовником. В таблиці зазначити фірму виробника, країну походження товару, порівняльні технічні характеристики запропонованих товарів. НЕДОПУСКАЄТЬСЯ ДО ЗАКУПІВЛІ ТОВАРИ походженням з Російської Федерації, Республіки Білорусь, Ісламської Республіки Іран.***