**Додаток 5**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ :**  **ДК 021:2015:44110000-4 Конструкційні матеріали**  **(Тротуарна плитка, поребрик, цемент)**  *Учасники у складі пропозиції подають характнристики товару, що планується до постачання відповідно до предмету закупівлі* | | | |
| **Найменування товару** | **Технічні вимоги** | **Од. виміру** | **К-сть** |
| Тротуарна плитка  40 мм  серія "Старе місто"  (сіра двошарова) | Матеріал: бетон  Морозостійкість: F 200  Товщина плитки: 40 мм  Колір-сірий  Тип плитки: вібропресована плитка з фаскою  Призначення: тротуари, садово-паркові дорожки дорожки, спортмайданчики, пішохідні майданчики та зупинки громадського  Тип поверхні: матова, двошарова  Обробка поверхні: додаткове пресування поверхні верхнього шару  Застосування: для зовнішніх та внутрішніх робіт при будівництві, ремонті або реконструкції житлових,громадських та промислових об’єктів.  Назва колекції: «Старе місто»  Розміри: 180х120; 120х120; 90х120; 60х120 мм  Виріб повинен бути сертифікований під ДСТУ Б EN 1338-2016 «Брущатка бетонна. Вимоги і методивипробовувань» п.п.5.2.2., 5.2.4., 5.3.2., 5.3.3., 5.4.1., мати висновок державної санітарно-епідемілогічної експертизи та відповідне маркування, відповідати вимогам продукції 1 класу (використання радіаційної якості сировини і будівельного матеріалу Аеф. менше 370 Бк/кг-всі види будівництва без обмежень).  Виріб не повинен змінювати форму, та витримувати температуру -30+60°С.  Гарантія – не менше 6 років  Термін зберігання: необмежений | м² | 415 |
| Тротуарна плитка  40 мм  серія "Старе місто" (червона двошарова) | Матеріал: бетон  Морозостійкість: F 200  Товщина плитки: 40мм  Водопоглинання не більше 6%  Стираність – не більше 0,7 г/см2.  Колір-червоний  Тип плитки: вібропресована плитка з фаскою  Призначення: тротуари, садово-паркові дорожки дорожки, спортмайданчики, пішохідні майданчики та зупинки громадського  Тип поверхні:матова двошарова  Обробка поверхні: додаткове пресування поверхні верхнього шару  Застосування: для зовнішніх та внутрішніх робіт при будівництві,ремонті або реконструкції житлових,громадських та промислових об’єктів.  Назва колекції: «Старе місто»  Розміри: 180х120; 120х120; 90х120; 60х120 мм  Виріб повинен бути сертифікований під ДСТУ Б EN 1338-2016 «Брущатка бетонна. Вимоги і методи випробовувань» п.п. 5.2.2., 5.2.4., 5.3.2., 5.3.3., 5.4.1., мати висновок державної санітарно-епідемілогічної експертизи та відповідне маркування, відповідати вимогам продукції 1 класу (використання радіаційної якості сировини і будівельного матеріалу Аеф. менше 370 Бк/кг-всі види будівництва без обмежень).  Виріб не повинен змінювати форму, та витримувати температуру -30+60°С.  Гарантія – не менше 6 років  Термін зберігання: необмежений | м² | 100 |
| Цемент | Мінеральна порошкоподібна речовина, будівельний матеріал, узагальнена назва штучних неорганічних в'яжучих речовин  Тип: Портландцемент Марка: М-500  Упаковка: мішок  Фасування: 25 кг в мішках.  Якість товару повинна відповідати ДСТУ Б В.2.7-46:2010. Цементи загальнобудівельного призначення | кг | 1500 |
| Плитка тактильна | Тактильна плитка - шаблон направляючий жовтого кольору (рифи повздовжні)  розмір плитки 300х300х60  Товар (тактильна плитка) має відповідати вимогам п.8.2.5 ДБН В.2.2-40:2018, щодо тактильних індикаторів в тому числі їх розміщення.  Товар повинен бути новим, виготовлений відповідно до ДСТУ Б EN 1339:2016 Плити бетонні для пішохідних доріжок і тротуарів. Вимоги і методи випробувань (EN 1339:2003, IDT + EN 1339:2003/AC:2006, IDT) | шт | 28 |
| поребрик тротуарний (500-200-80)мм сірий | Поребрик тротуарний (Камінь бортовий бетонний) відповідає умовам ДСТУ Б В.2.7.-237:2010 «Камені бетонні і залізобетонні бортові. Технічні умови».  Колір – сірий.  Розміри: – 500\*200\*80,  Матеріал виробу – бетон.  Вид бордюрного каменю – тротуарний.  Призначення: для відділення пішохідних доріжок і тротуарів від газонів.  Водопоглинання – не більше 6%.  Товар повинен бути новим, непошкодженим, відповідної якості.  Виріб не повинен змінювати форму, та витримувати температуру -30+60°С.  Гарантія – не менше 6 років  Термін зберігання: необмежений | шт | 690 |
| лоток водовідвідний (240-180-45)мм червоний | Лоток водовідвідний  Товар повинен відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.6-2:2009 Конструкції будинків і споруд. Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови  Розмір зовнішній, мм: 240x180x45 ***колір червоний***  Тип продукції: лоток стандарний  Решітка: лоток без решітки | шт | 209 |

***Примітка:*** *до усіх зазначених в даній документації комплектуючих елементів та/або обладнання, що містять посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, застосовується вираз* ***«або еквівалент».*** *Це використовується для зручності наведення характеристик і не є вимогою постачання (використання) даної конкретної торгівельної марки, патенту, конструкції або типу предмета закупівлі, джерело його походження або виробника. Учасником може пропонуватись еквівалент комплектуючого(их) елементу (ів), відносно кожної окремої позиції, яка містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника. Усі показники, функціональні можливості, якісні та фізико-хімічні характеристики еквіваленту мають бути не гіршими, ніж у зазначеного матеріалу (товару).*

**Окремі вимоги до Товару:**

1. Товар повинен відповідати вимогам Законів України, діючим міждержавним, національним стандартам і нормам, технічним умовам виробника, технічним вимогам Замовника та підтверджуватись відповідними документами, які підтверджують якість і безпечність товару для здоров'я й життя людини на всю партію Товару, які надаються під час поставки Товару.

Якість та комплектність товару повинні відповідати технічній документації, вимогам до якості, умовам Договору та підтверджується **документами якості.**

2. У разі, якщо партія товару не відповідатиме наданому Учасником зразку за технічними вимогам Замовника, Договір буде розірвано, а партію товару повернено.

3. Продукція повинна бути упакована таким чином, щоб не допустити її псування або знищення. При поставці повинна додержуватись цілісність оригінальної упаковки з необхідними реквізитами виробника і зазначенням на упаковці єдиної партії товару.

4. Поставка товару, завантаження та розвантаження здійснюється за рахунок Постачальника за адресою Замовника. **Доставка товару обов’язкова та входить у вартість пропозиції.**

***До уваги Учасників!!!***

***У звязку із тим, що в установі перебувають особи похилого віку та особи з інвалідністю, та відсутня територія для складування предмету закупівлі, Поставка товару буде здійснюватися частинами, по мірі укладання плитки на території установи та по заявках Замовника.***

***Виконання заявок не пізніше ніж на протязі 2-х днів з дня подачі заявки.***