**Додаток №3**

**До тендерної документації**

**Технічна специфікація**

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Предмет закупівлі Пісок (для зимового утримання доріг) (ДК 021:2015 – 14210000-6 – Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі - 14211000-3 – Пісок)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування | Кількість, м3 | Технічні та якісні вимоги | Документи, що надаються Учасником для підтвердження відповідності товару діючим стандартам |
| Пісок | 400 | Повинен відповідати ДСТУ Б В.2.7-32-95  Клас – щільний, походження – природний.  Вміст пиловидних і глинистих часток – до 7%  Вміст глини в грудках – 0,5. | Копія протоколу випробувань, сертифікату якості та паспорту радіаційної якості сировини і будівельного матеріалу |

1.Склад Продавця має знаходитися на відстані не більше 120 км. від місця розташування (юр. адреси) Замовника.

2.Доставка товару зі складу Продавця може проводитися Покупцем власним автотранспортом.

3.Відпуск готової продукції проводиться методом зважування на автомобільній вазі, яка має відповідні сертифікати (з проведенням повірки у встановлені терміни), та кількість відпущеного товару повинна зазначатися у товаро-транспортній накладній.

4. У разі наявності можливості постачати товар безпосередньо на склад Покупця (Львівська обл., Стрийський р-н, смт. Славське, вул. І.Франка,38), для підтвердження кількості товару Продавець повинен надати всі необхідні документи, зазначені у п.3.

5.Товар постачається окремими партіями, згідно поданих заявок.

6.Заявка на постачання Товару попередньо надається Замовником в телефонному вигляді, електронним зв’язком або інше.

7.Об’єм партії, вид Товару та місце поставки визначається Замовником самостійно, та доводиться до Постачальника відповідною заявкою.

8.Постачальник забезпечує контроль якості кожної партії Товару, що постачається та своєчасну заміну неякісного Товару якісним (надати відповідний гарантійний лист довільної форми).

9.Вплив шкідливих чинників при виробництві та технологічній обробці на стан забруднення атмосферного повітря та ґрунту не повинен перевищувати гранично-допустимих величин відповідно до встановлених державних норм та стандартів (надати відповідний гарантійний лист довільної форми). Ефективна питома активність природних радіонуклідів у взірцях гірничої маси повинна бути нижчою від 370 Бк/кг та відповідати першому класу використання згідно ДГН 66.6.1.-6.5.001-98 «Норми радіаційної безпеки»

10.В складі пропозиції Учасники повинні надати Сертифікати якості, Протоколи випробувань, а також діючий спеціальний дозвіл на користування надрами (у разі якщо Учасник особисто видобуває предмет закупівлі) або діючий договір з видобувачем піску або інші документи, що підтверджують можливість поставки товару.