**ДОДАТОК 1**

**до оголошення про**

**проведення спрощеної закупівлі**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**(інформація про необхідні технічні, якісні**

**та кількісні характеристики предмета закупівлі)[[1]](#footnote-1)**

**Предмет закупівлі:**

**45260000-7 - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи Капітальний ремонт (розбурювання) свердловин №5, 8 Домантівського водозабору Золотоніського району, що належить КП "Міський водоконал" /коригування/.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування  послуги | Од. виміру | Кіл-сть |
| 1 | Капітальний ремонт (розбурювання) свердловин №5, 8 Домантівського водозабору Золотоніського району, що належить КП «Міський водоканал» /коригування/. | робота | 1 |
| ВСЬОГО: | | | 1 |

**Розбурювання свердловин №5, №8 обсяг робіт:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Роторне буріння свердловин із прямою промивкою  установками з дизельним двигуном глибиною буріння до  50 м у ґрунтах групи 2 /застосування долiт дiаметром до  300мм/ | м | 60 |
| 2 | Кріплення свердловин, при роторному бурінні  установками і агрегатами на базі автомобілів, трубами зі  зварним з'єднанням, глибина свердловини до 50 м,  група ґрунтів за стійкістю 2 /трубами iз зовнiшнiм  дiаметром до 201-301 мм/ | м | 42 |
| 3 | Установлення фільтра на колоні водопідіймальних труб  при роторному бурінні при глибині свердловин до 500 м | м тpуб | 18 |
| 4 | Виготовлення фільтра | т | 0,8958 |
| 5 | Засипка піску в міжтрубний простір, спосіб буріння  обертальний | м3 | 9,78 |
| 6 | Відкачування води із свердловини ерліфтом із  застосуванням комплекту обладнання роторного  буріння з компресором, що працює від двигуна  внутрішнього згоряння, при глибині свердловини до 300м | доба | 1 |
|  | Улаштування відстійника 5х5х2м |  |  |
| 7 | Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група  ґрунту 2 | м3 | 100 |
| 8 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю  59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група  ґрунтів 1 | м3 | 100 |
| 9 | Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група  ґрунту 2 | м3 | 20 |
| 10 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,  група ґрунту 1 | м3 | 14 |
| 11 | Улаштування колодязів круглих водопровідних із  збірного залізобетону в сухих грунтах | м3 | 2,208 |
| 12 | Планування площ ручним способом, група ґрунту 1 | м2 | 4,8 |
| 13 | Монтаж насоса артезiанського iз заглибним  електродвигуном, марка 1ЕЦВ8-25-70 | шт | 2 |
| 14 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів,  клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах  із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм | шт | 2 |
| 15 | Приварювання фланців діаметром 50 мм до сталевих  трубопроводів | шт | 8 |
| 16 | Установлення манометрів з триходовим краном і  трубкою-сифоном | комплект | 2 |

**Місце проведення робіт:** с.Домантове, Золотоніський район, Черкаська область

**Вид будівництва:** Капітальний ремонт

**Основні вимоги:** Відновити конструкцію двох існуючих свердловин №5 та 8 потужністю до 960,куб. м/добу кожна.

**Передбачити:**

- заміну існуючого насосного обладнання;

- заміну фільтра на колоні;

- заміну цегляних колодязів насосної станції на з.б.

**Вимоги щодо розроблення розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище».** Згідно з вимогами ДБН А.2.2-1-2003.

**Визначення класу (наслідків) відповідальності, категорії складності та установленого строку експлуатацяї.** Клас наслідків (відповідальності) будівель і споруд – СС1

**Загальні вимоги**:

1. Гарантійний термін не менш 12 місяців.

2. Місце призначення: м. Золотоноша.

3. З метою якісного розрахунку цінової пропозиції Учасник спільно із Замовником здійснює огляд об’єкту, де передбачається надання робіт згідно проектної та тендерної документації, про здійснення даного огляду складається Акт огляду об’єкту, який підписується між Учасником та Замовником та подається у складі тендерної пропозиції. Огляд об’єкта Учасником перед подачею тендерної пропозиції є обов’язковим.

4. Монтаж та пуско-налагодження проводиться силами та засобами Постачальника .

5. Умови поставки: транспортні витрати включені у вартість робіт.

6. Строк виконання робіт: **до 31.12.2022 року**.

*\*У разі, якщо у технічному завданні йде посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, то вважається, що технічні вимоги містять вираз «або еквівалент».*

**Якість наданих робіт повинна відповідати Державним стандартам.**

***Керівник або уповноважена особа****(назва посади, прізвище,  ініціали, підпис, відбиток печатки (у разі наявності) Учасника)                                                                                       М.П.*

1. Характеристики предмета закупівлі передбачають необхідність застосування заходів із захисту довкілля. **Учасник в складі пропозиції** надає лист, яким гарантує під час надання послуги застосування всіх необхідних заходів із захисту довкілля, передбачених чинним законодавством України. [↑](#footnote-ref-1)