**ДОДАТОК 1**

**до оголошення про**

 **проведення спрощеної закупівлі**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**(інформація про необхідні технічні, якісні**

**та кількісні характеристики предмета закупівлі)[[1]](#footnote-1)**

**Предмет закупівлі:**

**45260000-7 - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи Капітальний ремонт (розбурювання) свердловин №5, 8 Домантівського водозабору Золотоніського району, що належить КП "Міський водоконал" /коригування/.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування  послуги | Од. виміру | Кіл-сть |
| 1 | Капітальний ремонт (розбурювання) свердловин №5, 8 Домантівського водозабору Золотоніського району, що належить КП «Міський водоканал» /коригування/. | робота | 1 |
| ВСЬОГО: | 1 |

**Розбурювання свердловин №5, №8 обсяг робіт:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Роторне буріння свердловин із прямою промивкоюустановками з дизельним двигуном глибиною буріння до50 м у ґрунтах групи 2 /застосування долiт дiаметром до300мм/ | м | 60 |
| 2 | Кріплення свердловин, при роторному бурінніустановками і агрегатами на базі автомобілів, трубами зізварним з'єднанням, глибина свердловини до 50 м,група ґрунтів за стійкістю 2 /трубами iз зовнiшнiмдiаметром до 201-301 мм/ | м | 42 |
| 3 | Установлення фільтра на колоні водопідіймальних трубпри роторному бурінні при глибині свердловин до 500 м | м тpуб | 18 |
| 4 | Виготовлення фільтра | т | 0,8958 |
| 5 | Засипка піску в міжтрубний простір, спосіб бурінняобертальний | м3 | 9,78 |
| 6 | Відкачування води із свердловини ерліфтом іззастосуванням комплекту обладнання роторногобуріння з компресором, що працює від двигунавнутрішнього згоряння, при глибині свердловини до 300м | доба | 1 |
|   | Улаштування відстійника 5х5х2м |   |   |
| 7 | Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, групаґрунту 2 |  м3 | 100 |
| 8 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, групаґрунтів 1 | м3 | 100 |
| 9 | Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, групаґрунту 2 |  м3 | 20 |
| 10 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,група ґрунту 1 |  м3 | 14 |
| 11 | Улаштування колодязів круглих водопровідних іззбірного залізобетону в сухих грунтах | м3 | 2,208 |
| 12 | Планування площ ручним способом, група ґрунту 1 |  м2 | 4,8 |
| 13 | Монтаж насоса артезiанського iз заглибнимелектродвигуном, марка 1ЕЦВ8-25-70 | шт | 2 |
| 14 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів,клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводахіз сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм | шт | 2 |
| 15 | Приварювання фланців діаметром 50 мм до сталевихтрубопроводів | шт | 8 |
| 16 | Установлення манометрів з триходовим краном ітрубкою-сифоном | комплект | 2 |

**Місце проведення робіт:** с.Домантове, Золотоніський район, Черкаська область

**Вид будівництва:** Капітальний ремонт

**Основні вимоги:** Відновити конструкцію двох існуючих свердловин №5 та 8 потужністю до 960,куб. м/добу кожна.

**Передбачити:**

- заміну існуючого насосного обладнання;

- заміну фільтра на колоні;

- заміну цегляних колодязів насосної станції на з.б.

**Вимоги щодо розроблення розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище».** Згідно з вимогами ДБН А.2.2-1-2003.

**Визначення класу (наслідків) відповідальності, категорії складності та установленого строку експлуатацяї.** Клас наслідків (відповідальності) будівель і споруд – СС1

**Загальні вимоги**:

1. Гарантійний термін не менш 12 місяців.

2. Місце призначення: м. Золотоноша.

3. З метою якісного розрахунку цінової пропозиції Учасник спільно із Замовником здійснює огляд об’єкту, де передбачається надання робіт згідно проектної та тендерної документації, про здійснення даного огляду складається Акт огляду об’єкту, який підписується між Учасником та Замовником та подається у складі тендерної пропозиції. Огляд об’єкта Учасником перед подачею тендерної пропозиції є обов’язковим.

4. Монтаж та пуско-налагодження проводиться силами та засобами Постачальника .

5. Умови поставки: транспортні витрати включені у вартість робіт.

6. Строк виконання робіт: **до 31.12.2022 року**.

*\*У разі, якщо у технічному завданні йде посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, то вважається, що технічні вимоги містять вираз «або еквівалент».*

 **Якість наданих робіт повинна відповідати Державним стандартам.**

***Керівник або уповноважена особа****(назва посади, прізвище,  ініціали, підпис, відбиток печатки (у разі наявності) Учасника)                                                                                       М.П.*

1. Характеристики предмета закупівлі передбачають необхідність застосування заходів із захисту довкілля. **Учасник в складі пропозиції** надає лист, яким гарантує під час надання послуги застосування всіх необхідних заходів із захисту довкілля, передбачених чинним законодавством України. [↑](#footnote-ref-1)