**Додаток № 4 до тендерної документації**

**ІНФОРМАЦІЯ**

**ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

ПОСЛУГИ ПОТОЧНОГО РЕМОНТУ ТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТРАНСПОРТИНИХ ЗАСОБІВ

ДК 021:2015 - 50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання

(Послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобілів) [Тут Ь](https://dk21.dovidnyk.info/)

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**(Характеристика послуг)**

**ЛОТ 1.** Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортного засобу АЦ-4,5-60 (TMG12.240)-364 н.з ВВ 072 Е, базове шасі MAN TGM 12.240 4х2 BL, 1 послуга

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Послуги** | Од. | Кількість |  |
|  | Піднімання/опускання кабіни | послуга | 1 |  |
|  | Заміна моторного масла двигуна | послуга | 1 |  |
|  | Заміна повітряного фільтра | послуга | 1 |  |
|  | 3аміна фільтра вологовідділювача | послуга | 1 |  |
|  | Заміна (оновлення ) фільтрувального елементу системи підготовки палива | послуга | 1 |  |
|  | Прокачка паливної системи | послуга | 1 |  |
|  | Підключення та відключення діагностичної системи MAN-CATS | послуга | 1 |  |
|  | Діагностика пам'яті автомобіля в цілому | послуга | 1 |  |
|  | Запис пам'яті діагностики автомобіля | послуга | 1 |  |
|  | Зчитування, видалення даних (помилок) пам'яті автомобіля | послуга | 1 |  |
|  | Заміна мастила ГПК (включно фільтр) | послуга | 1 |  |
|  | Заміна фільтра салону | послуга | 1 |  |
|  | Підтвердження дати сервісного обслуговування | послуга | 1 |  |
|  | Діагностика ходової частини автомобіля | послуга | 1 |  |
|  | Встановлення стабілізаторів на опорах задня вісь | послуга | 1 |  |
|  | Заміна розрізних втулок для опори кронштейна розтяжки стабілізатора задня вісь | послуга | 1 |  |
|  | Заміна хрестовин карданного вала від 1 до 2 передньої осі | послуга | 1 |  |
|  | Заміна хрестовин карданного вала від 1 до 2 задньої осі | послуга | 1 |  |
|  | Демонтаж, установлення опорних кронштейнів кабіни водія | послуга | 1 |  |
|  | Заміна саленблоків кабіни водія | послуга | 1 |  |
|  **Запасні частини** |
| 1 | Фільтр вологовідділювача повітря | шт | 1 |  |
|  2 | Олива для двиrунiв 10W40 | л | 20 |  |
| 3 | Фiльтр паливний тонкого очищення | шт. | 1 |  |
| 4 | Фiльтр повітряний | шт. | 1 |  |
| 5 | Фiльтр масляний | шт | 1 |  |
| 6 | Фiльтр масляний ГУP змiнний элемент EURО 6 | шт. | 1 |  |
| 7 | Мастило трансмісійне, рідина трансмісійна | л | 3,5 |  |
| 8 | Фільтр салону | шт. | 1 |  |
| 9 | Хрестовина карданного валу | шт | 2 |  |
| 10 | Втулка кабiни 16х50х30 ущільнення гумометалеве MAN TGL TGM | шт | 2 |  |
| 11 | Втулка стабілізатора 55х82х70 саленблок MAN FE/LE/ME2000 | шт | 2 |  |
| 12 | Втулка стабілізатора 22х68х62 саленблок задній MAN F2000 | шт | 2 |  |

**ЛОТ 2**. Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортного засобу АЦ-4-60 (530927)-515М н.з ВВ 073 Е, базове шасі МАЗ, 530927-3225-061, 1 послуга

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Послуги** | Од. | Кількість |  |
|  | Заміна масла двигуна | послуга | 1 |  |
|  | Заміна масляного фільтра | послуга | 1 |  |
|  | Заміна повітряного фільтра | послуга | 1 |  |
|  | Заміна паливних фільтрів | послуга | 1 |  |
|  | Заміна гумок на передніх стійках стабілізатора | послуга | 1 |  |
|  | Заміна сальників маточини і підвісі передньої осі | послуга | 1 |  |
|  | Заміна стяжного болта передньої ресори | послуга | 1 |  |
|  **Запасні частини** |
| 1 | Олива моторна 10w40 | л. | 28 |  |
| 2 | Фільтр оливи | шт. | 2 |  |
| 3 | Фільтр паливний | шт. | 2 |  |
| 4 | Фільтр паливний сепаратор | шт. | 1 |  |
| 5 | Фільтр повітряний | шт. | 1 |  |
| 6 | Мастило консистентне | кг. | 1 |  |
| 7 | Втулки стабілізатора переднього | шт. | 4 |  |
|  | Сальник привода мосту | шт. | 8 |  |
|  | Сальник маточини передньої | шт. | 2 |  |
|  | Болт ресори стяжний | шт. | 1 |  |

**ЛОТ 3.** Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортного засобу АЦ-2,0-30 (NQR90)-537IS2 н.з. ВВ 340 Е, базове шасі ISUZU, NQR90, 1 послуга

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | **Послуги** | Од. | Кількість |
| 1. 1
 | Перевірка моторної оливи | послуга | 1 |
|  | Перевірка натяга/пошкодження приводного ременя | послуга | 1 |
|  | Перевірка охолоджуючої рідини | послуга | 1 |
|  | Перевірка рідини в приводі зчеплення | послуга | 1 |
|  | Перевірка кріплення фланців карданного валу | послуга | 1 |
|  | Перевірка рульового механізму на підтікання | послуга | 1 |
|  | Перевірка рідина рульового управління з підсилювачем | послуга | 1 |
|  | Перевірка пошкодження шлангів та герметичність гальмівної системи | послуга | 1 |
|  | Перевірка ефективністі роботи стоянкового гальма | послуга | 1 |
|  | Перевірка люфтвів чи пошкодження кріплень амортизатора | послуга | 1 |
|  | Перевірка тиск повітря в шинах та пошкодження шин | послуга | 1 |
|  | Перевірка щільністі електроліту акумулятора | послуга | 1 |
|  | Перевірка затягування різьбових з’єднань рами та кузова | послуга | 1 |
|  | Перевірка відсутністі витікання гальмівної рідини | послуга | 1 |
|  | Перевірка троса стоянкового гальма | послуга | 1 |
|  | Перевірка хіда важеля стоянкового гальма | послуга | 1 |
|  | Перевірка герметичністі, пошкодження або послаблення гальмівних з’єднань | послуга | 1 |

Учасник повинен надати замовнику послуги з технічного обслуговування і ремонту автомобілю, якість яких відповідає вимогам «Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту», затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 30.03.1998 р. № 102, «Правилам надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів», затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 28.11.14 р. № 615 та інструкцій заводів-виробників дорожньо - транспортних засобів.

Станція технічного обслуговування (далі-СТО) повинна бути розміщена у м. Харків або у радіусі не більше 30 км від м. Харків.

Обладнання учасника повинно відповідати встановленим стандартам та нормам допуску, що діють в Україні та відповідати критеріям атестації в державній метрологічній системі.

Учасник надає гарантійний лист про те, що має технічну можливість з технічного обслуговування та автотранспортних засобів Замовника, вказаних в тендерній документації,а також професійних працівників, які мають відповідну кваліфікацію.

Учасник повинен надати документ про уповноваження учасника дилером та/або копію витягу з дилерського договору та/або договір на сервісне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів Замовника, вказаних в тендерній документації (укладений з Дистриб’ютором або Дилером) та/або про наявність партнерських відносин.

Запасні частини, витратні матеріали, які учасник-переможець замінює чи використовує для транспортного засобу (далі ТЗ) замовника при наданні послуг з ремонту ТЗ повинні бути нові та сертифіковані (згідно діючого законодавства України) для продажу на території України. Запасні частини, витратні матеріали, які учасник-переможець (Виконавець) замінює, повинні бути передані замовнику.

Строк виконання замовлення на запасні частини, витратні матеріали, які підлягають встановленню на ТЗ замовника замість тих, що прийшли в непридатність, не повинен перевищувати 10 робочих днів з моменту погодження замовником попереднього рахунку.

Учасник зобов’язаний забезпечити:

- відповідальне зберігання транспортного засобу, а також відповідальне зберігання та використання за призначенням прийнятих від замовника складових транспортного засобу, запчастин, витратних матеріалів, необхідних для виконання ремонту транспортного засобу. Відповідальне зберігання - комплекс організаційних і технічних заходів, які гарантують зберігання транспортного засобу у відповідності до вимог експлуатаційної документації на транспортний засіб, протягом часу проведення ремонту та технічного обслуговування транспортного засобу;

- повернення замовнику переданих складових частин транспортного засобу, запасних частини, витратних матеріалів в разі їх невикористання;

- додержання вимог безпеки з охорони праці у разі перебування замовника на місці надання послуг з метою їх контролю;

- безкоштовне усунення виявлених недоліків з наданих послуг як під час прийняття транспортного засобу замовником, так і в період гарантійного строку.

Технічний стан транспортного засобу після надання учасником - переможцем торгів (Виконавцем) послуг з технічного обслуговування та ремонту повинен відповідати вимогам нормативних документів зазначених у п. 2 «Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту», затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 30.03.98 № 102 та інструкцій заводів-виробників транспортних засобів.

Після надання послуг з технічного обслуговування та ремонту учасник-переможець торгів (Виконавець) самостійно та за свій рахунок забезпечує безпечну утилізацію відпрацьованих і допоміжних матеріалів.

Вартість, вказана учасником у Тендерній пропозиції, залишається незмінною протягом дії Договору.

**Для підтвердження якості Учасник надає:**

Гарантійний лист (у довільній формі), в якому учасник надає гарантію на виконані роботи, а також на встановлені запасні частини згідно «Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів» затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 28 листопада 2014 року № 615, за умови дотримання Замовником рекомендацій по експлуатації автомобіля в період гарантійного строку.

Гарантійний лист (у довільній формі), що запропоновані технічні, якісні характеристики предмета закупівлі передбачають усі заходи із захисту довкілля.

Умови розрахунку: оплата протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту підписання Сторонами акту приймання-передачі наданих послуг (акта виконаних робіт) на підставі Акту.

Строк надання послуг – до «31» грудня 2023 року.