**З**міни, що вносяться до Тендерної документації

Титульна сторінка тендерної документації

Затверджено

рішенням уповноваженої особи № 47

від «03» квітня 2024 р.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Інна МАТВЕЄВА

змінити на

Затверджено

Рішенням уповноваженої особи

(протокольне рішення № 47

від 03.04.2024 р. зі змінами протокольне рішення № 48 від 05.04.2024 р.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Інна МАТВЕЄВА

**В Додаток 2 до тендерної документації:**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

внести зміни видаливши перший абзац наступного змісту:

Для уточнення розмірів передбачається виїзд фахівця Учасника для огляду об’єкту. Огляд проводиться в присутності представника Замовника за адресами: 60000, Україна, Чернівецька область, м. Хотин, вул. Козацької слави, 4а; 60236, Україна, Чернівецька область, м. Новодністровськ, квартал 18 буд. 38. За результатами огляду складається акт за підписом представника Замовника з відбитком печатки та представника Учасника, в свою чергу уповноважена особа повинна мати при собі документи, які засвідчують її особу та довіреність видану на право представляти інтереси Учасника. Даний акт надається у складі тендерної пропозиції.

Та додавши пункт 5 в приміту до технічного завдання наступного змісту:

Профіль має відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-130:2007(підтверджено сертифікатом відповідності), монтажна глибина має становити не менше 70 мм та мати не менше 5 камер, коефіцієнт опору тепловіддачі згідно вимог ДБН В.2.6-31-2021 "Теплова ізоляція будівель", має становити 0.9(м.кв.\*К)/Вт.