Додаток № 2

Подається окремо, як невід’ємна частина

до оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТЕЙНЕРА**

**1. Основні відомості**

Металевий сміттєвий контейнер призначений для накопичування та зберігання твердих побутових відходів 0.75 м куб 750 літрів виготовлений згідно з ДСТУ 8476:2015. Кількість – 26 штук.

**2. Технічні характеристики**

-Об’єм контейнера – 0.75 м³ (750 л)

- Форма: перевернута усічена 4-хгранна піраміда з квадратом в основі і місці січення.

-Розміри: Висота – 1050 мм розмір ребра квадрату верха – 950\*950 мм розмір ребра квадрату днища  – 750\*750

- Метал – сталевий лист г/к ст3ПС ДСТУ 2834-94 ДСТУ 2651:2005 , куток 40\*40\*4 ДСТУ 3058-95 ДСТУ 2251-93 ДСТУ 2651:2005 ДСТУ 4484:2005 .

- Товщина бокових стінок – 2 мм.

- Товщина днища – 2 мм.

- Верхня рама отвору виконана з  куточку 40\*40\*4мм.

- З’єднання деталей – якісні, цільні зварні шви - полу автоматичним зварюванням з проволоки Св-08Г2С ГОСТ 2246-70

- Покриття зовні: ґрунтування корозійностійким ґрунтом ГФ-021 1 шар ТУ У 24.3-14005076-069:2006  , фарбування алкідною емаллю ПФ-115 1 шар колір сірий ТУ У 24.3-14005076-068:2005

- Покриття всередині : ґрунтування корозійностійким ґрунтом ГФ-021 1 шар ТУ У 24.3-14005076-069:2006 , фарбування алкідною емаллю ПФ-115 1 шар колір сірий ТУ У 24.3-14005076-068:2005.

- Наявність ребер жорсткості , укріплені кутником 40\*40\*2мм , які запобігають згину бокових стінок бака при вивантаженні сміття в бункер сміттєвоза.

- Наявність посилення бічних стінок та днища з усіх боків та по всьому периметру з кутника 30\*30\*4 мм .

- Наявність ніжок по всьому периметру з  кутника 30\*30\*4 мм, які запобігають зносу днища.

- Наявність отворів для відведення вологи та дезінфікуючих розчинів при санобробці-4шт.

- Наявність логотипу на боковій стінці великими літерами **ТПВ**

- Контейнер підходить для сміттєвозів: МАЗ КО-440, ГАЗ КО-440 з боковим навантаженням та ін.

**-**Маса завантажувальних матеріалів до 400 кілограмів .

**3.  Транспортування та зберігання**

-Контейнер для ТПВ поставляється без пакування . При транспортуванні допускається порушення до 5 % площі ґрунтованого покриття .

- Допускається штабелювання  (один в один) до 5 шт.

- Зберігання та транспортування контейнера здійснюється від -40 до +60 градусів.

**4. Експлуатація**

**-**Контейнер необхідно встановити на рівню поверхню за для забезпечення його стійкого положення , та можливістю вільного під’їзду та вивантаження його сміттєвозом.

**-** Забороняється  вантажити у контейнер для ТПВ вибухові та легкозаймисті речовини.

**-** Забороняється вантажити у контейнер для ТПВ будівельне сміття та каміння.

**-** Забороняється палити сміття у контейнеру.

**-** До експлуатації  контейнеру для ТПВ допускаються особи ознайомлені з даним паспортом.

**5. Гарантійний строк**

Гарантійний строк експлуатації за умов належного дотримування правил безпеки , належним обслуговуванням та відсутності агресивних середовищ – складає 12 місяців.

**Конструктивна схема контейнеру**



**Орієнтовний вид контейнера**

