**Додаток 1 до тендерної документації**

**Послуги з прокату техніки (автопослуги)**

КодДК 021:2015: 45520000 – 8 Прокат обладнання з оператором для виконання

земляних робіт

**1. Під час надання послуг Учасник** (виконавець) має забезпечити дотримання вимог чинного законодавства, а також забезпечити виконання всіх вимог, які передбачені технічною специфікацією при загальному обсягу виконання. Ціною пропозиції вважається сума, зазначена Учасником у його пропозиції як загальна сума, за яку він згоден надати послуги згідно з вимогами та умовами, що передбачені даною специфікацією, а розрахунок здійснюється з урахування всіх витрат Учасника пов`язаних із залученням необхідної техніки та відповідної кількості робітників для виконання дій, які передбачені технічною специфікацією при загальному обсягу виконання.

1.1. Учасник несе відповідальність за дотримання його персоналом всіх вимог і правил техніки безпеки, охорони праці та пожежної безпеки на об’єкті Замовника.

**Перелік техніки для виконання дорожніх, земляних та інших видів робіт**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування техніки** | **Техінчни вимоги** | **Од.****виміру** | **Кількість** |
| Сідловий тягач  | Вантажопідйомність 24т, довжина 12,5м, робоча поверхня до попереднього вигину-7,5м, задній вигін 1м, ширіна 2,56, висота 0,8м. | год | 64 |
| Бульдозер САТ D-4k (або аналогічний за технічними характеристиками) | Вага 9,5т, ширина відвалу 3м, максимальна глибина копання 3,4м, ширина відвалу 3,7м | год | 186 |
| Екскаватор JCB 3 CX (або аналогічний за технічними характеристиками) | Об`єм ковша 1м3, ширина ковша 2,26м, об`єм ковша для копання 0,3м3,ширина ковша для копання 80см, додаткове обладнання - вузький ковш 30см, ямобур діаметр 0,300см та 0,200см  | год | 176 |
| Екскаватор JCB 4 CX (або аналогічний за технічними характеристиками) | Об`єм ковша 1,3м3, ширина ковша 2,35м, об`єм ковша для копання 0,3м3,ширина ковша для копання 80см, додаткове обладнання - вузький ковш 30см, ямобур діаметр 0,300см та 0,200см  | год | 176 |
| Коток  | Вага 19,5т, ширина вальця 2,1м | год | 128 |
| Фронтальний навантажувач Komatsu 380-6 (або аналогічний за технічними характеристиками) | Експлуатаційна маса 19,5т, об’єм ковша 3,2 м3,висота розвантаження 4 м, вантажопідйомність 5т | год | 96 |
| Послуги вантажних автомобілів самоскидів | Об’єм кузова 22м3, вантажопідйомність 34т | год | 640 |

*Учасник зазначає конкретну назву транспортного засобу (в т.ч. тип, марка, модель), яка буде безпосередньо залучена до надання послуг.*

**2. Надання послуг при потребі за заявкою Замовника.** Заявка здійснюється Замовником у будь-якій зрозумілій формі (письмово та/або в телефонному режимі).

2.1. Згідно отриманої заявки Виконавець забезпечує можливість оперативного використання техніки (транспорт повинен прибути на місце надання послуг протягом 24 годин від моменту замовлення або в термін зазначений Замовником). Учасник забезпечує мобільне надання техніки Замовнику, а в разі необхідності забезпечує використання техніки на декількох об’єктах протягом зміни. Прибуття транспорту до конкретного об’єкта не повинен перевищувати 1 годину.

Виконання даної вимоги підтверджується Учасником наданням у складі тендерної пропозиції гарантійного листа.

**3. Техніка надається в справному технічному стані з водієм (оператором) та заправлена паливно-мастильними матеріалами**.

3.1. Виконавець забезпечує, при необхідності, роботу техніки цілодобово, у вихідні та святкові дні незалежно від обсягу послуг згідно заявок Замовника, наданих в письмовому або телефонному режимі.

3.2. Виконавець гарантує справність транспортних засобів, на випадок поломки або проведення технічного обслуговування транспортних засобів, Виконавець повинен протягом 24 годин з моменту інформування його Замовником, надати аналогічний транспортний засіб.

3.3. Заправка, обслуговування та ремонт техніки забезпечується Виконавцем, а їх вартість врахована в пропозиції. Вартість послуг обраховується з урахуванням вартості витрачених пального і мастильних матеріалів та необхідних транспортних витрат Учасника, заробітної плати працівників.

3.4. Обслуговування та ремонт техніки забезпечується Учасником, а їх вартість враховується в пропозиції.

**4.Строк надання послуги: із дати укладення договору до 31.12.2023 року.**

**Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозиції документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, а саме лист-згоду щодо виконання даної технічної специфікації із зазначенням інформації яка передбачена технічною специфікацією.**

***Якщо пропозиція Учасника не відповідає Технічним вимогам, то вона буде відхилена, як така, що не відповідає вимогам тендерної документації.***