Додаток 2

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

до предмету закупівлі: **Квадроцикл** **CFORCE 1000 OVERLAND** **спеціального призначення** по коду ДК:021:2015: ДК:021:2015: 34410000-4 Мотоцикли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | **Найменування предмета закупівлі** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | **Квадроцикл** **CFORCE 1000 OVERLAND спеціального призначення** | **шт.** | **2** |

1. Назва та адреса Замовника: Військова частина 3002 Національної гвардії України, місто Львів.

2. Джерело фінансування: кошти загального фонду державного бюджету.

3.Місце постачання: 79060, Україна, Львівська область, **місто Львів**

4. Очікувана вартість предмета закупівлі: **1 177 100 грн. 00 коп.**

5. Вартість товару повинна включати усі витрати Учасника закупівлі**.**

6. Термін постачання товару: **за заявками Замовника (**що погоджуються сторонами), але **не пізніше 30.04.2024.**

**7.** Умови поставки:доставка товару здійснюється за рахунок Учасника (Постачальника), його транспортом чи транспортом перевізника за рахунок Учасника (Постачальника)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| **Технічні характеристики** | **Значення** |
| --- | --- |
| Місць для розміщення екіпажу | 2 |
| Робочий об’єм двигуна не менше | 962 см3 |
| Тип двигуна: V-подібний, з одинарним верхнім розподільним валом та рідинним охолодженням з електронною системою синхронного впорскування пального BOSCH | 75 к.с., |
| Довжина, не більше | 2310 мм |
| Максимальна габаритна ширина, не більше | 1264 мм |
| Висота, не більше | 1420 мм |
| Дорожній просвіт, не менше | 285 мм |
| Колір | Desert Tan / Tactical Green |
| Привід: привід на 2 колеса / повний привід / повний привід з блокуванням | |
| Колісні диски | Передні: R14x9 Задні: R14x11 |
| Суха маса | 473 кг. |
| Амортизатори | Пружинно-масляні |
| Гальма | Передні: гідравлічні  Задні: гідравлічні |
| Шини | Передні: 27х9 R14 Задні: 27×11 R14 |
| Комплектація | |
|  | |
| Електрична лебідка 3500 Іbs | Так |
| Захист лебідки | Так |
| Кофри для речей | Так |
| Захист нижньої частини (8мм) | Так |
| Передній та задній бампери | Так |
| Захисне вітрове скло | Так |
| Електропідсилювач керма (EPS) | Так |
| Литі диски 14’’(Bedlock), шини 27’’(Clincher) | Так |
| Канадський варіатор CVTech | Так |
| Дзеркала заднього виду | Так |
| Сидіння пасажира зі спинкою | Так |
| Передня і задня вантажні полички | Так |
| Захист рук водія | Так |
| LED-оптика | Так |
| Газомасляні амортизатори з можливістю регулювання | Так |
| Розширювачі арок | Так |
| Металева куля фаркопа | Так |

Товар повинен бути новим та таким що не перебував у використанні.

Товар, що поставляється, має бути укомплектований у відповідності до умов, визначених виробником. Тара та/або упаковка виробника повинна повністю захищати товар від пошкоджень під час транспортування.

**Гарантійні зобов’язання**:

* Учасник гарантує, що якісні характеристики предмета закупівлі відповідають встановленим законодавством нормам.
* Продавець гарантує якість та надійність Товару і забезпечує його гарантійне супроводження на період дії гарантій від виробника.
* Якщо товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає технічним (якісним) умовам, Учасник(Постачальник) зобов’язаний його замінити. Всі витрати, пов’язані із заміною товару неналежної якості (транспортні витрати, тощо) несе Постачальник.

Фінансові умови контракту: оплата після поставки.

**Ми (Я), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі технічні, якісні вимоги Замовника, зазначені у Вимогах до предмета закупівлі.**

**Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(підпис) (прізвище та ініціали)

М.П*.*