**ДОДАТОК 2**

*до тендерної документації*

**Інформація про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

**Карабін**

**за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника – код 44317000-5 Залізні чи сталеві замки-карабіни**

**Призначення карабіну:** закріплювання і страхування пожежника під час роботи на висоті, а також для проведення рятувальних робіт та самоврятування під час гасіння пожежі, використання у вибухонебезпечних зонах.

**Конструкція**: Карабін складається з крюка, затвора, сполученого з шарнірним з’єднанням з крюком і замкового фіксатора. Затвор карабіну автоматично замикається під будь-яким з можливих кутів його відкривання. Зовнішня поверхня карабіна має багатошарове гальванічне блискуче покриття.

**Малюнок карабіна**

Малюнок 2: Зовнішній вигляд карабіну



**Технічні вимоги до товару:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Показники | Вимоги |
|  | Зовнішній вигляд | Поверхня карабіна чистаю, гладкою, без гофрів, зморшок, тріщин, забоїн, ум'ятин, відшарувань, слідів корозії та інших дефектів, що знижують міцність та погіршують якість і зовнішній вигляд карабіна. |
|  | Матеріал | Оцинкована сталь |
|  | Розміри | Основні розміри карабіна 126±2мм х 81±2мм |
|  | Вага | Не більше 0,245 кг |
|  | Форма | Трикутна |
|  | Фіксатор закритого положення | Автоматична муфта типу «twist-lock» |
|  | Базовий з’єднувач | Клас В |
|  | Розкриття, зазор, мм | 27±2мм |
|  | Стійкість до навантаження | Карабін витримує 20 кN |
|  | Маркування | Нанесення на карабін інформації:- артикул карабіна, що пропонується;- номер стандарту та літера класу: EN 362:2004/В;- максимальна міцність, заявлена виробником для головної осі. Марковане зусилля має бути цілим числом з одиницею виміру в кілоньютонах: «↔20kN»;- місяць та рік виробництва. |

1. Технічні, якісні, кількісні та інші характеристики товару, який пропонується учасником процедури закупівлі, мають відповідати вимогам щодо технічних, якісних, кількісних та інших характеристик товару, що визначені замовником в даному Додатку 2 до тендерної документації.
2. На підтвердження відповідності товару, що пропонується учасником процедури закупівлі вимогам щодо технічних, якісних, кількісних та інших характеристик учасник має надати опис з конкретними технічними і якісними характеристиками товару з урахуванням вимог замовника згідно даного Додатку 2 до тендерної документації із вказівкою виробника товару та/або торгівельної марки.
3. Учасник надає гарантійний лист про те, що поставить товар якісний, новий та такий, що раніше не був у використанні. Товар повинен мати маркування та/або етикетування, пакування тощо. Упаковка повинна забезпечувати захист товару від пошкоджень при транспортуванні, навантаженні, розвантаженні, зберіганні та зовнішнього впливу сторонніх факторів.
4. Товар має відповідати державним стандартам. Зокрема: ДСТУ EN 362:2017 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. З`єднувачі (EN 362:2004, IDT). На підтвердження відповідності товару вимогам державних стандартів учасник відкритих торгів надає завірені учасником/уповноваженою особою учасника копії наступних документів:

- сертифіката експертизи зразка на відповідність товару вимогам ДСТУ EN 362:2017 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. З`єднувачі (EN 362:2004, IDT);

- паспорта із зазначенням гарантійного терміну на товар або сертифікат разом з гарантійним листом на товар від учасника або виробника/дистриб’ютора;

- протокол(и) випробувань, виданий уповноваженим органом/організацією на підставі якого видано сертифікат експертизи зразка.

 Документи мають бути складені у відповідності з положеннями чинного законодавства України і дійсні на дату подання учасником тендерної пропозиції та поставки товару. Якщо на дату поставки товару строк дії вказаних вище документів закінчився,- переможець вживає заходів для отримання нових документів (подовження строку дії) на підтвердження відповідності товару наведеним вище стандартам та технічному регламенту за власний рахунок.

 Якщо на момент подання тендерної пропозиції в учасника відсутні документи (документ), що наведені вище, учасник надає гарантійний лист про те, що при поставці товару надасть весь комплект документів, що визначені замовником вище в п.4 Технічної специфікації. Якщо на момент поставки товару учасник/переможець не надав замовнику витребувані вище документи, - замовник відмовляє переможцю у прийнятті товару та не здійснює оплату за поставлений товар.

1. Гарантійний термін на товар має становити не менше строку, визначеного виробником.
2. Поставка товару здійснюється на адресу: м. Олександрія, вул. Жуковського,13. Термін поставки до 31.07.2023 р.
3. Доставка товару здійснюється замовнику згідно його замовлення однією партією за рахунок учасника/переможця.
4. Приймання товару за кількістю та якістю, щодо відповідності товару замовленим технічним характеристикам здійснюється представниками сторін у місці його поставки візуально на видимі пошкодження (дефекти).

Примітка:

У разі, якщо чинним законодавством не передбачено надання учасником процедури закупівлі будь-якого документу, визначеного у даному Додатку 2 до тендерної документації, учасник має надати лист-роз’яснення з посиланням на нормативно-правові акти.

Малюнок 2: Зовнішній вигляд карабіну

