**Додаток №2**

**до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНІ, КІЛЬКІСНІ, ЯКІСНІ ТА**

**ІНШІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**

***Поточний ремонт підвального приміщення корпусу №7 Державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти зі специфічними умовами навчання «Житомирська академія поліції» за адресою: м. Житомир, вул. Князів Острозьких, 112/А***

***Код ДК 021:2015 – 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи***

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | Поточний ремонт підвального приміщення корпусу №7 Державного закладу професійної (професійно-технічної) зі специфічними умовами навчання «Житомирська академія поліції» за адресою: м. Житомир, вул. Князів Острозьких, 112/А |
| Код ДК 021:2015 | 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи |
|  Обсяг надання послуг | 1 послуга |
| Місце надання послуг | м. Житомир, вул. Князів Острозьких, 112/А |
| Строк надання послуг | До 31 травня 2023 року  |

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

**Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість надання послуг відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.**

Умови виконання робіт:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування робіт і витрат | Одиниці виміру | Кількість |
| 1 | Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту зрозробленням та навантаженням | Куб.м. | 41,12 |
| 2 | Улаштування підстильного шару щебеневого | Куб.м. | 31,035 |
| 3 | Прокладання трубопроводів дренажної каналізації зполіетиленових труб діаметром 100 мм | м | 13 |
| 4 | Обмотування труби геотекстилем | м | 13 |
| 5 | Установлення колодязя стічних вод | шт | 1 |
| 6 | Пробивання отворів в залізобетонних колодязях | шт | 2 |
| 7 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо безпромазування кромок | Кв.м. | 193,9 |
| 8 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетонній основі площею понад 20 м2 | Кв.м | 193,9 |
| 9 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжкидодавати або виключати (до товщини 100 мм) | Кв.м. | 193,9 |
| 10 | Готування цементного розчину вручну | Куб.м. | 19,7778 |
| 11 | Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття | Кв.м. | 193,9 |
| 12 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів | Кв.м. | 193,9 |
| 13 | (Демонтаж) покриття з брекчії та ФЕМ | Кв.м. | 2,5 |
| 14 | Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручнимивізками на 20 м, група ґрунту 2 | Куб.м. | 2,5 |
| 15 | Улаштування підстильного шару щебеневого | Куб.м. | 0,25 |
| 16 | Улаштування залізобетонних підпірних стін і стінпідвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [сумiшiбетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200], крупнiстьзаповнювача бiльше 10 до 20 мм] | Куб.м. | 3,12 |
| 17 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів | Кв.м. | 5,2 |
| Сходи |
| 18 | Улаштування фундаментів бетонних (сходів) | Куб.м. | 0,45 |
| 19 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 0,0156 |
| Козирьок |
| 20 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,ферми та ін.] | т | 0,094 |
| 21 | Монтаж металоконструкцій накриття входу | т | 0,094 |
| 22 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листапри висоті будівлі до 25 м | Кв.м | 6,8 |
| 23 | Установлення металевих дверних коробок ізнавішуванням дверних полотен | Кв.м. | 1,8 |

Оплата за надані послуги проводитиметься замовником в межах отриманого фінансування. Орієнтовний план фінансування: у березні 2023 року – 50146,00 грн., у квітні 2023 року – 110000,00 грн., у травні – 110000,00 грн. Вищезазначені суми можуть бути змінені залежно від реального фінансування.

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

Виконавець несе повну відповідальність за безпечне виконання робіт, дотримання правил, норм і інструкцій з охорони праці і пожежної безпеки.

*Уповноважена особа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) (ініціали та прізвище)*