Додаток 3
до тендерної документації	

 	 	

 	 	
 	 	
Відомість обсягів робіт	
 	 	
Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Вінницький ліцей №18" по вул. Келецька,
97 в м. Вінниці (заходи з енергозбереження) (коригування) 	
 	
№
п/п	
Найменування робіт та витрат	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
 	Локальний кошторис 02-01-01 на ремонтно-будівельні
роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Покрівля 3-поверхової частини 	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1	Розбирання покриття парапетів з листової сталі	  м2	126	 	
2	Навантаження сміття вручну	  т	0,504	 	
3	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого
типів транспортом загального призначення на вiдстань
15 км	  т	0,504	 	
4	Розбирання монолітних плит накриття парапетів
залізобетонних	  м3	7,56	 	
5	Демонтаж дрібних конструкцій [плити накриття
вентканалів] масою до 0,5 т	  шт	59	 	
6	Розбирання цегляних стiн (виступаючі елементи)	  м3	19,2	 	
7	Розбирання цегляних стiн (вентканали)	  м3	4	 	
8	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів	  м2	1994	 	
9	Розбирання цементних покриттів	  м2	567	 	
10	Улаштування стяжок з легкого [ніздрюватого] бетону	  м3	199,4	 	
11	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з
мінераловатних плит "насухо" (розуклонка)	  м3	182,5	 	
12	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями
(парапети)	  м3	19,1	 	
13	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних
товщиною 15 мм	  м2	150	 	
14	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на
кожний 1 мм зміни товщини до 40мм	  м2	150	 	
15	Армування стяжки дротяною сіткою	  м2	150	 	
16	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною
50 мм з опорядженням декоротивним розчином за
технологією "CEREZIT" (або еквівалент). Парапети	  м2	114	 	
17	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран з
утепленням мінеральною ватою у два шари	  м2	1994	 	
18	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран
до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота
примикань 400 мм	  м	379	 	
19	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран
до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші
100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати	  м	379	 	
20	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран
до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На кожні
наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до
1000 мм додавати	  м	379	 	
21	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран
до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота
примикань 400 мм (вентканали та виходи на покрівлю)	  м	131	 	

1	2	3	4	5	
22	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран
до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші
100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати	  м	131	 	
23	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран
до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На кожні
наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до 600
мм додавати	  м	131	 	
24	Встановлення однорівневих лійок внутрішнього
водостоку	  л-ка	6	 	
25	Встановлення флюгарок	  л-ка	40	 	
26	Обгородження покрівель перилами	  м	378	 	
27	Улаштування дрібних покриттів [накриття парапетів] із
листової ламінованої сталі	  м2	323,6	 	
28	Улаштування дрібних покриттів [звіси] із листової
оцинкованої сталі	  м2	3,2	 	
29	Кладка окремих ділянок цегляних стін при об'ємі кладки
в одному місці до 5 м3 (нарощення вентканалів)	  м3	10,5	 	
30	Теплоізоляція виробами з волокнистих матеріалів стін	  м3	1,25	 	
31	Обклеювання склосіткою	  м2	25	 	
32	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною
50 мм з опорядженням декоротивним розчином за
технологією "CEREZIT" (або еквівалент). Вентканали	  м2	30	 	
33	Монтаж каркасу козирків	  т	0,2	 	
34	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	8,7	 	
35	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 за два рази	  м2	8,7	 	
36	Улаштування дрібних покриттів [накриття вентканалів] із
листової ламінованої сталі	  м2	30	 	
37	Розбирання дерев'яних заповнень дверних	  м2	1,8	 	
38	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею до 2 м2 з металопластику  у кам'яних
стінах	  м2	1,8	 	
39	Демонтаж люкiв у перекриттях, площа прорiзу до 2 м2	  м2	1,12	 	
40	Монтаж люків протипожежних	  т	0,04	 	
41	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування
каркаса	  м2	11	 	
42	Обклеювання склосіткою	  м2	11	 	
43	Дисперсійне фарбування фасаду	  м2	11	 	
44	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше
пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2
[дефлектори] з землі та риштувань	  м2	15	 	
45	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	  м3	0,6	 	
46	Розбирання по стінах будівель і в каналах
трубопроводів із чавунних каналізаційних труб
діаметром до 100 мм	  м	121	 	
47	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого
типів транспортом загального призначення на вiдстань
15 км	  т	0,653	 	
48	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску діаметром 110 мм	  м	121	 	
49	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами
[фальшстіни] по металевому каркасу	  м2	22	 	
50	Шпаклювання стiн шпаклiвкою	  м2	22	 	
51	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	  м2	22	 	
52	Полiпшене фарбування стiн полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами, пiдготовлених пiд
фарбування	  м2	22	 	
53	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску діаметром 110 мм	  м	6	 	
54	Установлення над шахтами зонтів із листової
оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 110 мм	  зонт	6	 	

1	2	3	4	5	
 	Роздiл 2. Покрівля басейну	 	 	 	
 	 	 	 	 	
55	Демонтаж покрівельного покриття з профільованого
листа при висоті будівлі до 25 м	  м2	4	 	
56	Демонтаж каркасу козирків	  т	0,017	 	
57	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого
типів транспортом загального призначення на вiдстань
15 км	  т	0,033	 	
58	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	  м2	4	 	
59	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів	  м2	28	 	
60	Улаштування стяжок з легкого [ніздрюватого] бетону	  м3	1,4	 	
61	Кладка окремих ділянок цегляних стін при об'ємі кладки
в одному місці до 5 м3 (нарощення парапетів)	  м3	0,5	 	
62	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною
50 мм з опорядженням декоротивним розчином за
технологією "CEREZIT" (або еквівалент). Парапети	  м2	43	 	
63	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран з
утепленням мінеральною ватою у два шари	  м2	293	 	
64	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі
зварюванням стику	  м2	7	 	
65	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	  м2	7	 	
66	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран
до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота
примикань 400 мм	  м	79	 	
67	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран
до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші
100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати	  м	79	 	
68	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран
до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На кожні
наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до 600
мм додавати	  м	79	 	
69	Монтаж планки ламінованої ПВХ	  м	7	 	
70	Встановлення флюгарок	  л-ка	6	 	
71	Улаштування дрібних покриттів [накриття парапетів] із
листової ламінованої сталі	  м2	46,4	 	
72	Теплоізоляція виробами з волокнистих матеріалів стін	  м3	0,3	 	
73	Обклеювання склосіткою	  м2	6	 	
74	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування
каркаса	  м2	3	 	
75	Обклеювання склосіткою	  м2	3	 	
76	Декоративне штукатурення фасадів	  м2	3	 	
77	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по
підготовленій поверхні	  м2	3	 	
78	Монтаж каркасу козирків	  т	0,018	 	
79	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	0,8	 	
80	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 за два рази	  м2	0,8	 	
81	Улаштування дрібних покриттів [накриття вентканалів] із
листової ламінованої сталі	  м2	3,3	 	
82	Монтаж каркасу звісу	  т	0,042	 	
83	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	1,8	 	
84	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 за два рази	  м2	1,8	 	
85	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	  м2	5	 	
86	Улаштування дрібних покриттів [накриття вентканалів] із
листової ламінованої сталі	  м2	5	 	
87	Підшивання звісу профільованим листом	  м2	6	 	
88	Улаштування жолобів підвісних	  м	6,5	 	
89	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з
готових елементів	  м	4	 	

1	2	3	4	5	
 	Роздiл 3. Покрівля в осях 4-8	 	 	 	
 	 	 	 	 	
90	Розбирання покриття парапетів з листової сталі	  м2	22,2	 	
91	Навантаження сміття вручну	  т	0,09	 	
92	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого
типів транспортом загального призначення на вiдстань
15 км	  т	0,09	 	
93	Розбирання монолітних плит накриття парапетів
залізобетонних	  м3	0,74	 	
94	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів	  м2	282	 	
95	Улаштування стяжок з легкого [ніздрюватого] бетону	  м3	28,2	 	
96	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з
мінераловатних плит "насухо" (розуклонка)	  м3	16,85	 	
97	Кладка окремих ділянок цегляних стін при об'ємі кладки
в одному місці до 5 м3 (нарощення парапетів)	  м3	5,75	 	
98	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних
товщиною 15 мм	  м2	15	 	
99	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на
кожний 1 мм зміни товщини до 40мм	  м2	15	 	
100	Армування стяжки дротяною сіткою	  м2	15	 	
101	Теплоізоляція виробами з волокнистих матеріалів стін	  м3	0,9	 	
102	Обклеювання склосіткою	  м2	18	 	
103	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран з
утепленням мінеральною ватою у два шари	  м2	282	 	
104	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран
до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота
примикань 400 мм	  м	36	 	
105	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран
до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші
100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати	  м	36	 	
106	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран
до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На кожні
наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до
1000 мм додавати	  м	36	 	
107	Монтаж планки ламінованої ПВХ	  м	52	 	
108	Встановлення флюгарок	  л-ка	6	 	
109	Обгородження покрівель перилами	  м	30	 	
110	Улаштування дрібних покриттів [накриття парапетів] із
листової ламінованої сталі	  м2	22,4	 	
111	Установлення елементів каркаса з брусів	  м3	1	 	
112	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	  м2	6	 	
113	Улаштування дрібних покриттів [відлив] із листової
ламінованої сталі	  м2	7,5	 	
114	Улаштування жолобів підвісних	  м	15	 	
115	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з
готових елементів	  м	8	 	
116	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,6 мм, периметром від 1200мм	  м2	1,2	 	
117	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при
товщині заповнення 50 мм	  м2	1,2	 	
118	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,6 мм, периметром від 1200мм	  м2	1,4	 	
119	Установлення над шахтами зонтів із листової
оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром
1400 мм	  зонт	1	 	
120	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних
з огорожею	  т	0,23	 	
121	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	10	 	
122	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 за два рази	  м2	10	 	

1	2	3	4	5	
123	Опорядження вентиляційних каналів профільованим
листом по дерев'яному каркасу	  м2	5,6	 	
124	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при
товщині заповнення 50 мм	  м2	5,6	 	
 	Роздiл 4. Покрівля спортзалу	 	 	 	
 	 	 	 	 	
125	Демонтаж воронок водостічних	  шт	1	 	
126	Демонтаж дрібних конструкцій [плити накриття
вентканалів] масою до 0,5 т	  шт	5	 	
127	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів	  м2	560	 	
128	Улаштування стяжок з легкого [ніздрюватого] бетону	  м3	56	 	
129	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з
мінераловатних плит "насухо" (розуклонка)	  м3	46,7	 	
130	Теплоізоляція виробами з волокнистих матеріалів стін	  м3	2,4	 	
131	Обклеювання склосіткою	  м2	48	 	
132	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною
50 мм з опорядженням декоротивним розчином за
технологією "CEREZIT" (або еквівалент). Парапети	  м2	29	 	
133	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран з
утепленням мінеральною ватою у два шари	  м2	560	 	
134	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран
до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота
примикань 400 мм	  м	117	 	
135	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран
до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші
100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати	  м	117	 	
136	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран
до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На кожні
наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до 700
мм додавати	  м	117	 	
137	Встановлення однорівневих лійок внутрішнього
водостоку	  л-ка	1	 	
138	Встановлення флюгарок	  л-ка	11	 	
139	Улаштування дрібних покриттів [накриття парапетів] із
листової ламінованої сталі	  м2	56,8	 	
140	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування
каркаса	  м2	4	 	
141	Обклеювання склосіткою	  м2	4	 	
142	Декоративне штукатурення фасадів	  м2	4	 	
143	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по
підготовленій поверхні	  м2	4	 	
144	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною
50 мм з опорядженням декоротивним розчином за
технологією "CEREZIT" (або еквівалент). Вентканали	  м2	16	 	
145	Монтаж каркасу козирків	  т	0,02	 	
146	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	0,9	 	
147	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 за два рази	  м2	0,9	 	
148	Улаштування дрібних покриттів [накриття вентканалів] із
листової ламінованої сталі	  м2	4	 	
149	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування
каркаса	  м2	6	 	
150	Обклеювання склосіткою	  м2	6	 	
151	Дисперсійне фарбування фасаду	  м2	6	 	
152	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше
пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2
[дефлектори] з землі та риштувань	  м2	6	 	
153	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	  м3	0,1	 	
154	Розбирання по стінах будівель і в каналах
трубопроводів із чавунних каналізаційних труб
діаметром до 100 мм	  м	24	 	

1	2	3	4	5	
155	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого
типів транспортом загального призначення на вiдстань
15 км	  т	0,1295	 	
156	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску діаметром 110 мм	  м	24	 	
157	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами
[фальшстіни] по металевому каркасу	  м2	3	 	
158	Шпаклювання стiн шпаклiвкою	  м2	3	 	
159	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	  м2	3	 	
160	Полiпшене фарбування стiн полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами, пiдготовлених пiд
фарбування	  м2	3	 	
161	Установлення над шахтами зонтів із листової
оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 110 мм	  зонт	1	 	
162	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	  м3	0,01	 	
163	Улаштування дрібних покриттів [воронка переливна] із
листової оцинкованої сталі товщ. 1мм	  м2	0,21	 	
164	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з
готових елементів	  м	9	 	
 	Роздiл 5. Покрівля актового залу	 	 	 	
 	 	 	 	 	
165	Розбирання монолітних плит накриття парапетів
залізобетонних	  м3	0,48	 	
166	Демонтаж дрібних конструкцій [плити накриття
вентканалів] масою до 0,5 т	  шт	7	 	
167	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів	  м2	408	 	
168	Розбирання цементних покриттів	  м2	160	 	
169	Улаштування стяжок з легкого [ніздрюватого] бетону	  м3	40,8	 	
170	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями
(парапети)	  м3	3,7	 	
171	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних
товщиною 15 мм	  м2	12	 	
172	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на
кожний 1 мм зміни товщини до 50мм	  м2	12	 	
173	Армування стяжки дротяною сіткою	  м2	12	 	
174	Теплоізоляція виробами з волокнистих матеріалів стін	  м3	1,5	 	
175	Обклеювання склосіткою	  м2	30	 	
176	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною
50 мм з опорядженням декоротивним розчином за
технологією "CEREZIT" (або еквівалент). Парапети	  м2	8	 	
177	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран з
утепленням мінеральною ватою у два шари	  м2	408	 	
178	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран
до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота
примикань 400 мм	  м	92	 	
179	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран
до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші
100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати	  м	92	 	
180	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран
до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На кожні
наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до 600
мм додавати	  м	92	 	
181	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран
до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота
примикань 400 мм (вентканали)	  м	15	 	
182	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран
до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші
100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати	  м	15	 	
183	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран
до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На кожні
наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до
1000 мм додавати	  м	15	 	

1	2	3	4	5	
184	Встановлення флюгарок	  л-ка	8	 	
185	Обгородження покрівель перилами	  м	44	 	
186	Улаштування дрібних покриттів [накриття парапетів] із
листової ламінованої сталі	  м2	77,6	 	
187	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями
(вентканали)	  м3	1,9	 	
188	Теплоізоляція виробами з волокнистих матеріалів стін	  м3	0,15	 	
189	Обклеювання склосіткою	  м2	3	 	
190	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною
50 мм з опорядженням декоротивним розчином за
технологією "CEREZIT" (або еквівалент). Вентканали	  м2	7	 	
191	Монтаж каркасу козирків	  т	0,026	 	
192	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	1,1	 	
193	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 за два рази	  м2	1,1	 	
194	Улаштування дрібних покриттів [накриття вентканалів] із
листової ламінованої сталі	  м2	5	 	
 	Роздiл 6. Стіни	 	 	 	
 	 	 	 	 	
195	Розбирання цегляних стiн (виступаючі елементи)	  м3	2,2	 	
196	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	  м3	2,8	 	
197	Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій
дерев'яними стояками з колод	  м	6	 	
198	Улаштування перемичок із металевих балок	  т	0,1503	 	
199	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в
цегляних стінах товщиною до 51 см	  шт	15	 	
200	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних
болтів довжиною до 1 м	  т	0,01594	 	
201	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування
каркаса	  м2	6	 	
 	Роздiл 7. Прорізи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
202	Демонтаж віконних зливів	  м	426	 	
203	Демонтаж пластикових пiдвiконних дошок	  м	30	 	
204	Демонтаж грат	  т	0,6	 	
205	Розбирання заповнень віконних прорізів готовими
блоками площею більше 3 м2 з металопластику в
кам'яних стінах житлових і громадських будівель	  м2	375,6	 	
206	Заповнення віконних прорізів готовими блоками
площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель	  м2	5,48	 	
207	Заповнення віконних прорізів готовими блоками
площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель	  м2	371,895	 	
208	Установлення пластикових пiдвiконних дошок (шириною
400мм)	  м	30	 	
209	Установлення віконних зливів (шириною 450мм)	  м	750	 	
210	Монтаж грат (раніше демонтованих)	  т	0,6	 	
211	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше
пофарбованих металевих поверхонь грат	  м2	65,7	 	
212	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих
підвіконь усередині будівлі розбіленим колером з
розчищенням старої фарби понад 35%	  м2	105	 	
213	Розбирання заповнень дверних прорізів готовими
дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з
металопластику у кам'яних стінах	  м2	6,72	 	
214	Встановлення дверей металевих	  т	0,16	 	
215	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику  у
кам'яних стінах	  м2	2,1	 	
216	Демонтаж воріт без механізмів відкривання	  т	2	 	

1	2	3	4	5	
217	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого
типів транспортом загального призначення на вiдстань
15 км	  т	2	 	
218	Монтаж воріт без механізмів відкривання	  т	2	 	
219	Монтаж шафи керування або регулювання	  шафа	1	 	
220	Демонтаж грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	  грати	7	 	
221	Демонтаж грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	  грати	1	 	
222	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого
типів транспортом загального призначення на вiдстань
15 км	  т	0,06	 	
223	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2	  грати	7	 	
224	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1
м2	  грати	1	 	
 	Роздiл 8. Опорядження внутрiшнє	 	 	 	
 	 	 	 	 	
225	Розбирання плит стельових в каркас стелі	  м2	36	 	
226	Укладання плит стельових в каркас стелі	  м2	36	 	
227	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних укосів	  м2	267	 	
228	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по
каменю і бетону	  м2	267	 	
229	Шпаклювання укосів шпаклiвкою	  м2	267	 	
230	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання укосів	  м2	267	 	
231	Полiпшене фарбування укосів полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами, пiдготовлених пiд
фарбування	  м2	267	 	
 	Роздiл 9. Зовнішнє опорядження	 	 	 	
 	 	 	 	 	
232	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2	  м3	415,8	 	
233	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	  м3	26,5	 	
234	Перевезення ґрунту до 15 км	  т	46,375	 	
235	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	  м3	26,5	 	
236	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1	  м3	389,3	 	
237	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового
мурування, цеглі, бетону	  м2	530	 	
238	Теплоiзоляцiя плитами з екструдованого
пiнополістиролу стін	  м3	26,5	 	
239	Розбирання облицювання стін з піщанника	  м2	504	 	
240	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	  м2	504	 	
241	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового
мурування, цеглі, бетону	  м2	527	 	
242	Утеплення фасадів плитами з екструдованого
пінополістиролу товщиною 100 мм з опорядженням
декоротивним мозаїчним розчином за технологією
"CEREZIT". Цоколь	  м2	527	 	
243	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних
риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших
оздоблювальних робіт	  м2 вп	5996	 	
244	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	  м2	482	 	
245	Теплоізоляція виробами з волокнистих матеріалів стін	  м3	3,4	 	
246	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною
150 мм з опорядженням декоротивним розчином за
технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	  м2	4624	 	
247	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною
20 мм з опорядженням декоротивним розчином за
технологією "CEREZIT". Пілястри	  м2	153	 	

1	2	3	4	5	
248	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною
100 мм з опорядженням декоротивним розчином за
технологією "CEREZIT". Ганок	  м2	50	 	
249	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною
200 мм з опорядженням декоротивним розчином за
технологією "CEREZIT". Стелі	  м2	66	 	
250	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною
250 мм з опорядженням декоротивним розчином за
технологією "CEREZIT". Стелі	  м2	128	 	
251	Декоративне оздоблення поверхні за ескізами 3-ї
категорії складності	  м2	233	 	
252	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною
20 мм з опорядженням декоротивним розчином за
технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	  м2	969	 	
253	Улаштування дрібних покриттів [відлив по цоколю] із
листової ламінованої сталі	  м2	9,4	 	
254	Улаштування дрібних покриттів [накриття на пілястри] із
листової ламінованої сталі	  м2	4	 	
255	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стовпів,
колон, пілястр	  м2	65	 	
256	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування
каркаса	  м2	42	 	
257	Поліпшене штукатурення по сітці рігелів без
улаштування каркаса	  м2	21	 	
258	Високоякісне штукатурення по сітці колон без
улаштування каркаса	  м2	65	 	
259	Обклеювання склосіткою	  м2	128	 	
260	Декоративне штукатурення фасадів	  м2	128	 	
261	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по
підготовленій поверхні	  м2	128	 	
262	Улаштування плінтусів із плиток керамічних (висотою
150мм)	  м	21	 	
 	Роздiл 10. Вимощення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
263	Розбирання дорожніх покриттів асфальтобетонних	  м3	24,9	 	
264	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	  м3	49,8	 	
265	Улаштування  основи тротуарів із щебенево-піщаної
суміші за  товщини шару 12 см	  м2	615	 	
266	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної
суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або
вилучати до/з норми 27-17-1 до 5см	  м2	-615	 	
267	Укладання геотекстилю	  м2	615	 	
268	Улаштування  основи тротуарів із щебеню за товщини
шару 12 см	  м2	615	 	
269	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і
тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної
суміші за товщини 3 см	  м2	615	 	
270	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і
тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини
шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 до 4см	  м2	615	 	
271	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну
основу, за ширини борту у верхній його частині до 100
мм	  м	565	 	
272	Установлення бетонних лотків на бетонну основу	  м	14	 	
 	Роздiл 11. Ганки входів	 	 	 	
 	 	 	 	 	
273	Розбирання бетонних сходів	  м3	11,5	 	
274	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2	  м3	15,5	 	
275	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	  м3	9,5	 	
276	Перевезення ґрунту до 15 км	  т	16,625	 	
277	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	  м3	9,5	 	

1	2	3	4	5	
278	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1	  м3	6	 	
279	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	  м3	3,3	 	
280	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М
150), крупнiсть заповнювача 20-40мм	  м3	6,5	 	
281	Улаштування залізобетонних сходів бетон важкий В 15
(М 200), крупнiсть заповнювача 20-40мм	  м3	16,35	 	
282	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	  м2	90,8	 	
283	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші	  м2	60,2	 	
284	Установлення металевої огорожі без поручня	  м	18	 	
285	Розбирання бетонних ганків	  м3	2,6	 	
286	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2	  м3	6,7	 	
287	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	  м3	3,3	 	
288	Перевезення ґрунту до 15 км	  т	5,775	 	
289	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	  м3	3,3	 	
290	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1	  м3	3,4	 	
291	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	  м3	1	 	
292	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів
бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача 20-
40мм	  м3	3,3	 	
293	Улаштування фундаментних плит залізобетонних
плоских	  м3	0,45	 	
294	Улаштування залізобетонних сходів бетон важкий В 15
(М 200), крупнiсть заповнювача 20-40мм	  м3	0,65	 	
295	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	  м2	3,15	 	
296	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші	  м2	3,85	 	
297	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування
каркаса	  м2	3	 	
298	Обклеювання склосіткою	  м2	3	 	
299	Декоративне штукатурення фасадів (мозаїчне)	  м2	3	 	
300	Установлення металевої огорожі без поручня	  м	5	 	
301	Розбирання покриттів із плиток керамічних
однокольорових з барвником на цементному розчині	  м2	22	 	
302	Розбирання бетонних сходів	  м3	3,7	 	
303	Демонтаж обрамлення бетонних східців кутовою сталлю	  м	26,4	 	
304	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого
типів транспортом загального призначення на вiдстань
15 км	  т	0,1	 	
305	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2	  м3	2,2	 	
306	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	  м3	1	 	
307	Перевезення ґрунту до 15 км	  т	1,75	 	
308	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	  м3	1	 	
309	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1	  м3	1,2	 	
310	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	  м3	1,1	 	
311	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М
150), крупнiсть заповнювача 20-40мм	  м3	1,1	 	
312	Улаштування залізобетонних сходів бетон важкий В 15
(М 200), крупнiсть заповнювача 20-40мм	  м3	2,4	 	

1	2	3	4	5	
313	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	  м2	12	 	
314	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші	  м2	10	 	
315	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування
каркаса	  м2	3	 	
316	Обклеювання склосіткою	  м2	3	 	
317	Декоративне штукатурення фасадів (мозаїчне)	  м2	3	 	
318	Установлення металевої огорожі без поручня	  м	3	 	
319	Розбирання бетонних ганків	  м3	8	 	
320	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	  м3	3	 	
321	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М
150), крупнiсть заповнювача 20-40мм	  м3	2,2	 	
322	Улаштування залізобетонних сходів бетон важкий В 15
(М 200), крупнiсть заповнювача 20-40мм	  м3	4,7	 	
323	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	  м2	35	 	
324	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних до 80мм	  м2	35	 	
325	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	  м2	35	 	
326	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші	  м2	34	 	
327	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування
каркаса	  м2	54	 	
328	Обклеювання склосіткою	  м2	54	 	
329	Декоративне штукатурення фасадів (мозаїчне)	  м2	54	 	
330	Установлення металевої огорожі без поручня	  м	14	 	
331	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по
металевих стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	  м	5,5	 	
332	Улаштування хвірток без установлення стовпів при
металевих огорожах і огорожах із панелей	  шт	1	 	
 	Роздiл 12. Пандуси	 	 	 	
 	 	 	 	 	
333	Розбирання бетонних пандусів	  м3	1,5	 	
334	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2	  м3	6,5	 	
335	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	  м3	3,5	 	
336	Перевезення ґрунту до 15 км	  т	6,125	 	
337	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	  м3	3,5	 	
338	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1	  м3	3	 	
339	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	  м3	1,2	 	
340	Улаштування основи під фундаменти піщаної	  м3	0,6	 	
341	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів
бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача 20-
40мм	  м3	2,5	 	
342	Улаштування фундаментних плит залізобетонних
плоских	  м3	1,5	 	
343	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	  м2	12	 	
344	Установлення металевої огорожі без поручня	  м	14,4	 	
345	Улаштування  основи тротуарів із щебеню за товщини
шару 12 см	  м2	0,45	 	
346	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з
приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів,
шириною до 2 м (тактильна плитка)	  м2	0,45	 	
347	Розбирання дорожніх покриттів асфальтобетонних	  м3	0,225	 	

1	2	3	4	5	
348	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	  м3	0,45	 	
349	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень,
без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	  м3	3,2	 	
350	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	  м3	1,6	 	
351	Перевезення ґрунту до 15 км	  т	2,8	 	
352	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	  м3	1,6	 	
353	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1	  м3	1,6	 	
354	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	  м3	0,9	 	
355	Улаштування фундаментів стовпів бетонних бетон
важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача 20-40мм	  м3	0,7	 	
356	Монтаж пандусу із настилом і огорожею з листової,
рифленої, просічної і круглої сталі	  т	0,6987	 	
357	Свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях вертикальних отворів
глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	  шт	80	 	
358	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни
глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях вертикальних отворів
діаметром 20 мм до 90мм	  шт	-80	 	
359	Ставлення болтів	  шт	80	 	
360	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	30,4	 	
361	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 за два рази	  м2	30,4	 	
362	Установлення металевої огорожі без поручня	  м	20	 	
 	Роздiл 13. Навіси	 	 	 	
 	 	 	 	 	
363	Монтаж каркасу козирків	  т	0,0949	 	
364	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в
цегляних стінах товщиною до 51 см	  шт	8	 	
365	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних
болтів довжиною до 1 м	  т	0,0193	 	
366	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	4,2	 	
367	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 за два рази	  м2	4,2	 	
368	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа
при висоті будівлі до 25 м	  м2	4	 	
369	Опорядження козирків металосайдингом без утеплення
з риштувань	  м2	4	 	
370	Улаштування дрiбних покриттiв [примикань] iз листової
ламінованої сталi	  м2	0,8	 	
371	Улаштування жолобів підвісних	  м	2,5	 	
372	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з
готових елементів	  м	3,5	 	
373	Монтаж каркасу козирків	  т	0,3154	 	
374	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в
цегляних стінах товщиною до 51 см	  шт	18	 	
375	Ставлення болтів	  шт	18	 	
376	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	13,7	 	
377	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 за два рази	  м2	13,7	 	
378	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа
при висоті будівлі до 25 м	  м2	12	 	
379	Опорядження козирків металосайдингом без утеплення
з риштувань	  м2	12	 	
380	Улаштування дрiбних покриттiв [примикань] iз листової
ламінованої сталi	  м2	2,4	 	

1	2	3	4	5	
381	Улаштування жолобів підвісних	  м	8	 	
382	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з
готових елементів	  м	4	 	
383	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по
металевих стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	  м	10	 	
384	Улаштування хвірток без установлення стовпів при
металевих огорожах і огорожах із панелей	  шт	1	 	
385	Установлення елементів каркаса з брусів	  м3	0,05	 	
386	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і
брусків під покрівлю з профільованих листів	  м2	4	 	
387	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа
при висоті будівлі до 25 м	  м2	4	 	
388	Підшивка козирків профільованим листом по
дерев'яному каркасу	  м2	5	 	
389	Улаштування дрiбних покриттiв [примикань] iз листової
ламінованої сталi	  м2	1,28	 	
390	Улаштування жолобів підвісних	  м	3,2	 	
391	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з
готових елементів	  м	4	 	
392	Розбирання покриття покрівель з хвилястих і
напівхвилястих азбестоцементних листів	  м2	12	 	
393	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	  м2	12	 	
394	Установлення елементів каркаса з брусів	  м3	0,05	 	
395	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і
брусків під покрівлю з профільованих листів	  м2	15,5	 	
396	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа
при висоті будівлі до 25 м	  м2	15,5	 	
397	Підшивка козирків профільованим листом по
дерев'яному каркасу	  м2	4,5	 	
398	Улаштування дрiбних покриттiв [примикань] iз листової
ламінованої сталi	  м2	1,04	 	
399	Улаштування жолобів підвісних	  м	2,6	 	
400	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з
готових елементів	  м	4	 	
401	Розбирання примикань з листової сталі	  м2	2,4	 	
402	Демонтаж покрівельного покриття з профільованого
листа при висоті будівлі до 25 м	  м2	10	 	
403	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа
при висоті будівлі до 25 м (раніше демонтованого)	  м2	10	 	
404	Улаштування дрiбних покриттiв [примикань] iз листової
ламінованої сталi (раніше демонтованих)	  м2	2,4	 	
405	Розбирання покриття звисів з листової сталі	  м2	4,4	 	
406	Навантаження сміття вручну	  т	0,0176	 	
407	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого
типів транспортом загального призначення на вiдстань
15 км	  т	0,0176	 	
408	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів	  м2	17	 	
409	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних
товщиною 15 мм	  м2	17	 	
410	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на
кожний 1 мм зміни товщини до 50мм	  м2	17	 	
411	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі
зварюванням стику	  м2	17	 	
412	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	  м2	17	 	
413	Улаштування дрібних покриттів [звіси] із листової
ламінованої сталі	  м2	3,3	 	
414	Монтаж планки ламінованої ПВХ	  м	11	 	
415	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від
вапняної фарби	  м2	8	 	
416	Поліпшене штукатурення по сітці стелі без улаштування
каркаса	  м2	8	 	

1	2	3	4	5	
417	Обклеювання склосіткою	  м2	8	 	
418	Дисперсійне фарбування фасаду	  м2	8	 	
419	Розбирання покриття покрівель з хвилястих і
напівхвилястих азбестоцементних листів	  м2	20	 	
420	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	  м2	20	 	
421	Розбирання підшивання піддашків дошками обшивки	  м2	3,6	 	
422	Розбирання покриття з листової сталі	  м2	3	 	
423	Навантаження сміття вручну	  т	0,012	 	
424	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого
типів транспортом загального призначення на вiдстань
15 км	  т	0,012	 	
425	Установлення елементів каркаса з брусів	  м3	0,1	 	
426	Монтаж каркасу козирків	  т	0,03	 	
427	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	1,3	 	
428	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 за два рази	  м2	1,3	 	
429	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і
брусків під покрівлю з профільованих листів	  м2	26,5	 	
430	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа
при висоті будівлі до 25 м	  м2	26,5	 	
431	Підшивка піддашків профільованим листом по
дерев'яному каркасу	  м2	3,6	 	
432	Облицювання стін профільованим листом	  м2	6	 	
433	Улаштування дрiбних покриттiв [примикань] iз листової
ламінованої сталi	  м2	6,8	 	
434	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	  м2	6	 	
435	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	  м3	4,1	 	
436	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування
каркаса	  м2	21	 	
437	Обклеювання склосіткою	  м2	21	 	
438	Декоративне штукатурення фасадів (мозаїчне)	  м2	21	 	
439	Монтаж люків	  т	0,08	 	
440	Розбирання покриття звисів з листової сталі	  м2	7	 	
441	Навантаження сміття вручну	  т	0,028	 	
442	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого
типів транспортом загального призначення на вiдстань
15 км	  т	0,028	 	
443	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів	  м2	9,5	 	
444	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних
товщиною 15 мм	  м2	9,5	 	
445	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на
кожний 1 мм зміни товщини до 50мм	  м2	9,5	 	
446	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі
зварюванням стику	  м2	9,5	 	
447	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	  м2	9,5	 	
448	Улаштування дрібних покриттів [звіси] із листової
ламінованої сталі	  м2	5,25	 	
449	Монтаж планки ламінованої ПВХ	  м	17,5	 	
450	Очищення вручну простих фасадів від вапняної фарби з
землі та риштувань	  м2	47	 	
451	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування
каркаса	  м2	47	 	
452	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	  м	20	 	
453	Обклеювання склосіткою	  м2	47	 	
454	Декоративне штукатурення фасадів	  м2	47	 	
455	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по
підготовленій поверхні	  м2	47	 	
456	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше
пофарбованих металевих поверхонь грат та огорож	  м2	3,5	 	

1	2	3	4	5	
 	Роздiл 14. Інші роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
457	Демонтаж металевої огорожі з сітчастих панелей по
металевих стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	  м	8	 	
458	Демонтаж хвірток без установлення стовпів при
металевих огорожах і огорожах із панелей	  шт	1	 	
459	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по
металевих стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м
(раніше демонтованих)	  м	8	 	
460	Улаштування хвірток без установлення стовпів при
металевих огорожах і огорожах із панелей (раніше
демонтованих)	  шт	1	 	
461	Демонтаж блокiв зовнішніх	  блок	2	 	
462	Установлення блокiв зовнішніх (раніше демонтованих)	  блок	2	 	
463	Навантаження сміття вручну	  т	469,8	 	
464	Перевезення сміття до 15 км	  т	469,8	 	
 	Локальний кошторис 02-01-02 на електрообладнання	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Підігрів стічних воронок	 	 	 	
 	 	 	 	 	
465	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А	  шт	3	 	
466	Блок керування шафного виконання або розподільний
пункт [шафа], що установлюється у ніші, висота і
ширина до 700х850 мм	  шт	1	 	
467	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А	  шт	1	 	
468	Регулятор температури, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	  шт	1	 	
469	Блок керування шафного виконання або розподільний
пункт [шафа], що установлюється у ніші, висота і
ширина до 700х850 мм	  шт	1	 	
470	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А	  шт	1	 	
471	Регулятор температури, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	  шт	1	 	
472	Блок керування шафного виконання або розподільний
пункт [шафа], що установлюється у ніші, висота і
ширина до 700х850 мм	  шт	1	 	
473	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А	  шт	1	 	
474	Регулятор температури, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	  шт	1	 	
475	Прокладання вініпластових труб, що поставляються
нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і
колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 25 мм	  м	362	 	
476	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 1 кг	  м	377	 	
477	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням
накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	  м	133	 	
 	Роздiл 2. Освітлення входів	 	 	 	
 	 	 	 	 	
478	Монтаж свiтильникiв для світлодіодних ламп, що
установлюються на штирях, кiлькiсть ламп до 2	  шт	16	 	
479	Прокладання вініпластових труб, що поставляються
нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і
колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 25 мм	  м	156	 	

1	2	3	4	5	
480	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 1 кг	  м	156	 	
481	Установлення вимикачів незаглибленого типу при
відкритій проводці	  шт	13	 	
 	Роздiл 3. Переобладнання кабелю	 	 	 	
 	 	 	 	 	
482	Прокладання лотків	  м	32	 	
 	Локальний кошторис 02-01-03 на блискавкозахист	 	 	 	
 	 	 	 	 	
483	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2	  м3	37	 	
484	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1	  м3	37	 	
485	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних
основах з круглої сталі діаметром 8 мм
[при роботi на висотi понад 2 до 8 м]	  м	955	 	
486	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних
основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	  м	180	 	
487	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16
мм	  шт	62	 	
488	Коробка розподільна настінна для кабеля в свинцевій
або алюмінієвій оболонці	  коробка	31	 	
489	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	  опора	32	 	
 	Локальний кошторис 02-01-04 на пусконалагоджувальні
роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
490	Пристрої, що заземлюють.  Зняття характеристик для
визначення напруги дотику в точках, зазначених у
проекті	  Тч.дот.	32	 	
 	Локальний кошторис 07-01-01 на Благоустрій території	 	 	 	
 	 	 	 	 	
491	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	  м	122	 	
492	Розбирання поребриків на бетонній основі	  м	293	 	
493	Розбирання дорожніх покриттів асфальтобетонних	  м3	27,4	 	
494	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	  м3	54,8	 	
495	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	  т	169,62	 	
496	Перевезення сміття до 15 км	  т	169,62	 	
497	Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту на
відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	  м2	504	 	
498	Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0,25 м3,
група грунтiв 1 (навантаження зайвого грнутну)	  м3	151,2	 	
499	Перевезення ґрунту до 15 км	  т	264,6	 	
500	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	  м3	151,2	 	
501	Улаштування вирівнюючих шарів основи із відсіву
автогрейдером	  м3	253,6	 	
502	Улаштування одношарової основи зі щебеню за
товщини 15 см	  м2	5072	 	
503	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на
кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 -
27-13-3 до 5 см	  м2	-5072	 	
504	Розлив в'яжучих матеріалів автогудронатором місткістю
7000 л	  т	1,5216	 	
505	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з
асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за
ширини укладання 7 м	  м2	5072	 	
506	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з
асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за
зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати
до/з норм 27-27-1 - 27-27-4 до 6см	  м2	5072	 	

1	2	3	4	5	
507	Розлив в'яжучих матеріалів автогудронатором місткістю
7000 л	  т	0,2778	 	
508	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з
асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за
ширини укладання 7 м	  м2	926	 	
509	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну
основу, за ширини борту у верхній його частині понад
150 мм	  м	207	 	
510	Улаштування  основи тротуарів із щебенево-піщаної
суміші за  товщини шару 12 см	  м2	239	 	
511	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної
суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або
вилучати до/з норми 27-17-1 до 10 см	  м2	-239	 	
512	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і
тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної
суміші за товщини 3 см	  м2	239	 	
513	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і
тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини
шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 до 5см	  м2	239	 	
514	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну
основу, за ширини борту у верхній його частині до 100
мм	  м	597