**Додаток № 3 до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

***Поточний ремонт підвального приміщення під облаштування найпростішого укриття у Висунському сільському будинку культури Березнегуватської селищної ради, розташованого за адресою: вул. Широка, 33, с.Висунськ Баштанського району Миколаївської області (ДК 021:2015 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)***

У тих випадках, коли у технічному завданні містяться посилання на конкретні торговельні марки чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника – слід читати як **«або еквівалент»**.

Тривалість надання послуг з поточного ремонту – до 31.07.2024 року.

Технічне завдання – Дефектний акт.

Наявність розрахунку вартості виконання робіт з надання послуги поточного ремонту (розрахунок вартості бажано надати у програмному комплексі АВК або в інших програмних комплексах, які розроблено на підставі державних і галузевих нормативів (норм) у відповідності до кошторисних норм України).

Вид договірної ціни – тверда.

**Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції вимогам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації (інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі), учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:**

1. Для Учасників – юридичних осіб: копія Статуту (положення, іншого установчого документу в залежності від організаційно-правової форми або «Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії» з відповідним кодом доступу завдяки якому можливо здійснити пошук установчих документів юридичної особи за посиланням: https://online.minjust.gov.ua/edr-search.

Для Учасників фізичних осіб-підприємців: копія свідоцтва про державну реєстрацію такої особи або копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

У разі, якщо учасник здійснює діяльність на підставі модельного статуту, необхідно надати рішення засновників про створення такої юридичної особи та документ, в якому зафіксовано рішення здійснювати діяльність на підставі модельного статуту.

Якщо тендерна пропозиція подається об'єднанням учасників, до неї обов'язково включається документ про створення такого об'єднання.

Створення об’єднання учасників (об’єднань підприємств) підтверджується статутом та рішенням про утворення об’єднання або установчим договором або засновницьким договором.

2. Довідка, складена у формі таблиці, яка містить відомості про Учасника:

• реквізити (адреса - юридична та фактична, електронна пошта, телефон, інформація про реквізити обслуговуючого банку);

• керівництво (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефон для контактів).

3. Сканкопія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або витяг з реєстру платників податку на додану вартість (якщо Учасник є платником податку на додану вартість) та сканкопія свідоцтва платника єдиного податку або витягу з реєстру платників єдиного податку (якщо Учасник є платником єдиного податку).

4. Копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду/облікової картки фізичної особи-платника податків (для фізичних осіб).

5. Договірну ціну, дефектний акт, локальний кошторис (підписаний сертифікованим інженером-проектувальником з інженерно-будівельного проектування у частині кошторисної документації).

**1. Технічні та інші вимоги:**

1.1. Якщо пропозиція учасника містить не весь перелік робіт з надання послуги або зміну обсягів та складу робіт з надання послуги (та/або не враховані в ціні пропозиції усі пункти дефектного акту), ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам закупівлі та відхиляється Замовником.

1.2. Учасник відповідає за одержання усіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів, якщо такі необхідні для виконання робіт з надання послуги, та самостійно несе усі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

1.3. До ціни пропозиції не включаються витрати, пов’язані з укладанням договору. Усі витрати, що переможець закупівлі передбачає нести при виконанні договору, учасник має врахувати в загальній ціні пропозиції. Не враховані у загальній ціні витрати оплачуватися Замовником окремо не будуть.

**2. Вимоги до матеріальних ресурсів:**

2.1. Матеріали, які будуть використовуватися при проведенні робіт з поточного ремонту, повинні мати належну якість, відповідати технічним вимогам їх використання та бути дозволені до використання в установах для дітей (в т.ч. школи, дитячі садки).

Надійність та якість послуги і змонтованих матеріальних ресурсів, досягнення показників щодо можливості їх експлуатації протягом гарантійного строку повинні відповідати усім технологіям монтажу та умовам, передбаченим виробниками, вимогам нормативних актів чинного законодавства України, що ставляться до робіт такого характеру, а також вимогам Замовника.

Усі посилання у закупівлі на конкретні торговельну марку чи фірму, джерело його походження або виробника, вважати такими, що містять вираз «або еквівалент». У разі зазначення учасником в кошторисній документації будівельних матеріалів, виробів, конструкцій (далі – матеріали), що є еквівалентами, вказаним Замовником матеріалам, то такі матеріали учасника повинні мати рівноцінні або кращі технічні та якісні характеристики ніж матеріали, визначені Замовником.

Якщо учасник пропонує використання еквівалентних матеріалів, то у складі пропозиції учасник має надати порівняльну таблицю щодо порівняння технічних та якісних характеристик матеріалів учасника з матеріалами замовника.

Ціни на матеріали, які учасник включає до кошторисного розрахунку при складанні договірної ціни на виконання робіт з надання послуги поточного ремонту, не мають перевищувати середні по регіону.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| **на** Поточний ремонт підвального приміщення під облаштування найпростішого укриття у Висунському сільському будинку культури Березнегуватської селищної ради, розташованого за адресою: вул. Широка, 33, с.Висунськ Баштанського району Миколаївської області (ДК 021:2015 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи) | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Умови виконання робіт | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та  стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | | м2 | 461,9 |  | |
| 2 | Розбирання цементних покриттів підлог | | м2 | 195,2 |  | |
| 3 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | | шт | 5 |  | |
| 4 | Знімання дверних полотен | | м2 | 9 |  | |
| 5 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м  без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | | м3 | 12 |  | |
| 6 | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом  250х250 мм в залізобетонних та бетонних стелях | | шт | 5 |  | |
| 7 | На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом  250х250 мм в залізобетонних та бетонних стінах та  підлогах додавати або виключати | | шт | 5 |  | |
| 8 | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом  200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та  підлогах | | шт | 3 |  | |
| 9 | На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом  200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та  підлогах додавати або виключати | | шт | 3 |  | |
| 10 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель | | м2 | 191,1 |  | |
| 11 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | | м3 | 10,9 |  | |
| 12 | Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі | | м2 | 12 |  | |
| 13 | Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами | | м2 | 12 |  | |
| 14 | Очищення приміщень від сміття | | т | 32,02 |  | |
| 15 | Навантаження сміття вручну | | т | 32,02 |  | |
| 16 | Перевезення сміття до 5 км | | т | 32,02 |  | |
| 17 | Мурування зовнішніх простих стін із керамічної,  силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до  4 м | | м3 | 8,5 |  | |
| 18 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені  будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по  каменю та бетону | | м2 | 532,4 |  | |
| 19 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних  укосів по бетону та каменю | | м2 | 5 |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм  при нанесенні за 3 рази | м2 | 97,6 |  |
| 21 | Улаштування підстильного шару піщаного | м3 | 4 |  |
| 22 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | м2 | 195,2 |  |
| 23 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 208,4 |  |
| 24 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки  додавати або виключати | м2 | 208,4 |  |
| 25 | Готування цементного розчину вручну | м3 | 33,03 |  |
| 26 | Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3  під устаткування | м3 | 1 |  |
| 27 | Просте фарбування білилом стін, підготовлених під  фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях | м2 | 514,9 |  |
| 28 | Просте фарбування білилом стель, підготовлених під  фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях | м2 | 191,1 |  |
| 29 | Перемички з бетонних каменів | м3 | 0,2 |  |
| 30 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних  стінах | м2 | 11,5 |  |
| 31 | Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до  1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна]  товщиною 0,7 мм | м2 | 15 |  |
| 32 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і  закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 8 |  |
| 33 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і  закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2 | грати | 3 |  |
| 34 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,16 |  |
| 35 | Улаштування крокв з дощок | м3 | 0,4 |  |
| 36 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і  брусків під покрівлю з листової сталі | м2 | 19 |  |
| 37 | Укладання по фермах прогонiв iз дошок  (контробрешітка) | м3 | 0,05 |  |
| 38 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | м2 | 19 |  |
| 39 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа  при висоті будівлі до 25 м | м2 | 19,5 |  |
| 40 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків,  підвіконних відливів | м | 26 |  |
| 41 | Нанесення механізованим способом в один шар  покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і  вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій | м2 | 28 |  |
| 42 | На кожний наступний шар нанесення механізованим  способом покриття з вогнезахисного матеріалу  додавати до норми 13-74-1 | м2 | 28 |  |
| 43 | Улаштування підшивки стель плитами  деревноволокнистими | м2 | 14 |  |
| 44 | Монтаж металоконструкцій сходів, площадок,  огороджень | т | 0,05 |  |
| 45 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз  ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 3 |  |
| 46 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь  емаллю ПФ-115 | м2 | 3 |  |
| 47 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,  група ґрунту 2 | м3 | 11 |  |
| 48 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів  бітумною мастикою | м2 | 17,5 |  |
| 49 | Піднімання рублених стін домкратом | під | 40 |  |