**Додаток №1**

до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА**

**КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

# Предмет закупівлі: Вироби для душу.

# Кількість та характеристика товару:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва** | **Одиниця виміру** | **К-ть** | **Вимоги до технічних та фізичних властивостей** |
|
| 1 | Кран ⌀ 20 поліпропіленовий вентель. | шт. | 2 | Умовний прохід: 25 мм; робоче середовище: вода; максимальна робоча температура: 95 град.; максимальний робочий тиск: 25 бар.; тип приєднання: пайка; матеріал корпусу: поліпропілен; спосіб монтажу: горизонтальний/вертикальний; привід: ручний (маховик). |
| 2 | Кран Американка «1» | шт. | 5 | Покриття: нікель; робоче середовище: вода; вид підключення: різьба; діаметр підключення: 1"; максимальний робочий тиск: 40; матеріал: латунь; розташування: прямий; різьба: Внутрішня/Зовнішня; тип затвору: куля; тип виробу: кран кульовий; тип ручки: металик. |
| 3 | Кран Американка ⌀ 1" | шт | 5 | Призначений для водопостачання; різьблення: НР-ВР; сталева ручка-важіль: корпус нікельована латунь; мінімальна і максимальна робочі температури: -20°C, 150°C відсутності пара.; різьблення: ISO228 (еквівалентно DIN EN ISO 228 і BS EN ISO 228). |
| 4 | Кран Американка "1" кутовий | шт | 2 | Вага: 0.67 кг; діаметр крана: 1"; клас герметичності: А; максимальна робоча температура: 120 град.; максимальний робочий тиск: 40 бар; матеріал корпусу: латунь; мінімальна робоча температура: -20 град; покриття: нікель; робоче середовище: вода; ручний привід: ручка метелик; з'єднання американка: так; спосіб монтажу: горизонтальний / вертикальний; тип затвору: кульовий; тип підключення: внутрішня-зовнішня; тип приєднання: різьбове; умовний прохід: 25 мм. |
| 5 | Кран Американка 1/2 | шт. | 1 | Покриття: нікель; діаметр входу: 1/2; робоче середовище: вода; тип: прямий; тип з'єднання: внутрішня наручна; куля: латунний; елемент керування: металик. |
| 6 | Кран Американка ⌀ 1/2 | шт | 2 | Діаметр крана: 1/2"; колір: червоний; варіант під'єднання: пряме; тиск: 25 bar; матеріал виробу: латунь; призначення: вода; розмір різі, дюйм: 1/2"; тип підключення: ВН; тип покриття: нікель; тип важеля: метелик; колір важеля: червоний; цільове призначення: водопостачання. |
| 7 | Кран Американка латунна кутова 1/2 | шт. | 4 | Кран-американка. Матеріал: латунь; діаметр різьблення другого торця:1"Н; діаметр різьблення першого торця:1"; робочий тиск до 16 атм.; температура : до 95°С. |
| 8 | Кран Американка поліпропиленова | шт | 10 | Тип затвора: кульовий; з'єднання: американка; тип приєднання: пайка; ручний привід: ручка метелик; вага: 0.35 кг; спосіб монтажу: горизонтальний/вертикальний; діаметр крана: 1/2"; привід: ручний; матеріал корпусу: поліпропілен; робоче середовище: неагресивне середовище; умовний прохід: 20 мм; колір: сірий. |
| 9 | Кран 1/2 кут з накидною гайкою | шт | 2 | Різьба в дюймах: 1/2 ″; номінальний прохід - Ду (Dn): 15 мм.; номінальний тиск: 40 атм (PN 40); клас герметичності затвора: А; мінімальний ресурс: 25000 циклів; максимальна робоча температура: +120 ° C; мінімальна робоча температура: - 20 ° C; матеріал корпусу: сантехнічна гарячепресована латунь CW617N; покриття - нікель; сальниковий ущільнювач - тефлон; форма управління - метелик червоного кольору. |
| 10 | Кран кутовий 1/2\* 1/2 | шт | 12 | Матеріал корпуса: сантехнічна латунь CW614N; класс герметичності – ″А″; діапазон температури: от -10°C до +90°C; призначення: кран для водопровода; тип: кульовий; вид: кутовий; діаметр: 1/2″ x 1/2″; тип з'єднання, різьба: Зовнішня-Зовнішня; матеріал: хромована латунь; максимальний рабочий тиск: 40 бар; додаткові характеристики: підводка води: 1/2 дюйма; відвід води: 1/2 дюйма. |
| 11 | Кран шаровий ⌀ 1" | шт | 2 | Різьблення: ВР-ВР Сталева ручка-важіль Корпус: нікельована латунь; мінімальна та максимальна робочі температури: -20°C, 150°C без пари; різьблення: ISO228 (еквівалентно DIN EN ISO 228 та BS EN ISO 228). |
| 12 | Кран шаровий ⌀ 1" в/з | шт | 1 | Тиск: 25 бар; діаметр: 1"; матеріал: латунь; тип: кран кульовий; тип з'єднання різьблення: внутрішня, зовнішня. |
| 13 | Кран водопровідний «1» | шт. | 2 | Тип підключення: внутрішня-внутрішня; ручний привід: маховик; тип приєднання: різьбове; покриття: латунь; спосіб монтажу: горизонтальний/вертикальний; діаметр крана:1"; привід: ручний; робоче середовище: вода; матеріал корпусу: латунь. |
| 14 | Кран водяний 1/2 в/з | шт. | 1 | Діаметр крана: 1/2"; клас герметичності: З; тип затвору: кульовий; додатково: з дренажем і повітрявідводом. |
| 15 | Кран керамічний 1/2 /3/4 | шт. | 3 | Розмір: 1/2"х3/4"; робоче середовище: вода; тип приєднання: різьбове; матеріал корпусу: латунь; покриття: хром; тип підключення: зовнішня-зовнішня. |
| 16 | Тумба під умивальник | шт | 1 | Тумба під умивальник виготовляється із матеріалу ДСП (16 мм.) колір: дуб, та верхня частина зі стільниці білого кольору в якій вмонтована раковина металева з нержавіючої сталі. Тумба під умивальник обладнана дверцятами з меблевою ручкою. Орієнтовні розміри 90х50х50 см. Розміри тумби під умивальник необхідно зняти на місці обладнання контейнера прального модулю для потреб особовому складу Збройних Сил України. Доставка та встановлення за рахунок виробника. |
| 17 | Тумба під умивальники | шт | 1 | Тумба під умивальники складається: стільниця білого кольору довжина - 200 см.; ширина - 60 см.; в якій встановлюються 3 мийки кухонні із нержавіючої сталі зі змішувачем. Каркас тумби виконаний із ДСП-16 мм, ламінований, колір - дуб. Висота - 85 см; довжина - 60 см; ширина - 180 см. В тумбі розташовані 3 дверцята для можливості під'єднувати водопровідні шланги і каналізаційні сифони. В правому кутку тумби залишається 20 см. місця для розміщення електрообігрівача 2 кВт. Зверху над електрообігрівачем в стільниці необхідно зробити отвори з пластиковими вставками для проходження теплого повітря. Необхідно зняти розміри тунелей під умивальники та встановити в контейнері який переобладнується в лазневий модуль для особового складу Збройних Сил України |
| 18 | Полиця навісна кутова для ванної кімнати | шт | 4 | Полиця ванної, кутова, нержавіюча, 3-х ярусна етажерка, навісна 31х22 см., Н 58 см. З гачками знизу для рушника. |
| 19 | Змішувач для вмивальника | шт | 3 | Монтаж: на виріб; тип підводки: гнучка; тип приєднання: гайка; загальна довжина (мм): 140; вага ящ.: 15,500; висота до виливу (мм): 110; призначення: для умивальника; висота змішувача (см): 16-20; комплектація: аератор, кріпильний елемент, гумові прокладки; висота змішувача (мм): 170; об'єм ящ.: 0,058; довжина виливу (см): 5-10; виливу (мм): 100; матеріал: латунь; тип змішувача (крана): одноважільний. |
| 20 | Змішувач для душу | шт | 4 | Вид монтажа: настінний; діаметр картриджа, мм: 35; комплектація: змішувач для душу; матеріал: латунь; керування: одноважільний; колір: хром. |
| 21 | Лійка для душу | шт | 4 | Кількість режимів струменя: 3; вага брутто, кг: 0,18; вага нетто, кг: 0,12; габарити виробу (ВхШхГ), мм: 240х98х55; діаметр під'єднання: 1/2"; діаметр ручної лійки, мм: 100; колір: хром; призначення: для ручного душу; тип виробу: лійка; форма лійки: кругла. |
| 22 | Раковини для вмивальника | шт | 3 | Матеріал умивальника: сталь нержавіюча; вага: 1 кг; габаритні розміри: ширина - 500 мм, глибина - 400 мм, висота - 120 мм; товщина металу: 0.4 мм; форма мийки: прямокутна; конструкція мийки: одночашева; тип встановлення мийки: накладна; тип поверхні: полірована; діаметр зливного отвору: 2 3/4"; ширина чаші мийки: 310 мм; довжина чаші мийки: 470 мм. |
| 23 | Сифон для каналізації | шт | 3 | Матеріал сифона: нержавіюча сталь/пластик; призначення сифона: для умивальника; тип сифона: пляшковий; колір: білий; діаметр накладної сітки: 68 мм; Довжина гофри в каналізацію: 35-78 см; регулювання по висоті: 180-240 мм; комплектація: сифон для умивальника з гофротрубою, упаковка; швидкість зливання: 50 літр/хв. |
| 24 | Трап душовий з нержавіючої сталі | шт | 4 | Трап душовий з нержавіючох сталі, з водовідведенням на 90 грд. Орієнтовний розмір 200х200х⌀50. Кріплення до металевої підлоги покритої дерев'яним настилом. Необхідно додатково зняти розміри, виготовити трап душовий та встановити в 20-ти футовий ISO контейнер, що переобладнується в лазневий модуль для особового складу Збройних Сил України |
| 25 | Шланг для душу | шт | 4 | Діаметр під'єднання:1/2"; довжина, см: 150; матеріал: метал; призначення: для душу |
| 26 | Решітка-настил для душа | шт | 4 | Решітка використовується в душових кабінках як настил на підлогу. Матеріал виготовлення: дуб. Розміри: 80х60 см. |

3. Код згідно державного класифікатору - **ДК: 021:2015 44410000-7 «Вироби для ванної кімнати та кухні»..**

4. Місце поставки: 48260, Україна, Тернопільська область, м. Копичинці.

Отримувач: військова частина А7147

5. Технічні та якісні вимоги до товару:

Рік виготовлення товару –2024.

Гарантійний термін становить не менше 12 місяців від дати поставки.

Вимоги до якості.

Учасник у складі своєї пропозиції повинен надати документи, що підтверджують якість продукції (зразок паспорту якості або сертифікату якості або сертифікат відповідності тощо), оригінал документа про якість буде надаватися безпосередньо при прийманні товару.

Довідку в довільній формі про виробника товару.

6. Порядок поставки: поставка за рахунок Учасника (Постачальника) на вказану адресу (п.4). - силами і засобами Постачальника.

7. Ціна товару включає в себе витрати податків і зборів, необхідних платежів, що сплачуються або мають бути сплачені Учасником, згідно із законодавством України, які доручатимуться для виконання третім особам, а також витрати на зберігання, навантаження та поставку товару.

8. Товар, який постачається, не перебував в експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушені.

9. Постачальник несе відповідальність щодо втрати чи пошкодження товару до передачі його Покупцю.

10. Строк поставки: ***до 14 червня 2024 р****.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник організації–учасника процедури закупівлі або інша уповноважена посадова особа** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | *(підпис)*  *МП (за наявності)* | *(ініціали та прізвище)* |