**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

*(Поточний ремонт дороги)*

*Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.*

Учасник визначає ціну пропозиції відповідно до Кошторисним нормам України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» (далі - Настанова).

Остаточно виводиться підсумкова ціна пропозиції.

Вартість пропозиції повинна бути чітко визначена.

**Договірна ціна встановлюється твердою.**

Всі матеріали, устаткування, прилади і роботи, включені у пропозицію, повинні повністю відповідати відповідним міжнародним і українським правилам і стандартам.

**Перелік документів, які вимагаються для підтвердження технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі:**

Для учасників процедури закупівлі:

До Тендерної пропозиції мають бути надані підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни у відповідності до Настанови:

* Договірна ціна,
* локальний кошторис,
* підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису,
* розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису,
* пояснювальна записка.

**Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**Поточний ремонт дороги**

1. **Відомість обсягів робіт:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Українки, смт Гриців, Шепетівського району, Хмельницької області** |  |  |
|  | **Влаштування вирівнюючого шару з щебеневої суміші** |  |  |
| 1 | Знімання грунту на узбіччях навантажувачем | м3 сипких матеріалів | 240 |
| 2 | Перевезення грунту до 3 км | т | 360 |
| 3 | Виправлення профілю основ щебеневих без додавання нового матеріалу | м2 основи | 4 000 |
| 4 | Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером із щебенево-піщаної суміші | м3 основи (у щільному тілі) | 310 |
| 5 | Планування узбіч автогрейдером середнього типу з робочим ходом в зворотньому напрямку | км проходу по одному сліду | 3,2 |

Інформація щодо необхідних матеріалів згідно підсумкової відомості ресурсів

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| III. Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї | | | | |
| 1 | \*С1421-9604 | Суміш фракції 0х40 мм, | м3 | 390.6 |
|  |

**2.** Виконавець несе відповідальність за пошкодження комунікаційних та інженерних мереж, а також іншого Майна, яке знаходиться на території надання послуг.

**3.** Під час надання послуги необхідно застосовувати заходи із захисту довкілля, зокрема:

* не допускати розливу нафтопродуктів, мастил та інших хімічних речовин на ґрунт;
* під час експлуатації автотранспорту викид відпрацьованих газів не повинен перевищувати допустимі норми;
* не допускати складування сміття у несанкціонованих місцях;
* компенсувати шкоду, заподіяну в разі забруднення або іншого негативного впливу на природне середовище.

**4.** Виконавець несе відповідальність за якість матеріалів, які він використовує для надання послуг, в порядку передбаченому чинним законодавством України.

**5.** Гарантія якості наданих послуг – згідно вимог чинного законодавства України.

**6.** У тих випадках, коли у найменуванні робіт та витрат містяться посилання на конкретні торгівельні марки чи фірму, конструкцію, тип механізму або матеріалів, джерело його походження або виробника – слід читати як «або еквівалент».