**Додаток 2**

до тендерної документації

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

послуг з **«поточного ямкового ремонту дорожнього покриття в м.Красилів», код 45230000-8:Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг;**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | **Поточний ямковий ремонт дорожнього покриття вулиць в м.Красилів** |
| Код ДК 021:2015 | 45230000-8 |
| Назва товару/послуги номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару/послуги, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві | послуг з «поточного ямкового ремонту дорожнього покриття вулиць в м.Красилів», код 45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг;  |
| Кількість поставки товару/ Обсяг надання послуг/ Обсяг виконання робіт | 700 м2 |
| Місце поставки товару/ надання послуг/ виконання робіт | По вулицях м.Красилова |
| Строк поставки товару/ надання послуг/ виконання робіт | до 31 грудня 2023 року включно |

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби — планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість надання послуг / виконання робіт відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.

1. Послуги надаються відповідно до положень ДСТУ-Н Б В.3.2-5:2016 «Настанова з ліквідації вибоїн покриття нежорсткого дорожнього одягу автомобільних доріг» (далі - ДСТУ-Н Б В.3.2-5:2016). ДСТУ-Н Б В.3.2-5:2016 установлені вимоги до організації та технології надання послуг з ліквідації вибоїн покриття, а також до матеріалів та контролю якості робіт. Надання послуг здійснюється на підставі кошторисної документації, складеної на основі дефектного акту, затвердженого Замовником.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ***Ямковий ремонт*** |  |  |
| 1 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2 , проведення робіт на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій  | 100 м2 | 7,00 |