Додаток №3

**Технічне завдання по закупівлі багатофункціональних пристроїв**

**для здійснення заходів з підтримки внутрішньо-переміщених або евакуйованих осіб**

 ***(код ДК 021:2015 (CPV) - 30230000-0: Комп’ютерне обладнання*** ***)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування товару** | **Технічний опис** | **Необхідна кількість** |
| Багатофункціональний пристрій | Функції | Чорно-білий друк/копіювання/ кольорове сканування | 6 |
| Технологія друку | Лазерна ксерографічна |
| Тип принтера | Монохромний |
| Формат друкарського носія | А4 |
| Максимальне навантаження, друк/копіювання, не менше | 15 000 стор. на місяць |
| Швидкість друку А4, щонайменше | 20 стор/хв. |
| Час виходу першої сторінки під час друку, не більше | 8,5 сек. |
| Якість друку не менше | 1200×1200 dpi |
| Об'єм пам'яті, не менше | 128 Mb |
| Частота процесора, не менше | 600 MHz |
| Лотки подачі | 2 шт. |
| Ємність лотків подачі друкованих носіїв у стандартній комплектації (основний/багатоцільовий) | 150 аркушів + 1 аркуш ручної подачі |
| Ємність вихідного лотка, не менше | 100 аркушів |
| Наявність автоподатчика оригіналів | Так |
| Ємність автоподатчика паперу, не менше | 40 ст. |
| Тип сканера | Кольоровий |
| Інтерфейси у стандартній комплектації | Wi-Fi b/g/n, високошвидкісний порт USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet |
| Підтримка Apple® AirPrint™ | Так |
| Якість копіювання (чорно-біла, звичайна якість), не менше | 600×600 dpi |
| Функція копіювання посвідчень | Так |
| Якість сканування, не менше | 600×600 dpi |
| Напрями сканування | Сканування за допомогою драйвера TWAIN/WIA, сканування на комп'ютер, сканування за допомогою служб WSD |
| FIX прошивка БФП (перепрошивка при поставці для заправки без використання чіпа картріджа) | Обов’язково з збереженням гарантії протягом 12 місяців від постачальника |
| Обсяг початкового тонер-картриджа повинен бути розрахований на друк сторінок, щонайменше | 700 стор при заповненні 5%. |
| Обсяг стандартного тонер-картриджа повинен бути розрахований на друк сторінок, щонайменше | 1500 стор, при заповненні 5%; тонер-картридж не повинен блокуватися після відпрацювання заявленого ресурсу |
| Габарити пристрою, не більше | Не більше 410 x 360 x 310 мм |
| Акустичний тиск шумової емісії, не більше | 53 дБ (А)  |
| Потужність в режимі друку/очікування, не більше | 313 Вт / 37Вт |
| Гарантія, не менше | 12 місяців |